[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp.z o.o.
wf=4
pr=BIMES	5.8
nan=
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	17	8	1	0	1	1	0
prn=2	2	2	6	4	1	6	2	1
own=3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=zł
wk=0.00

[STRONA TYT]
na=Przedmiar robót- roboty elektryczne
dt=10.02.2026
ni=MUZEUM - ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY131034-484 Zubrzyca Górna
nw=
nb=
nfh=
nk=
kln=

[STAŁE]

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0.00	1	0	zł
op=1
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0.00	1	0	zł
op=1
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0.00	1	0	zł
op=1
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0.00	1	0	zł
op=1
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0.00	1	0	zł
op=1
nr=11

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0.00	1	0	zł
op=1
ns=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0.00	1	0	zł
op=1
nm=10

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Opaski kablowe typu Oki'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=46.72

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Końcówki kablowe 35 mm2	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=20

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Materiały inne (Materiały)	0
jm=%
ce=0.00
cw=0.00
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=PrzewodyHDGs FE180/PH90/E90 5x1,5 mm?	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=603.2

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Piktogramy kierunkowe ONTEC G  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Centrala alarmowa do 36 linii dozorowych	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Uchwyty uniwersalne typu UKU	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=32

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Przewód YDYżo 3x2,5mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=166.4

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Zegar astronomiczny	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Przewód YDYżo 3x1,5mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=156

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Oprawy iTECH M1  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=8

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Oprawa TLON 2.0 700 zw ED 3800lm/840 PLX biały  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=11

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Oprawa TLON 2.0 500 zw ED 2900lm/840 PLX biały ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=6

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Fundament prefabrykowany pod latarnię	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Kable YKY 4x35 mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=75.92

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Oprawa TLON 2.0 900 zw ED 6200lm/840 PLX biały ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Tablice rozdzielcze elektryczne 72-polowe z szynami zbiorczymi 40x10 mm'	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Słupy stalowe lamp aluminiowych anodowanych przystosowanych do wkopywania	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1.616

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Wsporniki przelotowe	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=5.3177

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy  C25A	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Oprawa INTO P 55 LED 700LM 4000K 34° CZARNY  - szyna montażowa yrójfazowa ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=42

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Oprawa  INTO R 100 LED p/t ED 1250lm/840 IP20/54 55st. biały ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=22

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Przewody kabelkowe	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=4.16

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=17.01

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Wyłącznik różnicowoprądowy  z członem nadmiarowym 1-F 0,03A , C16A'	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=21.42

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Przewody(U/UTP 4x2x0,5xkat.6)	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=166.4

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Oprawa zewnętrznaLED	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Ogranicznik przepięć SPN 800	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Oprawy ONTEC R C1   ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Puszka instalacyjna	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=59.16

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Wsporniki instalacji odgromowej dachowe	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=249.167

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Żuraw samochodowy	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=3.6072

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Mufa ZRB	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Oprawy ONTEC R M1  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=12

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Złącza do połączeń rynny dach.z przewodem	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=7.401

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Przewód YDY 5x6 mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=57.2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Puszka kontrolna do elewacji 140x140x60mm IP65 szara	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=9

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=2.64

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Cewka wzrostowa	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Piasek do betonów	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=11.4

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy  S301 B 6A	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Sygnalizator optyczny PWP	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Rozłącznik modułowy 100A 4P iSW	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Przerzutnik faz F&F PF-431	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Gniazda podtynkowe 2-biegunowe	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=124.44

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.7912

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Końcówki kablowe 25 mm2	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=32

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Rury przewodowe z PCW DVK 75	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=382.72

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Akumulator bezobsługowego o poj. do 24Ah	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Środek transportowy	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=8.8648

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym.140x140 mm o 4 wylotach	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=4.08

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Latarnie parkowe- słupek 1metrowy	0
jm=kpl.
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Przewody światłowodowe 2J SM 9/125 DAC	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=67.6

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Czujka dymu	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=23

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Oprawa  INTO R 100 LED p/t ED 1600lm/840 IP20/54 55st.  biały( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=13

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Listwa zaciskowa ZUG	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne 1 biegunowe	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=30.6

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy  1-F, B6A	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Wsporniki ścienne i osłona	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=20.2

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Przewody pYKXs 5x16mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=10.4

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Przewody izolowane jednożyłowe 2,5mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=4.16

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Czujka ruchu - pasywna podczerwieni	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=25

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Oprawa  INTO R 100 LED p/t ED 1850lm/840 55st.  biały  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Przewód YDY 5x4 mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=62.4

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 00 WT-00 4 A	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Ogranicznik przepięć SPN 415'	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Blok rozdzielczy	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Termokurczliwa kształtka uszczelniająca typu End-Cap RADPOL REC 110	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Oprawa VOLICA 2.0 LED 1500 zw ED 4400lm/840 PLX czarny  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=20

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Oprawa ATLANTYK 2.0 BASIC HE LED ED 4700lm/840 PC opal IP65 ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=7

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Wazelina techniczna	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=6.6424

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Ekspander 8 wejść	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Przewody  YTDY 6x0,5	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=884

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy  3-F ,80A	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Złącza ZK	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=9

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Sygnalizatory akustyczne wewnętrzny lub zewnętrzny	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy  C40A	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=7.0902

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Zaciski izolacyjne skrętne	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=184.5

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Osłony przewodów- kątownik 40x40	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=58.5

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Wyłącznik różnicowoprądowy   0,03A , 63A	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=6

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Wyłącznik PWP HDGs	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Fundament Betonowy prefabrykowany	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Stycznik elektryczny	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Rura dwudzielna A 160 PS niebieska	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=73

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Żwir do betonów	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.176

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Wyłącznik mocy 100 A, 4-bieg	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Przewód YDYp 3x2,5mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=62.4

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Oprawa  INTO R 100 LED p/t ED 1350lm/840 55st. biały( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa kompletna aluminiowa anodowana	0
jm=kpl.
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane fi 8 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=256.568

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Łączniki impulsowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=6.12

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Oprawa  LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1950lm/840 IP44 biały( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 100A	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Oprawy ONTEC S W1 COLD +zestaw ścienny ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Lampki sygnalizacji napięcia'	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne 2 biegunowe	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1.02

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=60.84

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Pręt ocynkowany fi 8 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=191.36

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Tabliczka bezpiecznikowa słupowa	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Styk pomocniczy TYP iOF	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Ogranicznik przepięć 4- kanałowy PoE	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Przewód YDYp 4x2,5mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=1580.8

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=Robocizna;	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=342.226

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana FeZn 24x4 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=119.392

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Klawiatura szyfrowa	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Kable YAKXs 4x16mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=191.36

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Piktogramy kierunkowe ONTEC S M1  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=15

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Pręty stalowe śred.20 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=84.24

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Wsporniki naciągowe	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=4.7268

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Switch 1 wejście optyczne i 4 wyjścia LAN	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Kamera zewnętrzna IP w obudowie z oświetlaczem podczerwieni wysokiej rozdzielczości, 2,8-12 mm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=8

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=16.32

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Tablice rozdzielcze elektryczne 24-polowe	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Tablice rozdzielcze elektryczne 96-polowe z szynami zbiorczymi 40x10 mm'	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=Ciągnik kołowy	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.7912

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=Koparko-spycharka 0,15 m3	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=5.5778

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Wyłącznik różnicowoprądowy  z członem nadmiarowym 1-F 0,03A , B10A'	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=10

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Oprawa INTO P 55 LED 700LM 4000K 34° CZARNY ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=36

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy  MB116A,B16A	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=15

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Oprawa  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 4200lm/840 MPRM biały ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=11

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Wyłącznik różnicowoprądowy  CD441J 0,03A , 40A	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=5

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=Spawarka transformator.do 500A	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=14.3131

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Oprawa  LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1150lm/840 IP44 biały  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=31

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Cement "35"	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=0.072

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Puszki izolacyjne podtynkowe	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=121.38

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Przewody  UTP 4x2x0,51 24AWG PVC	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=67.6

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa
id=2
nu=1
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=3
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=4
pd=	5 N00507010500000	00 0000-0
na=Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką. Grunt kategorii III-IV
jm=m3
nu=1
uw=KNNR 5 N005070105000001310
nsn=
op=0
ob=36.736	36.736		1

[PRZEDMIAR]
wo=36.736000	1	36.736000	korekta

[RMS 106]
nz=0.100000	0

[RMS 119]
nz=0.100000	0
np=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KRB 05 50502110000	00 0000-0
na=Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych. Kategoria gruntu III
jm=m
nu=2
uw=  KNKRB 05 505021100001310
nsn=
op=0
ob=81	81		1

[PRZEDMIAR]
wo=81.000000	1	9*9	

[RMS 106]
nz=0.410000	0

[RMS 111]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
op=M

[RMS 25]
nz=0.210000	0
np=0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KRB 05 50502050000	00 0000-0
na=Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających,głębokość wykopu 0,80. Kategoria gruntu III
jm=m
nu=3
uw=  KNKRB 05 505020500001310
nsn=
op=0
ob=114.8	114.8		1

[PRZEDMIAR]
wo=114.800000	1	32,7*2+24,70*2	

[RMS 106]
nz=1.350000	0

[RMS 107]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=7
pd=	5 N00506110100000	00 0000-0
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw wykonany w wykopie
jm=szt
nu=4
uw=KNNR 5 N005061101000001310
nsn=
op=0
ob=22	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.248000	0

[RMS 125]
nz=0.124000	0
np=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	05 0611-11
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
jm=szt.
nu=5
uw=Norma: KNNR 5 0611-11, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=21	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.329000	0

[RMS 125]
nz=0.164000	0

[POZYCJA]
id=9
pd=	5 N00507020500000	00 0000-0
na=Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
jm=m3
nu=6
uw=KNNR 5 N005070205000001310
nsn=
op=0
ob=31.736	31.736		1

[PRZEDMIAR]
wo=31.736000	1	31.736000	korekta

[RMS 106]
nz=0.030000	0

[RMS 119]
nz=0.060000	0
np=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	5 N00507020200000	00 0000-0
na=Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
jm=m3
nu=7
uw=KNNR 5 N005070202000001310
nsn=
op=0
ob=5	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.210000	0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KRB 05 50504010000	00 0000-0
na=Montaż złączy kontrolnych ZK
jm=szt
nu=8
uw=  KNKRB 05 505040100001310
nsn=
op=0
ob=9	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.390000	0

[RMS 77]
nz=1.000000	0

[RMS 39]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=12
pd=	KRB 05 50501060000	00 0000-0
na=Montaż przewodów odgromowych.Przewody odprowadzające
jm=m
nu=9
uw=  KNKRB 05 505010600001310
nsn=
op=0
ob=58.5	58.5		1

[PRZEDMIAR]
wo=58.500000	1	9*6,5	

[RMS 106]
nz=0.413500	0

[RMS 100]
nz=1.040000	0

[RMS 112]
nz=0.080800	0

[RMS 20]
nz=0.090900	0

[RMS 80]
nz=0.121200	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=13
pd=	KRB 05 50504030000	00 0000-0
na=Montaż osłon przewodów odgromowych - elewacja pod styropianem
jm=szt
nu=10
uw=  KNKRB 05 505040300001310
nsn=
op=0
ob=58.5	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.450000	0

[RMS 82]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=14
pd=	5 N00506010101000	00 0000-0
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych
jm=m
nu=11
uw=KNNR 5 N005060101010001310
nsn=
op=0
ob=246.7	246.7		1

[PRZEDMIAR]
wo=246.700000	1	25*2+22*2+31,1*2+23*2+28,5+16	

[RMS 106]
nz=0.312000	0

[RMS 93]
nz=1.040000	0

[RMS 33]
nz=1.010000	0

[RMS 37]
nz=0.030000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 125]
nz=0.033000	0
np=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
id=15
nu=2
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Parter oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
id=16
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=17
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=Oprawy iTECH M1  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=12
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=7	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 11]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=18
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=Oprawy ONTEC R M1  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=13
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=6	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 36]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=19
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=Oprawy ONTEC S W1 COLD +zestaw ścienny  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=14
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=3	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 97]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=20
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=Piktogramy kierunkowe ONTEC S M1  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=15
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=12	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 110]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=21
pd=	5 N00502040100000	00 0000-0
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu betonowym
jm=m
nu=16
uw=KNNR 5 N005020401000001310
nsn=
op=0
ob=80	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.047300	0

[RMS 10]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	05 1209-8
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm w ścianach lub stropach z cegły
jm=otw.
nu=17
uw=Norma: KNNR 5 1209-0802, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=11	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.500000	0

[POZYCJA]
id=23
pd=	4-03 4030901010000	00 0000-0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub śruby
jm=1 poda.
nu=18
uw=KNR 4-03 40309010100001310
nsn=
op=0
ob=168	168		1

[PRZEDMIAR]
wo=168.000000	1	56*3	

[RMS 106]
nz=0.015800	0

[ELEMENT 2]
na=Parter oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
id=24
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=25
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=Oprawy iTECH M1  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=19
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 11]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=26
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=Oprawy ONTEC R M1  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=20
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=6	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 36]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=27
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=Oprawy ONTEC R C1  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=21
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 31]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=28
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=Piktogramy kierunkowe ONTEC S M1  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=22
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=3	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 110]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=29
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=Piktogramy kierunkowe ONTEC G  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=23
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 5]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=30
pd=	5 N00502040100000	00 0000-0
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu betonowym
jm=m
nu=24
uw=KNNR 5 N005020401000001310
nsn=
op=0
ob=70	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.047300	0

[RMS 10]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	05 1209-8
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm w ścianach lub stropach z cegły
jm=otw.
nu=25
uw=Norma: KNNR 5 1209-0802, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=9	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.500000	0

[POZYCJA]
id=32
pd=	4-03 4030901010000	00 0000-0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub śruby
jm=1 poda.
nu=26
uw=KNR 4-03 40309010100001310
nsn=
op=0
ob=72	72		1

[PRZEDMIAR]
wo=72.000000	1	24*3	

[RMS 106]
nz=0.015800	0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetlenia podstawowego
id=33
nu=3
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Parter oświetlenie wewnętrzne
id=34
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=35
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa VOLICA 2.0 LED 1500 zw ED 4400lm/840 PLX czarny  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=27
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=18	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 71]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=36
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa INTO P 55 LED 700LM 4000K 34° CZARNY( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=28
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=36	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 121]
nz=1.000000	0

[RMS 22]
nz=42.000000	1

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=37
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa  INTO R 100 LED p/t ED 1250lm/840 IP20/54 55st. biały  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=29
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=22	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 23]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=38
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa  INTO R 100 LED p/t ED 1850lm/840 55st.  biały( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=30
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=3	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 65]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=39
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa  INTO R 100 LED p/t ED 1600lm/840 IP20/54 55st.  biały ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=31
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=13	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 57]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=40
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa  INTO R 100 LED p/t ED 1350lm/840 55st. biały( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=32
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 91]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=41
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa TLON 2.0 700 zw ED 3800lm/840 PLX biały ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=33
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=5	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 12]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=42
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa TLON 2.0 900 zw ED 6200lm/840 PLX biały ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=34
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 16]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=43
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa TLON 2.0 500 zw ED 2900lm/840 PLX biały ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=35
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=6	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 13]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=44
pd=	5 N00502040100000	00 0000-0
na=Przewody wtynkowe układane w tynku w podłożu betonowym
jm=m
nu=36
uw=KNNR 5 N005020401000001310
nsn=
op=0
ob=1130	1130		1

[PRZEDMIAR]
wo=680.000000	1	680	Przewód YDYżo 3x1,5mm2
wo=450.000000	1	450	Przewód YDYżo 3x2,5mm2

[RMS 106]
nz=0.047300	0

[RMS 105]
nz=790.400000	1

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	05 0302-5
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
jm=szt.
nu=37
uw=Norma: KNNR 5 0302-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=20	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.407000	0

[RMS 128]
nz=1.020000	0

[RMS 81]
nz=4.100000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	05 0302-1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
jm=szt.
nu=38
uw=Norma: KNNR 5 0302-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=35	35		1

[PRZEDMIAR]
wo=35.000000	1	35.000000	korekta

[RMS 106]
nz=0.084000	0

[RMS 128]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	05 1209-8
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm w ścianach lub stropach z cegły
jm=otw.
nu=39
uw=Norma: KNNR 5 1209-0802, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=35	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.500000	0

[POZYCJA]
id=48
pd=	4-03 4030901010000	00 0000-0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub śruby
jm=1 poda.
nu=40
uw=KNR 4-03 40309010100001310
nsn=
op=0
ob=615	615		1

[PRZEDMIAR]
wo=615.000000	1	615.000000	korekta

[RMS 106]
nz=0.015800	0

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR	05 0306-2
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
nu=41
uw=Norma: KNNR 5 0306-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=17	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.400000	0

[RMS 59]
nz=1.020000	0

[RMS 32]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	05 0306-2
na=Łączniki i przyciski dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
nu=42
uw=Norma: KNNR 5 0306-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=0	0		1

[PRZEDMIAR]

[RMS 106]
nz=0.400000	0

[RMS 99]
nz=1.020000	0

[RMS 32]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNNR	05 0306-2
na=Łączniki schodowe podwójne podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
nu=43
uw=Norma: KNNR 5 0306-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.400000	0

[RMS 94]
nz=1.020000	0

[RMS 32]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNNR	05 0306-2
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
nu=44
uw=Norma: KNNR 5 0306-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=7	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.400000	0

[RMS 27]
nz=1.020000	0

[RMS 32]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	05 0306-4
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
nu=45
uw=Norma: KNNR 5 0306-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=7	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.231000	0

[RMS 115]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=Piętro oświetlenie wewnętrzne
id=54
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=55
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa VOLICA 2.0 LED 1500 zw ED 4400lm/840 PLX czarny  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=46
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 71]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=56
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa ATLANTYK 2.0 BASIC HE LED ED 4700lm/840 PC opal IP65 ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=47
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=7	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 72]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=57
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa  LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 4200lm/840 MPRM biały  ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=48
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=11	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 123]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=58
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa  LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1150lm/840 IP44 biały ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=49
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=31	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 126]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=59
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa  LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1950lm/840 IP44 biały ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=50
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 95]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=60
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=oprawa TLON 2.0 700 zw ED 3800lm/840 PLX biały ( lub o równoważnych parametrach technicznych )
jm=szt
nu=51
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=6	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 12]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=61
pd=	5 N00502040100000	00 0000-0
na=Przewody wtynkowe układane w tynku w podłożu betonowym
jm=m
nu=52
uw=KNNR 5 N005020401000001310
nsn=
op=0
ob=1270	1270		1

[PRZEDMIAR]
wo=820.000000	1	820	Przewód YDYżo 3x1,5mm2
wo=450.000000	1	450	Przewód YDYżo 3x2,5mm2

[RMS 106]
nz=0.047300	0

[RMS 105]
nz=790.400000	1

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNNR	05 0302-5
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
jm=szt.
nu=53
uw=Norma: KNNR 5 0302-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=25	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.407000	0

[RMS 128]
nz=1.020000	0

[RMS 81]
nz=4.100000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNNR	05 0302-1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
jm=szt.
nu=54
uw=Norma: KNNR 5 0302-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=39	39		1

[PRZEDMIAR]
wo=39.000000	1	39.000000	korekta

[RMS 106]
nz=0.084000	0

[RMS 128]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNNR	05 1209-8
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm w ścianach lub stropach z cegły
jm=otw.
nu=55
uw=Norma: KNNR 5 1209-0802, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=40	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.500000	0

[POZYCJA]
id=65
pd=	4-03 4030901010000	00 0000-0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub śruby
jm=1 poda.
nu=56
uw=KNR 4-03 40309010100001310
nsn=
op=0
ob=531	531		1

[PRZEDMIAR]
wo=531.000000	1	531.000000	korekta

[RMS 106]
nz=0.015800	0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNNR	05 0306-2
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
nu=57
uw=Norma: KNNR 5 0306-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=13	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.400000	0

[RMS 59]
nz=1.020000	0

[RMS 32]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	05 0306-2
na=Łączniki i przyciski dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
nu=58
uw=Norma: KNNR 5 0306-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.400000	0

[RMS 99]
nz=1.020000	0

[RMS 32]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNNR	05 0306-2
na=Łączniki schodowe podwójne podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
nu=59
uw=Norma: KNNR 5 0306-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.400000	0

[RMS 94]
nz=1.020000	0

[RMS 32]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNNR	05 0306-2
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
nu=60
uw=Norma: KNNR 5 0306-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=14	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.400000	0

[RMS 27]
nz=1.020000	0

[RMS 32]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNNR	05 0306-4
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
nu=61
uw=Norma: KNNR 5 0306-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=9	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.231000	0

[RMS 115]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=Parter oświetlenie zewnętrzne - na budynku
id=71
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=72
pd=	5-08 5080511080000	00 0000-0
na=Montaż opraw zewnętrznych LED
jm=szt
nu=62
uw=KNR 5-08 50805110800001310
nsn=
op=0
ob=3	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.697100	0

[RMS 29]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNNR	05 1209-8
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
jm=otw.
nu=63
uw=Norma: KNNR 5 1209-0802, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=10	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.500000	0

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie zewnętrzne -teren wokół budynku
id=74
nu=4
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=75
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=76
pd=	5 N00507010500000	00 0000-0
na=Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką. Grunt kategorii III-IV
jm=m3
nu=64
uw=KNNR 5 N005070105000001310
nsn=
op=0
ob=117.76	117.76		1

[PRZEDMIAR]
wo=117.760000	1	117.760000	korekta

[RMS 106]
nz=0.100000	0

[RMS 119]
nz=0.100000	0
np=0

[POZYCJA]
id=77
pd=	5 N00507020500000	00 0000-0
na=Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
jm=m3
nu=65
uw=KNNR 5 N005070205000001310
nsn=
op=0
ob=112.76	112.76		1

[PRZEDMIAR]
wo=112.760000	1	112.760000	korekta

[RMS 106]
nz=0.030000	0

[RMS 119]
nz=0.060000	0
np=0

[POZYCJA]
id=78
pd=	5 N00507020200000	00 0000-0
na=Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
jm=m3
nu=66
uw=KNNR 5 N005070202000001310
nsn=
op=0
ob=5	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.210000	0

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNNR	05 1001-1
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
jm=szt.
nu=67
uw=Norma: KNNR 5 1001-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=4.540000	0

[RMS 18]
nz=1.000000	0

[RMS 85]
nz=1.000000	0

[RMS 127]
nz=0.018000	0

[RMS 88]
nz=0.044000	0

[RMS 42]
nz=0.022000	0

[RMS 102]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[RMS 119]
nz=0.070000	0

[RMS 34]
nz=0.060000	0

[RMS 52]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNNR	05 1004-1
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
jm=szt.
nu=68
uw=Norma: KNNR 5 1004-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.670000	0

[RMS 92]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[RMS 52]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNNR	05 1007-2
na=Montaż oświetleń parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
jm=kpl.
nu=69
uw=Norma: KNNR 5 1007-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=2.860000	0

[RMS 54]
nz=1.000000	0

[RMS 14]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[RMS 52]
nz=0.500000	0

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNNR	05 1003-2
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
jm=kpl.przew.
nu=70
uw=Norma: KNNR 5 1003-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.380000	0

[RMS 63]
nz=1.040000	0

[RMS 24]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[RMS 40]
nz=0.660000	0

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNNR	05 0706-1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
jm=m
nu=71
uw=Norma: KNNR 5 0706-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=202	202		1

[PRZEDMIAR]
wo=202.000000	1	202.000000	korekta

[RMS 106]
nz=0.012600	0

[RMS 42]
nz=0.056000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[RMS 19]
nz=0.008000	0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	05 0705-1
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.75mm
jm=m
nu=72
uw=Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=368	368		1

[PRZEDMIAR]
wo=368.000000	1	368.000000	korekta

[RMS 106]
nz=0.128000	0

[RMS 50]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[RMS 52]
nz=0.014000	0

[RMS 34]
nz=0.007000	0

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNNR	05 0713-1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach
jm=m
nu=73
uw=Norma: KNNR 5 0713-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=184	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.094700	0

[RMS 109]
nz=1.040000	0

[RMS 73]
nz=0.036100	0

[RMS 1]
nz=0.080000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[RMS 52]
nz=0.006700	0

[RMS 48]
nz=0.004300	0

[RMS 118]
nz=0.004300	0

[RMS 34]
nz=0.004300	0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNNR	05 0726-2
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
nu=74
uw=Norma: KNNR 5 0726-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=32	32		1

[PRZEDMIAR]
wo=32.000000	1	8*4	

[RMS 106]
nz=0.560000	0

[RMS 49]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=1.000000	0

[RMS 1]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=87
pd=	KRB 05 50503030000	00 0000-0
na=Montaż przewodów uziemiających.pręt ocynkowany fi 8 mm
jm=m
nu=75
uw=  KNKRB 05 505030300001310
nsn=
op=0
ob=184	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.285000	0

[RMS 101]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
op=M

[RMS 125]
nz=0.029400	0
np=0

[POZYCJA]
id=88
pd=	KRB 05 50502110000	00 0000-0
na=Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych. Kategoria gruntu III
jm=m
nu=76
uw=  KNKRB 05 505021100001310
nsn=
op=0
ob=72	72		1

[PRZEDMIAR]
wo=72.000000	1	72.000000	korekta

[RMS 106]
nz=0.410000	0

[RMS 111]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
op=M

[RMS 25]
nz=0.210000	0
np=0

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNNR	05 0308-13
na=Montaż mufy ZRM-2
jm=szt.
nu=77
uw=Norma: KNNR 5 0308-13, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.542000	0

[RMS 35]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna wewnętrzna
id=90
nu=5
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Przewody zasilające urządzenia elektryczne
id=91
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNNR	05 0204-6
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
jm=m
nu=78
uw=Norma: KNNR 5 0204-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=115	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.067200	0

[RMS 38]
nz=57.200000	1

[RMS 66]
nz=62.400000	1

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=93
pd=	5 N00502040100000	00 0000-0
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku
jm=m
nu=79
uw=KNNR 5 N005020401000001310
nsn=
op=0
ob=60	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.047300	0

[RMS 90]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=94
pd=	4-03 4030901010000	00 0000-0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej  pod zaciski lub śruby
jm=1 poda.
nu=80
uw=KNR 4-03 40309010100001310
nsn=
op=0
ob=60	60		1

[PRZEDMIAR]
wo=60.000000	1	5*8+3*4+2*4	

[RMS 106]
nz=0.015800	0

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNNR	05 1209-8
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm  w ścianach lub stropach z cegły
jm=otw.
nu=81
uw=Norma: KNNR 5 1209-0802, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=20	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.500000	0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja gniazd jednofazowych
id=96
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=97
pd=	5 N00502040100000	00 0000-0
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku
jm=m
nu=82
uw=KNNR 5 N005020401000001310
nsn=
op=0
ob=1350	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.047300	0

[RMS 10]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=98
pd=	4-03 4030901010000	00 0000-0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub śruby
jm=1 poda.
nu=83
uw=KNR 4-03 40309010100001310
nsn=
op=0
ob=732	732		1

[PRZEDMIAR]
wo=732.000000	1	122*3*2	

[RMS 106]
nz=0.015800	0

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNNR	05 1209-8
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
jm=otw.
nu=84
uw=Norma: KNNR 5 1209-0802, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=60	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.500000	0

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNNR	05 0302-2
na=Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
jm=szt.
nu=85
uw=Norma: KNNR 5 0302-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=122	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.101000	0

[RMS 128]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=101
pd=	KNNR	05 0308-2
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
jm=szt.
nu=86
uw=Norma: KNNR 5 0308-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=122	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.273000	0

[RMS 47]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=Instalacja alarmowa
id=102
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNNR	05 0204-5
na=Przewody  YTDY 6x0,5
jm=m
nu=87
uw=Norma: KNNR 5 0204-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=850	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.060900	0

[RMS 75]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNNR	05 0204-5
na=Przewody  UTP 4x2x0,51 24AWG PVC
jm=m
nu=88
uw=Norma: KNNR 5 0204-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=65	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.060900	0

[RMS 129]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=105
pd=	KNNR	05 1209-8
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm  w ścianach lub stropach z cegły
jm=otw.
nu=89
uw=Norma: KNNR 5 1209-0802, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=40	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.500000	0

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNR AL	01 0101-3
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych
jm=szt.
nu=90
uw=Norma: KNR AL-01 0101-03, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=21.950000	0

[RMS 6]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNR AL	01 0102-1
na=Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
jm=szt.
nu=91
uw=Norma: KNR AL-01 0102-01, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=3	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=17.600000	0

[RMS 74]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNR AL	01 0109-1
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 24Ah
jm=szt.
nu=92
uw=Norma: KNR AL-01 0109-01, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.750000	0

[RMS 51]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNR AL	01 0208-1
na=Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
jm=szt.
nu=93
uw=Norma: KNR AL-01 0208-01, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=3	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=2.250000	0

[RMS 108]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR AL	01 0201-1
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni
jm=szt.
nu=94
uw=Norma: KNR AL-01 0201-01, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=25	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.870000	0

[RMS 64]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNR AL	01 0108-1
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
jm=szt.
nu=95
uw=Norma: KNR AL-01 0108-01, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.870000	0

[RMS 78]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNR AL	01 0702-6
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
jm=instr.
nu=96
uw=Norma: KNR AL-01 0702-06, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.023900	0

[POZYCJA]
id=113
pd=	KNR AL	01 0601-4
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji)
jm=system
nu=97
uw=Norma: KNR AL-01 0601-04, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=70.200000	0

[POZYCJA]
id=114
pd=	KNR AL	01 0604-2
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów
jm=szt
nu=98
uw=Norma: KNR AL-01 0604-02, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=11.500000	0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja telewizji dozorowej
id=115
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNNR	05 1209-8
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm  w ścianach lub stropach z cegły
jm=otw.
nu=99
uw=Norma: KNNR 5 1209-0802, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=15	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.500000	0

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNNR	05 0204-5
na=Przewody światłowodowe 2J SM 9/125 DAC
jm=m
nu=100
uw=Norma: KNNR 5 0204-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=65	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.060900	0

[RMS 55]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNNR	05 0204-5
na=Przewody (U/UTP 4x2x0,5xkat.6)
jm=m
nu=101
uw=Norma: KNNR 5 0204-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=160	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.060900	0

[RMS 28]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=119
pd=	5 N00502040100000	00 0000-0
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu betonowym
jm=m
nu=102
uw=KNNR 5 N005020401000001310
nsn=
op=0
ob=160	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.047300	0

[RMS 8]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNNR	05 0303-10
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym.140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2
jm=szt.
nu=103
uw=Norma: KNNR 5 0303-10, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.620000	0

[RMS 53]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNNR	05 0407-3
na=Ogranicznik przepięć 4- kanałowy PoE
jm=szt.
nu=104
uw=Norma: KNNR 5 0407-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.220000	0

[RMS 104]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNR AL	01 0102-1
na=Montaż switch 1 wejście optyczne i 4 wyjścia LAN
jm=szt.
nu=105
uw=Norma: KNR AL-01 0102-01, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=17.600000	0

[RMS 113]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNNR	05 0709-1
na=Montaż wtyków 8-stykowych na kablach wielożyłowych bez ekranu - zarobienie1310wtyku RJ45 przy kamerze
jm=m
nu=106
uw=Norma: KNNR 5 0709-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.044500	0

[RMS 73]
nz=0.009000	0

[RMS 1]
nz=0.050000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[RMS 52]
nz=0.006700	0

[RMS 48]
nz=0.004300	0

[RMS 118]
nz=0.004300	0

[RMS 34]
nz=0.004300	0

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNNR	05 0709-1
na=Montaż wtyków 8-stykowych na kablach wielożyłowych bez ekranu - zarobienie1310wtyku RJ45 przy rejestratorze sieciowym
jm=m
nu=107
uw=Norma: KNNR 5 0709-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.044500	0

[RMS 73]
nz=0.009000	0

[RMS 1]
nz=0.050000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[RMS 52]
nz=0.006700	0

[RMS 48]
nz=0.004300	0

[RMS 118]
nz=0.004300	0

[RMS 34]
nz=0.004300	0

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNR AL	01 0501-2
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TV zewnętrzna
jm=szt.
nu=108
uw=Norma: KNR AL-01 0501-02, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=8	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=9.250000	0

[RMS 114]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNR AL	01 0506-2
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących
jm=linia
nu=109
uw=Norma: KNR AL-01 0506-02, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.540000	0

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNR AL	01 0601-1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
jm=system
nu=110
uw=Norma: KNR AL-01 0601-01, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=17.600000	0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice TG  , TK  ,TO
id=128
nu=6
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T1
id=129
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=130
pd=	5 N00504040100000	00 0000-0
na=Tablice rozdzielcze elektryczne 96-polowe z szynami zbiorczymi 40x10 mm
jm=szt
nu=111
uw=KNNR 5 N005040401000001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=2.630000	0

[RMS 117]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=131
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowym
jm=szt
nu=112
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=10	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 26]
nz=3.000000	1
np=0

[RMS 120]
nz=7.000000	1
np=0

[POZYCJA]
id=132
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Wyłącznik różnicowoprądowy
jm=szt
nu=113
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 124]
nz=2.000000	1
np=0

[RMS 83]
nz=2.000000	1
np=0

[POZYCJA]
id=133
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Wyłącznik nadprądowy
jm=szt
nu=114
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=12	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 122]
nz=6.000000	1
np=0

[RMS 60]
nz=2.000000	1
np=0

[RMS 43]
nz=1.000000	1
np=0

[RMS 21]
nz=1.000000	1
np=0

[RMS 79]
nz=1.000000	1
np=0

[RMS 76]
nz=1.000000	1
np=0

[POZYCJA]
id=134
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Ogranicznik przepięć
jm=szt
nu=115
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 68]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=135
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Lampki sygnalizacji napięcia
jm=szt
nu=116
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 98]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=136
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Wyłącznik mocy
jm=szt
nu=117
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 89]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=137
pd=	KRB 05 50503030000	00 0000-0
na=Montaż przewodów uziemiających.Bednarka
jm=m
nu=118
uw=  KNKRB 05 505030300001310
nsn=
op=0
ob=10	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.285000	0

[RMS 107]
nz=1.040000	0

[RMS 61]
nz=1.010000	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
op=M

[RMS 125]
nz=0.029400	0
np=0

[POZYCJA]
id=138
pd=	KRB 05 50502110000	00 0000-0
na=Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych. Kategoria gruntu III
jm=m
nu=119
uw=  KNKRB 05 505021100001310
nsn=
op=0
ob=9	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.410000	0

[RMS 111]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
op=M

[RMS 25]
nz=0.210000	0
np=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T1
id=139
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=140
pd=	5 N00504040100000	00 0000-0
na=Tablice rozdzielcze elektryczne 72-polowe z szynami zbiorczymi 40x10 mm
jm=szt
nu=120
uw=KNNR 5 N005040401000001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=2.630000	0

[RMS 17]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=141
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowym
jm=szt
nu=121
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=3	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 120]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=142
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Wyłącznik różnicowoprądowy
jm=szt
nu=122
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=6	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 124]
nz=3.000000	1
np=0

[RMS 83]
nz=4.000000	1
np=0

[POZYCJA]
id=143
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Wyłącznik nadprądowy
jm=szt
nu=123
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=15	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 122]
nz=9.000000	1
np=0

[RMS 60]
nz=2.000000	1
np=0

[RMS 21]
nz=2.000000	1
np=0

[RMS 79]
nz=2.000000	1
np=0

[POZYCJA]
id=144
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Blok rozdzielczy
jm=szt
nu=124
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 69]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=145
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Ogranicznik przepięć
jm=szt
nu=125
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 30]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=146
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Lampki sygnalizacji napięcia
jm=szt
nu=126
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 98]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=147
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Wyłącznik mocy
jm=szt
nu=127
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 89]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=148
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Zegar astronomiczny
jm=szt
nu=128
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 9]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=149
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Stycznik elektryczny
jm=szt
nu=129
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 86]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=150
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy
jm=szt
nu=130
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 67]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=151
pd=	KRB 05 50503030000	00 0000-0
na=Montaż przewodów uziemiających.Bednarka
jm=m
nu=131
uw=  KNKRB 05 505030300001310
nsn=
op=0
ob=10	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.285000	0

[RMS 107]
nz=1.040000	0

[RMS 61]
nz=1.010000	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
op=M

[RMS 125]
nz=0.029400	0
np=0

[POZYCJA]
id=152
pd=	KRB 05 50502110000	00 0000-0
na=Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych. Kategoria gruntu III
jm=m
nu=132
uw=  KNKRB 05 505021100001310
nsn=
op=0
ob=9	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.410000	0

[RMS 111]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
op=M

[RMS 25]
nz=0.210000	0
np=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica  PPoż
id=153
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=154
pd=	5 N00504040100000	00 0000-0
na=Tablice rozdzielcze elektryczne 24-polowe
jm=szt
nu=133
uw=KNNR 5 N005040401000001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=2.630000	0

[RMS 116]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNNR	05 0204-5
na=Przewody HDGs FE180/PH90/E90 5x1,5 mm?
jm=m
nu=134
uw=Norma: KNNR 5 0204-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=580	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.060900	0

[RMS 4]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNR AL	01 0201-1
na=Montaż czujki dymu
jm=szt.
nu=135
uw=Norma: KNR AL-01 0201-01, ATHENASOFT wyd.I 20001310
nsn=
op=0
ob=23	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.870000	0

[RMS 56]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=157
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Rozłącznik modułowy 100A 4P iSW
jm=szt
nu=136
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 45]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=158
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Styk pomocniczy
jm=szt
nu=137
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 103]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=159
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Cewka wzrostowa
jm=szt
nu=138
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 41]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=160
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Wyłącznik PWP
jm=szt
nu=139
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 84]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=161
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Listwa zaciskowa ZUG
jm=szt
nu=140
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 58]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=162
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 100A
jm=szt
nu=141
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 96]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=163
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Przerzutnik faz F&F PF-431
jm=szt
nu=142
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 46]
nz=1.000000	0
np=0

[POZYCJA]
id=164
pd=	5 N00504070401000	00 0000-0
na=Sygnalizator optyczny PWP
jm=szt
nu=143
uw=KNNR 5 N005040704010001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.340000	0

[RMS 44]
nz=1.000000	0
np=0

[ELEMENT 2]
na=Zasilanie rozdzielnicy T1
id=165
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNNR	05 1209-8
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm w ścianach lub stropach z cegły
jm=otw.
nu=144
uw=Norma: KNNR 5 1209-0802, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.500000	0

[POZYCJA]
id=167
pd=	5 N00507010500000	00 0000-0
na=Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką. Grunt kategorii III-IV
jm=m3
nu=145
uw=KNNR 5 N005070105000001310
nsn=
op=0
ob=23.36	23.36		1

[PRZEDMIAR]
wo=23.360000	1	23.360000	korekta

[RMS 106]
nz=0.100000	0

[RMS 119]
nz=0.100000	0
np=0

[POZYCJA]
id=168
pd=	5 N00507020500000	00 0000-0
na=Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
jm=m3
nu=146
uw=KNNR 5 N005070205000001310
nsn=
op=0
ob=70	70		1

[PRZEDMIAR]
wo=70.000000	1	70.000000	korekta

[RMS 106]
nz=0.030000	0

[RMS 119]
nz=0.060000	0
np=0

[POZYCJA]
id=169
pd=	5 N00507020200000	00 0000-0
na=Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
jm=m3
nu=147
uw=KNNR 5 N005070202000001310
nsn=
op=0
ob=3	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.210000	0

[POZYCJA]
id=170
pd=	KNNR	05 0706-1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
jm=m
nu=148
uw=Norma: KNNR 5 0706-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=73	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.012600	0

[RMS 42]
nz=0.056000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[RMS 19]
nz=0.008000	0

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNNRW	09 0814-1
na=Zabezpieczenie istniejących i projektowanych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 160 mm
jm=m
nu=149
uw=Norma: KNNR-W 9 0814-01, WACETOB 20001310BIMES: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
nsn=
op=0
ob=73	73		1

[PRZEDMIAR]
wo=73.000000	1	18+55	

[RMS 106]
nz=0.120000	0

[RMS 87]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
np=0
op=M

[RMS 52]
nz=0.007000	0

[POZYCJA]
id=172
pd=	KNNRW	09 0813-4
na=Zabezpieczenie - uszczelnienie rur
jm=szt.
nu=150
uw=Norma: KNNR-W 9 0813-04, WACETOB 20001310BIMES: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.400000	0

[RMS 70]
nz=2.000000	0

[RMS 3]
nz=4.000000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=173
pd=	KNNR	05 0713-1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach Proj. WLZ
jm=m
nu=151
uw=Norma: KNNR 5 0713-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=73	73		1

[PRZEDMIAR]
wo=73.000000	1	55+18	

[RMS 106]
nz=0.094700	0

[RMS 15]
nz=1.040000	0

[RMS 73]
nz=0.036100	0

[RMS 1]
nz=0.080000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[RMS 52]
nz=0.006700	0

[RMS 48]
nz=0.004300	0

[RMS 118]
nz=0.004300	0

[RMS 34]
nz=0.004300	0

[POZYCJA]
id=174
pd=	KNNR	05 0726-2
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
nu=152
uw=Norma: KNNR 5 0726-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=10	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.560000	0

[RMS 2]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=1.000000	0

[RMS 1]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[ELEMENT 2]
na=Zasilanie rozdzielnicy T2
id=175
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=176
pd=	KNNR	05 1209-8
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm w ścianach lub stropach z cegły
jm=otw.
nu=153
uw=Norma: KNNR 5 1209-0802, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.500000	0

[POZYCJA]
id=177
pd=	KNNR	05 0204-6
na=Przewody układane w tynku na podłożu innym niż betonowe TABLICA TO
jm=m
nu=154
uw=Norma: KNNR 5 0204-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=10	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.100800	0

[RMS 62]
nz=1.040000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[POZYCJA]
id=178
pd=	KNNR	05 0726-2
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
nu=155
uw=Norma: KNNR 5 0726-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=10	10		1

[PRZEDMIAR]
wo=10.000000	1	5*2	

[RMS 106]
nz=0.560000	0

[RMS 2]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=1.000000	0

[RMS 1]
nz=1.000000	0

[RMS 3]
nz=2.500000	0
np=0
op=M

[ELEMENT 1]
na=Pomiary
id=179
nu=7
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=180
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=181
pd=	KNNR	05 1304-5
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
jm=szt.
nu=156
uw=Norma: KNNR 5 1304-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.500000	0

[POZYCJA]
id=182
pd=	KNNR	05 1304-6
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
jm=szt.
nu=157
uw=Norma: KNNR 5 1304-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=38	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.280000	0

[POZYCJA]
id=183
pd=	5 N00513040300000	00 0000-0
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
jm=szt
nu=158
uw=KNNR 5 N005130403000001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.260000	0

[POZYCJA]
id=184
pd=	5 N00513040400000	00 0000-0
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za każdy następny pomiar
jm=szt
nu=159
uw=KNNR 5 N005130404000001310
nsn=
op=0
ob=8	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.560000	0

[POZYCJA]
id=185
pd=	4-03 4031205010000	00 0000-0
na=Badanie ciągłości instalacji odgromowej pomiar pierwszy
jm=pomiar
nu=160
uw=KNR 4-03 40312050100001310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.240000	0

[POZYCJA]
id=186
pd=	4-03 4031205020000	00 0000-0
na=Badanie ciągłości instalacji odgromowej pomiar następny
jm=pomiar
nu=161
uw=KNR 4-03 40312050200001310
nsn=
op=0
ob=8	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.560000	0

[POZYCJA]
id=187
pd=	13-21 1321030103000	00 0000-0
na=Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywany na stanowisku
jm=kpl
nu=162
uw=KNR 13-21 132103010300001310
nsn=
op=0
ob=5	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.710000	0

[POZYCJA]
id=188
pd=	13-21 1321030104000	00 0000-0
na=Pomiar natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska
jm=kpl
nu=163
uw=KNR 13-21 132103010400001310
nsn=
op=0
ob=60	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.250000	0

[POZYCJA]
id=189
pd=	5 N00513010100000	00 0000-0
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1
jm=pomiar
nu=164
uw=KNNR 5 N005130101000001310
nsn=
op=0
ob=32	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.300000	0

[POZYCJA]
id=190
pd=	KNNR	05 1301-2
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
nu=165
uw=Norma: KNNR 5 1301-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=6	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.760000	0

[POZYCJA]
id=191
pd=	5 N00513030100000	00 0000-0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
jm=pomiar
nu=166
uw=KNNR 5 N005130301000001310
nsn=
op=0
ob=32	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.630000	0

[POZYCJA]
id=192
pd=	KNNR	05 1303-3
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
jm=pomiar
nu=167
uw=Norma: KNNR 5 1303-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=6	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.830000	0

[POZYCJA]
id=193
pd=	KNNR	05 1304-1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
nu=168
uw=Norma: KNNR 5 1304-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=1.240000	0

[POZYCJA]
id=194
pd=	KNNR	05 1304-2
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
jm=szt.
nu=169
uw=Norma: KNNR 5 1304-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=9	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 106]
nz=0.560000	0

