[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp.z o.o.
wf=4
pr=BIMES	5.8
nan=
pe=0
op=1
opn=2	1	2	1	1	0	19	8	0	0	1	1	0
prn=2	2	2	6	4	1	6	2	1
own=3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=zł
wk=0.00

[STRONA TYT]
na=Kosztorys
dt=10.02.2026
ni=MUZEUM - ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJ1310Zubrzyca Górna 560, 34-484 Zubrzyca Górna
nw=
nb=
nfh=
nk=Jacek Socha			
kln=Zakres robó obejmuję:
1310
13101. ROBOTY DEMONTAŻOWE
1310
13101.1. Piwnica - instalacja ogrzewcza
1310
1310   W piwnicy przewiduję sie demontaż wszystkich rurocišgów instalacji ogrzewczej i zastšpienie ich nowymi w tym celu należy:
1310
1310   - zdemontować rurocišgi stalowe zasilajšce i powrotu prowadzšce od kotła do rozdzielaczy (występujš 2 pary rozdzielaczy - jedna w kotłowni, a druga w pompowni)
1310   - zdemontować zawory na odcinku od kotła do rozdzielaczy
1310   - zdemontować rozdzielacze zasilania i powrotu w kotłowni i w pompowni (4 rozdzielacze)
1310   - zdemontować zawory odcinajšce przy rozdzielaczach 6szt. w pompowni i 6szt. w kotłowni oraz zawory zwrotne 3szt. w pompowni
1310   - zdemontować pozostałe rurocišgi - 2 obiegi, jeden w budynku A, a drugi w Budynku B - rurocišgi izolowane i zabezpieczone gipsem
1310   - zdemontować grzejniki żeliwne członowe w budynku B wraz z zaworami, w budynku A nie przewiduję się demontażu grzejników ponieważ zostały wczeniej wymienione
1310   - zdemontować zestaw 3 pomp obieowych 65PJM120 wraz z konstrukcjš wsporczš w pompowni 
1310
1310
13101.2. Piwnica - instalacja c.w.u. 
1310
1310   W piwnicy przewiduję się demontaż częci instalacji c.w.u. tj.
1310
1310   - demontaż 2 pomp cyrkulacyjnych 50PJM120 wraz z konstrukcjš wsporczš w pompowni
1310   - demontaż rurocišgów stalowych w obrębie pomp cyrkulacyjnych w pompowni
1310   - demontaż zaworów odcinajšcych 4szt.i zwrotnych 2szt. w obrębie pomp cyrkulacyjnych 
1310
1310
13101.3. Parter - instalacja ogrzewcza
1310
1310  Na parterze przewiduję się zdemontować istniejšce grzejniki, które nie były wymienione podczas bieżšcych remontów instalacji - roboty obejmujš:
1310
1310   - demontaż istniejšcych osłon na grzejniki rurowe i członowe w salach zajęć i na korytarzu - 24szt.
1310   - demontaż isniejšcych grzejników z rur gładkich DN100, dł. 7m każdy wraz z zaworami - 11szt.
1310   - demontaż istniejšcych grzejników członowych żeliwnych wraz z zaworami - 24szt.
1310   - demontaż rurocišgów stalowych - piony oraz podłšczenia do grzejników
1310
1310
13101.4. Piętro - instalacja ogrzewcza
1310
1310  Na piętrze przewiduję się zdemontować istniejšce grzejniki, które nie były wymienione podczas bieżšcych remontów instalacji - roboty obejmujš:
1310
1310   - demontaż istniejšcych osłon na grzejniki rurowe i członowe w salach zajęć i na korytarzu - 21szt.
1310   - demontaż istniejšcych grzejników z rur gładkich DN100, dł. 7m każdy wraz z zaworami - 16szt.
1310   - demontaż istniejšcych grzejników członowych żeliwnych wraz z zaworami - 25szt.
1310   - demontaż rurocišgów stalowych - piony, podłšczenia do grzejników oraz rury odpowietrzajšce do naczynia wzbiorczego wraz z zaworami odcinajšcymi
1310   - demontaż zbiorników odpowietrzajšcych
1310
1310
13102. ROBOTY MONTAŻOWE
1310
13102.1. Piwnica - instalacja ogrzewcza 
1310
1310   W piwnicy przewiduję się zamontować:
1310
1310   - grzejniki stalowe płytowe - 13szt.
1310   - zawory i głowice termostatyczne na nowo montowanych grzejnikach oraz na istniejšcych wczeniej wymienionych - 19szt.
1310   - rurocišgi od pomieszczenia z pompami do wszystkich pionów wraz z pionami do do podłogi parteru z rur PP-RCT
1310   - zawory odcinajšce dla odcięcia każdego pionu na powrocie oraz zawory równoważšce instalację np. MSV-C ręczne
1310
13102.2. Piwnica - kotłownia i pompownia
1310
1310    W kotłowni i pompowni przewiduję się montaż:
1310
1310   - rozdzielacza MGV80 z trzema obiegami
1310   - sprzęgła hydraulicznego SP80/200
1310   - pompy obiegowej na obiegu kotłowym od kotła do sprzęgła oraz 3 pomp na 2 obiegach grzewczych i 1 obiegu ciepłej wody
1310   - zaworów zwrotnych, różnicowych i odcinajšcych, oraz zaworu ograniczajšcego przepływ po stronie obiegów grzewczych
1310   - odmulacza siatkowego
1310   - termometrów oraz manometrów
1310   - rurocišgów stalowych w obrębie kotłowni oraz pompowni wraz z izolacjš termicznš, otulinami gr. 30mm
1310   - sterownika dla 3 obiegów grzewczych oraz dla obiegu kotłowego
1310
13102.3. Piwnica - instalacja c.w.u.
1310
1310   W celu modernizacji instalacji c.w.u. przewiduję się montaż:
1310 
1310   - pompy cyrkulacyjnej wraz z zaworami odcinajšcymi
1310   - montaż naczynia przeponowego dla c.w.u. o poj. 50L oraz zaworu bezpieczeństwa
1310   - montaż rurocišgów stalowych ocynkowanych wraz z izolacjš otulinami
1310   - wymianę mieszacza ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla dzieci, mieszacz na parterze
1310
13102.4. Parter - instalacja ogrzewcza
1310
1310   Na parterze przewiduję się montaż:
1310
1310   - grzejników płytowych z odpowietrznikiem
1310   - zaworów odcinajšcych oraz termostatycznych, montaż rówież na istniejšcych wymienionych wczeniej grzejnikach
1310   - rurocišgów PEX-AL-PEX - piony i podłšczenia do grzejników
1310   - w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych na pobyt dzieci przewiduję się montaż osłon na grzejniki
1310
13102.5. Piętro - instalacja ogrzewcza
1310
1310   Na piętrze przewiduję się montaż:
1310
1310   - grzejniki stalowe płytowe wraz z odpowietrznikiem
1310   - zawory odcinajšce oraz termostatyczne, montaż również na istniejšcych wymienionych wczeniej grzejnikach
1310   - rurocišgów PEX-AL-PEX - piony, podłšczenia do grzejników oraz przewody odpowietrzajšce oraz zawory odpowietrzajšce na każdym pionie
1310   - w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych na pobyt dzieci przewiduję się montaż osłon na grzejniki
1310
1310
1310   Schemat ogólny instalacji przedstawiono na załšczonych rysunkach - szczegółowy zakres robót okrelony został w przedmiarze robót
1310
1310   
1310
1310

[STAŁE]

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty porednie	Kp
wa=0.00	1	0	zł
op=1
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0.00	1	0	zł
op=1
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0.00	1	0	zł
op=1
nr=189
ns=189

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0.00	1	0	zł
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Urzšdzenia sanitarne porcelanowe-kompakt''	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Wodomierze skrzydełkowe o r. nominalnej 25 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Podchloryn sodowy	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=0.5

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=96.8

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=Koparka 0.25 m3''	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=2.5253

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Tuleja z PVC dla lunych kołnierzy stalowych	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=0.2

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o r. do 315 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=128.96

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Kształtki cinieniowe dwukielichowe PVC z uszczelkš o r. zewn. 63 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Trzon studzienki rura karbowana	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=8.4

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm''	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=82.5

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Materiały inne (Materiały)	0
jm=%
ce=0.00
cw=0.00
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Materiały inne (Robocizna)	0
jm=%
ce=0.00
cw=0.00
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o r. 50 mm'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=93

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów z PVC o r. 110 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=9

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=Koparka 0.25 m3'	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=16.471

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne prostokštne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej łšczone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi o obwodzie do 4400 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=29

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o r. zewnętrznej 32 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=82.96

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 16 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=564.85

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne prostokštne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej łšczone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi o obwodzie do 4400 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=30.16

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Rury PVC przepustowe o r. 50 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=8.68

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Zawory odpowietrzajšce automatyczne o r. 15 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o r. do 100 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=440.64

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=Spycharka gšsienicowa 55 kW (75 KM)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=2.5196

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm'	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=434.5

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kołowe typ D o r. do 315 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste o r. nominalnej 15 mm'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=5

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=ruby stalowe zgrubne z łbem szeciokštnym z gwintem na całej długoci z nakrętkami i podkładkami M6 o długoci do 40 mm	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=2.2

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Kurki manometrowe gwintowane	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Wapno suchogaszone	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=54.4

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Zawory wodne czerpalne mosiężne o r. nominalnej 15 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Zawory odpowietrzajšce stalowe r.25 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o r. do 400 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=6.4

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=24

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Manometry	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MPa), o rednicy  40 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=22.68

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o r. 50 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=22.32

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o r. do 100 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=28.08

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Rura PP-R 2,0 MPa fi 63/10,5 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=28.08

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Syfony umywalkowe lekarskie mosiężne chromowane	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=14

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Uszczelka	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=16

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o r. zewnętrznej 40 mm'	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=95.04

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste o r. nominalnej 32 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=12

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Zawór spłukujšcy do pisuarów fi 15mm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów z PVC o r. 50 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=93

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o r. do 800 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Rury z pex/al/pex o r. zewnętrznej 20 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=4620

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Czerpnie dachowe prostokštne typ A o obwodzie do 2520 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Pręty stalowe kwadratowe walcowane na goršco 8x8-60x60 mm	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=30

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 40 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=109

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Centrala 3430m3/h	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o r. do 400 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=32.96

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o r. 160 mm'	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=36.27

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Króćce przejciowe żeliwne jednokołnierzowe	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=0.1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 25 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=85

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 50 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=43.2

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.85

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o r. do 400 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=16

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Zwężka 425/315	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=8

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Zlewy żeliwne emaliowane	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=11

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Otwory kontrolne systemu drzwiowego typ B o r. do 500 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=32

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Sznur konopny smołowany	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=1.74

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza	0
jm=kpl.
ce=0.00
cw=0.00
il=11

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Pompy obiegowe do c.o. do 4,5 m3/h i r. króćców przyłšczeniowych 1" (25 mm)ş0	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=5

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Cement portlandzki 35 bez dodatków	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=97.65

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste żeliwne ocynkowane r. 50 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojšca mosiężna standardowa r.15 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=25

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=14

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Konstrukcje wsporcze	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=35

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=ruby stalowe zgrubne z łbem szeciokštnym z gwintem na całej długoci z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=288.85

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=Żuraw samochodowy	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.31

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-podtynkowe lub natynkowe'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=5

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Sedesy typu kompakt	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=9

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.4565

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Złšczki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa cišgliwego czarne r.15 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=Koparka 0.25 m3	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.6006

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o r. 160 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=17.55

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Czyszczak	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=6

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Kształtki PVC cinieniowe (gwintowane) o r. zewnętrznej 20 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=41

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Łšczniki z żeliwa cišgliwego ocynkowane o r. nominalnej 25 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=14.82

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Otwory kontrolne systemu drzwiowego typ B o r. do 500 mm'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm'''	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=28.6

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów stalowych o r.nominalnej 15 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=15.4

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o r. do 315 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=62

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o r. do 400 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=16.64

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Półrubunki z nakrętkami mosiężne 1"x 1 1/2"	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=10.5

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o r. do 100 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=44.82

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Wkręty stalowe samogwintujšce do blach z łbem stalowym r. 6.3 mm o dług. do 45 mm	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=0.072

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Profile kołnierzowo-nasuwkowe typ 'Nasielsk' do przewodów prostokštnych o obwodzie do 4400 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=19.14

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=24.2

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o r. do 800 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=4.08

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów stalowych o r.nominalnej 25 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=13.52

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 63 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=15.6

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm'	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=34.5

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Złšczki z polietylenu	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=12

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=Robociznax	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=577.272

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne o r. nominalnej 32 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o r. zewnętrznej 50 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=21.6

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Linka stalowa ocynkowana r. 5 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=18.72

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o r. do 200 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=28.08

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=rodek transportowy	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1.0296

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o r. do 630 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=24.5

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Rozdzielacze z rur stalowych bez szwu wraz z króćcami	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.095

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Pospółka - kruszywo nienormowane	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=1.6

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Zawory grzejnikowe mosiężne o r. nominalnej 20 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=38

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.06

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.015

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=0.1119

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Łšczniki redukcyjne o r. nominalnej 25 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o r. 50 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=64.48

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Oddzielacz tłuszczu	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste o r. nominalnej 40 mm'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste żeliwne	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Syfon pisuarowy z tworzywa sztucz. fi 25mm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Termometry	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Piasek	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=215.35

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Klipsy montażowe Thermaclips	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=4965

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Klamry ciesielskie	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=57.884

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 20 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=107.25

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Kotły grzewcze żeliwne	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste o r. nominalnej 40 mm''	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm'	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=24.15

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Klej Thermaflex 474	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=6.7062

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Zawory termostatyczne z nastawš wstępnš mosiężne o r. nominalnej 15 mm + głowica termostatyczna	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=38

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Kształtki kielichowe miedziane 28 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=10.5

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=Wycišg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=4.4

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o r. zewnętrznej 25 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=44.88

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Rury (prostki) kamionkowe kanalizacyjne kielichowe o rednicy nominalnej 200 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Kotwy mocujšce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=2.5

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Drewno na stemple okršgłe iglaste nasycone	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.4006

[RMS ZEST 132]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=56.95

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Kausze stalowe ocynkowane	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=37.5

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-podtynkowe lub natynkowe	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Uszczelki z igielitu do przewodów wentylacyjnych kołowych o r. do 200 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=93.28

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o r. 75 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=12.5

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Czerpnie powietrza cienne kołowe typ B o r. do 315 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 138]
ty=S
na=Prociarka do rur PE	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.17

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Czerpnie dachowe prostokštne typ A o obwodzie do 2520 mm'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane okršgłe iglaste korowane	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.009

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=1.05

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajšcymi	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=12

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o r. do 315 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=124

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o r. do 200 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=22.14

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE, PEHD o r. zewnętrznej 63 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=4.08

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o r. 110 mm'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=27

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.0175

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładkš elastycznš do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego	0
jm=kpl.
ce=0.00
cw=0.00
il=10

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Trójnik kamionkowy kanalizacyjny 200mm gat.I	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelkš klasy N lub S o r. zewn. 160 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=7.14

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o r. zewnętrznej 16 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=434.5

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.025

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o r. do 100 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=27

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o r. zewnętrznej 20 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=272.6

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Kołnierze zalepiajšce o r. do 110 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=0.2

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Kineta studzienki z PE	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=8

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Tama Thermatape FR 3x50 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=57.4637

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Urzšdzenie pompy ciepła.'	0
jm=kpl.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o r. do 280 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=45.76

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Wpusty ciekowe z tworzywa sztucznego o r. 50 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Rozdzielacze zasilajšce i powrotne do c.o.	0
jm=kpl.
ce=0.00
cw=0.00
il=6

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelkš klasy N lub S o r. zewn. 250 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=6.12

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o r. do 200 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=165.78

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Piasek do zapraw	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.49

[RMS ZEST 165]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=6.4568

[RMS ZEST 166]
ty=S
na=Samochód skrzyniowyĄ	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.8684

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Wężownice z rur stalowych do podgrzewaczy wody (bojlerów)	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste o r. nominalnej 15 mm''	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokštnych o obwodzie do 4400 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=22.62

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Kotwy mocujšce z bednarki ocynkowanej	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=1.25

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Pompy skrzydełkowe podwójnego działania	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Rury stalowe gwintowane ocynkowane r.50 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o r. do 630 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=9.8

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Kształtki z PVC cinieniowe łšczone na klej o r. zewnętrznej 20 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=41

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=8.12

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Anemostaty kołowe typ D o r. do 280 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=44

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o r. 110 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=74.36

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o r. nominalnej 15 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=22.66

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm''''	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=255.2

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Woda z rurocišgu (1)	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.17

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o r. zewnętrznej 63 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=13

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o r. do 630 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=25.48

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Cegła budowlana pełna	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=780

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o r. zewnętrznej 50 mm'	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=51.84

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=cišgacze rubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=9.36

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Multisplit	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Zawory wodne czerpalne z tworzywa sztucznego o r. nominalnej 15 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=11

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o r. 110 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=137.28

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Przył. elastyczne z PVC fi 15mm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe żeliwne ocynkowane	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Łšczniki z żeliwa cišgliwego ocynkowane o r. nominalnej 15 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=11.88

[RMS ZEST 192]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=6.6759

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o r. do 315 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=376.58

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Rury wywiewne blaszane o r. 100 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Pokrywa żeliwna	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=8

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Kształtki przejciowe mosiężne 28x1"ş0	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=10.5

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Pisuar porcelanowy biały	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o r. nominalnej 25 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=26.78

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Rura PP-R 2,0 MPa fi 40/6,7 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=58.32

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o r. nominalnej 40 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=28.84

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o r. do 630 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=22.54

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Rura teleskopowa	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=8

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Rury PVC przepustowe o r. 75 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=1.5

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Zawory kulowe gwintowane	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=12

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=ruby stalowe redniodokładne z nakrętkami i podkładkami	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=2.7

[RMS ZEST 207]
ty=R
na=Robotnicy	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=727.74

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Zaprawa	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.0765

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o r. zewnętrznej 40 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=51.23

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o r. zewnętrznej 20 mm'	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=82.5

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Kształtki do pex o r. zewnętrznej 20 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2436

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Woda z rurocišgu	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=3.46

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=ruby fundamentowe z gwintem na całej długoci z nakrętkami szeciokštnymi redniodokładnymi M 12x160 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=74.88

[RMS ZEST 214]
ty=R
na=Robotnicy'w	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=71.4

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 32 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=150.96

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelkš klasy N lub S o r. zewn. 200 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=96.492

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Złšcza elastyczne metalowe o r. zewnętrznej 20 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=41

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane r.12-14cm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.12

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 90 mm'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=6006

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm'''	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=224.4

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Termometry'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=6

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne o r. nominalnej 25 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=10

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Uchwyty do rurocišgów z PVC o r. 75 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=10

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o r. zewnętrznej 32 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=146.88

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=13.64

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2.04

[RMS ZEST 227]
ty=R
na=Robocizna	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=9.96

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste o r. nominalnej 40 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm''	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=101.2

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o r. do 200 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=27

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o r. do 500 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=70.72

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=160.55

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokštnych o obwodzie do 800 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=24.96

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne o r. nominalnej 40 mm'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 235]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=58.7906

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury o r. nominalnej 15 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Urzšdzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=8

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe winidurowe kołowe typ E o r. do 200 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=44

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=14

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o r. 75 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=5.875

[RMS ZEST 241]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.55

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokštnych o obwodzie do 2520 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2.1

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o r. zewnętrznej 25 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=73.44

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODOCIĽGOWA
id=2
nu=1
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=3
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR AT	13 0105-12
na=Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w cianach - podłoże z betonu
jm=m
nu=1
uw=Norma: KNR AT-13 0105-12, ATHENASOFT wyd.I 20031310
nsn=
op=0
ob=85	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.501000	0

[RMS 208]
nz=0.000900	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	04 0112-1
na=Rurocišgi w instalacjach wodocišgowych z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 14-16 mm o połšczeniach zaciskowych na cianach w budynkach - rury PEX-AL-PEX
jm=m
nu=2
uw=Norma: KNNR 4 0112-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=395	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.287000	0

[RMS 151]
nz=1.100000	0

[RMS 154]
nz=0.580000	0

[RMS 19]
nz=1.430000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	34 0101-1
na=Izolacja rurocišgów r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
jm=m
nu=3
uw=Norma: KNR 0-34 0101-01, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=395	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.155300	0

[RMS 25]
nz=1.100000	0

[RMS 124]
nz=0.005900	0

[RMS 157]
nz=0.049600	0

[RMS 118]
nz=6.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.000600	0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	04 0112-1
na=Rurocišgi w instalacjach wodocišgowych z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 20 mm o połšczeniach zaciskowych na cianach w budynkach - rury PEX-AL-PEX
jm=m
nu=4
uw=Norma: KNNR 4 0112-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=75	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.287000	0

[RMS 210]
nz=1.100000	0

[RMS 154]
nz=0.580000	0

[RMS 120]
nz=1.430000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	34 0101-1
na=Izolacja rurocišgów r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
jm=m
nu=5
uw=Norma: KNR 0-34 0101-01, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=75	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.155300	0

[RMS 10]
nz=1.100000	0

[RMS 124]
nz=0.005900	0

[RMS 157]
nz=0.049600	0

[RMS 118]
nz=6.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.000600	0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	04 0112-2
na=Rurocišgi w instalacjach wodocišgowych z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 26 mm o połšczeniach zaciskowych na cianach w budynkach - rury PEX-AL-PEX
jm=m
nu=6
uw=Norma: KNNR 4 0112-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=68	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.310000	0

[RMS 243]
nz=1.080000	0

[RMS 128]
nz=0.660000	0

[RMS 55]
nz=1.250000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	34 0101-2
na=Izolacja rurocišgów r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
jm=m
nu=7
uw=Norma: KNR 0-34 0101-02, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=68	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.172500	0

[RMS 220]
nz=1.100000	0

[RMS 124]
nz=0.007500	0

[RMS 157]
nz=0.075100	0

[RMS 118]
nz=6.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.001150	0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	04 0112-3
na=Rurocišgi w instalacjach wodocišgowych z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 32 mm o połšczeniach zaciskowych na cianach w budynkach - rury PEX-AL-PEX
jm=m
nu=8
uw=Norma: KNNR 4 0112-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=136	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.345000	0

[RMS 224]
nz=1.080000	0

[RMS 18]
nz=0.610000	0

[RMS 215]
nz=1.110000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	34 0101-2
na=Izolacja rurocišgów r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
jm=m
nu=9
uw=Norma: KNR 0-34 0101-02, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=136	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.172500	0

[RMS 220]
nz=1.100000	0

[RMS 124]
nz=0.007500	0

[RMS 157]
nz=0.075100	0

[RMS 118]
nz=6.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.001150	0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	04 0112-4
na=Rurocišgi w instalacjach wodocišgowych z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 40 mm o połšczeniach zaciskowych na cianach w budynkach - rury PEX-AL-PEX
jm=m
nu=10
uw=Norma: KNNR 4 0112-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=88	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.368000	0

[RMS 42]
nz=1.080000	0

[RMS 209]
nz=0.470000	0

[RMS 50]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	34 0101-4
na=Izolacja rurocišgów r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
jm=m
nu=11
uw=Norma: KNR 0-34 0101-04, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=88	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.172500	0

[RMS 4]
nz=1.100000	0

[RMS 124]
nz=0.010600	0

[RMS 157]
nz=0.097200	0

[RMS 118]
nz=6.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.002100	0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	04 0112-4
na=Rurocišgi w instalacjach wodocišgowych z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 50 mm o połšczeniach zgrzewanych na cianach w budynkach - przewody z PP-RCT do instalacji wodnych
jm=m
nu=12
uw=Norma: KNNR 4 0112-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=21	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.368000	0

[RMS 36]
nz=1.080000	0

[RMS 209]
nz=0.470000	0

[RMS 50]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	34 0101-5
na=Izolacja rurocišgów r. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
jm=m
nu=13
uw=Norma: KNR 0-34 0101-05, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=21	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.224300	0

[RMS 123]
nz=1.150000	0

[RMS 124]
nz=0.013400	0

[RMS 157]
nz=0.140500	0

[RMS 118]
nz=5.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.003650	0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	04 0106-1
na=Rurocišgi stalowe ocynkowane o r.nominalnej 15 mm o połšczeniach gwintowanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych.
jm=m
nu=14
uw=Norma: KNNR 4 0106-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=22	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.311000	0

[RMS 178]
nz=1.030000	0

[RMS 191]
nz=0.540000	0

[RMS 83]
nz=0.700000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	34 0101-18
na=Izolacja rurocišgów r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
jm=m
nu=15
uw=Norma: KNR 0-34 0101-18, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=22	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.189800	0

[RMS 90]
nz=1.100000	0

[RMS 124]
nz=0.023200	0

[RMS 157]
nz=0.132500	0

[RMS 118]
nz=6.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.003100	0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	04 0106-3
na=Rurocišgi stalowe ocynkowane o r.nominalnej 25 mm o połšczeniach gwintowanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych.
jm=m
nu=16
uw=Norma: KNNR 4 0106-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=26	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.390000	0

[RMS 198]
nz=1.030000	0

[RMS 80]
nz=0.570000	0

[RMS 92]
nz=0.520000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNR	34 0101-19
na=Izolacja rurocišgów r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
jm=m
nu=17
uw=Norma: KNR 0-34 0101-19, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=26	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.210800	0

[RMS 82]
nz=1.100000	0

[RMS 124]
nz=0.026100	0

[RMS 157]
nz=0.169700	0

[RMS 118]
nz=6.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.007050	0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	04 0116-8
na=Dodatki za podejcia dopływowe w rurocišgach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połšczeniu elastycznym metalowym o r. zewnętrznej 15 mm
jm=szt.
nu=18
uw=Norma: KNNR 4 0116-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=41	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.680000	0

[RMS 174]
nz=1.000000	0

[RMS 79]
nz=1.000000	0

[RMS 217]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	04 0137-2
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojšce o r. nominalnej 15 mm
jm=szt.
nu=19
uw=Norma: KNNR 4 0137-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=25	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.960000	0

[RMS 67]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	04 0136-1
na=Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o r. nominalnej 15 mm - zawory do płuczek i do pisuaru
jm=szt.
nu=20
uw=Norma: KNNR 4 0136-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=11	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.190000	0

[RMS 187]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	04 0135-1
na=Zawory czerpalne o r. nominalnej 15 mm
jm=szt.
nu=21
uw=Norma: KNNR 4 0135-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.170000	0

[RMS 31]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	04 0135-1
na=Zawory czerpalne o r. nominalnej 15 mm ze złšczkš do wężš
jm=szt.
nu=22
uw=Norma: KNNR 4 0135-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.170000	0

[RMS 31]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	04 0140-3
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o r. nominalnej 25 mm
jm=kpl.
nu=23
uw=Norma: KNNR 4 0140-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=0.520000	0

[RMS 2]
nz=1.000000	0

[RMS 110]
nz=2.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	04 0130-5
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocišgowych z rur stalowych o r. nominalnej 40 mm - zawory odcinajšce za i przed wodomierzem
jm=szt.
nu=24
uw=Norma: KNNR 4 0130-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.380000	0

[RMS 113]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	04 0130-5
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocišgowych z rur stalowych o r. nominalnej 40 mm
jm=szt.
nu=25
uw=Norma: KNNR 4 0130-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=0.380000	0

[RMS 122]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	04 0130-5
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocišgowych z rur stalowych o r. nominalnej 40 mm - zawór antyskażeniowy EA DN40.
jm=szt.
nu=26
uw=Norma: KNNR 4 0130-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=0.380000	0

[RMS 228]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	04 0143-3
na=Urzšdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 500 dm3 - podgrzewacz c.w.u. o pojemnoci 500dm3.
jm=kpl.
nu=27
uw=Norma: KNNR 4 0143-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=8.300000	0

[RMS 69]
nz=35.000000	0

[RMS 114]
nz=1.000000	0

[RMS 190]
nz=1.000000	0

[RMS 201]
nz=1.000000	0

[RMS 167]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	04 0145-1
na=Pompy ręczne skrzydełkowe o r. króćca 15-20 mm. Pompa cyrkulacyjna elektroniczna o wydajnoci 0,4m3/h i wysokoci podnoszenia przy wydajnoci 0,4m3/h - 0,4mH2O
jm=szt.
nu=28
uw=Norma: KNNR 4 0145-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=1.720000	0

[RMS 171]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	04 0130-1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocišgowych z rur stalowych o r. nominalnej 15 mm - odcięcie pompy cyrkulacyjnej
jm=szt.
nu=29
uw=Norma: KNNR 4 0130-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.220000	0

[RMS 27]
nz=2.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	04 0130-1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocišgowych z rur stalowych o r. nominalnej 15 mm - zawór zwrotny przy pompie cyrkulacyjnej DN15
jm=szt.
nu=30
uw=Norma: KNNR 4 0130-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.220000	0

[RMS 168]
nz=1.000000	0

[RMS 27]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	04 0130-4
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocišgowych z rur stalowych o r. nominalnej 32 mm
jm=szt.
nu=31
uw=Norma: KNNR 4 0130-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=12	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.330000	0

[RMS 43]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	04 0130-1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocišgowych z rur stalowych o r. nominalnej 15 mm - cykulacyjny ogranicznik temperatury DN15 na połšczeniach ciepłej wody z cyrkulacyjnš
jm=szt.
nu=32
uw=Norma: KNNR 4 0130-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.220000	0

[RMS 236]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	04 0127-4
na=Próba szczelnoci instalacji wodocišgowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocišg o r. do 63 mm)
jm=szt
nu=33
uw=Norma: KNNR 4 0127-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=11.175000	0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	4-01 0326-2
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokoci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w cianach z cegieł
jm=m
nu=34
uw=Norma: KNR 4-01 0326-02, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 19961310BIMES: Roboty remontowe budowlane
nsn=
op=0
ob=35	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.770000	0

[RMS 183]
nz=8.000000	0

[RMS 65]
nz=0.790000	0

[RMS 30]
nz=0.440000	0

[RMS 164]
nz=0.004000	0

[RMS 180]
nz=0.002000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 57]
nz=0.010000	0

[RMS 127]
nz=0.040000	0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	4-01 0326-4
na=Zamurowanie bruzd pionowych o szerokoci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w cianach z cegieł
jm=m
nu=35
uw=Norma: KNR 4-01 0326-04, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 19961310BIMES: Roboty remontowe budowlane
nsn=
op=0
ob=50	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.740000	0

[RMS 183]
nz=10.000000	0

[RMS 65]
nz=1.400000	0

[RMS 30]
nz=0.780000	0

[RMS 164]
nz=0.007000	0

[RMS 180]
nz=0.002000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 57]
nz=0.010000	0

[RMS 127]
nz=0.060000	0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
id=39
nu=2
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=40
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	04 0230-1
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
jm=kpl.
nu=36
uw=Norma: KNNR 4 0230-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=14	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=2.410000	0

[RMS 239]
nz=1.000000	0

[RMS 68]
nz=1.000000	0

[RMS 40]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	04 0229-1
na=Zlewy stalowe
jm=szt.
nu=37
uw=Norma: KNNR 4 0229-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=11	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.990000	0

[RMS 60]
nz=1.000000	0

[RMS 63]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	04 0233-3
na=Ustępy z płuczkš ustępowš typu "kompakt"
jm=kpl.
nu=38
uw=Norma: KNNR 4 0233-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=8	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=3.660000	0

[RMS 237]
nz=1.000000	0

[RMS 73]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	04 0233-3
na=Ustępy z płuczkš ustępowš typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych
jm=kpl.
nu=39
uw=Norma: KNNR 4 0233-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=3.660000	0

[RMS 1]
nz=1.000000	0

[RMS 73]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	04 0234-2
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukujšcym
jm=kpl.
nu=40
uw=Norma: KNNR 4 0234-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=1.830000	0

[RMS 197]
nz=1.000000	0

[RMS 44]
nz=1.000000	0

[RMS 115]
nz=1.000000	0

[RMS 189]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	04 0218-1
na=Wpusty ciekowe z tworzywa sztucznego o r. 50 mm
jm=szt.
nu=41
uw=Norma: KNNR 4 0218-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.520000	0

[RMS 160]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	04 0211-1
na=Dodatki za wykonanie podejć odpływowych z PVC o r. 50 mm o połšczeniach wciskowych
jm=szt.
nu=42
uw=Norma: KNNR 4 0211-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=31	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.560000	0

[RMS 14]
nz=3.000000	0

[RMS 45]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	04 0211-3
na=Dodatki za wykonanie podejć odpływowych z PVC o r. 110 mm o połšczeniach wciskowych
jm=szt.
nu=43
uw=Norma: KNNR 4 0211-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=9	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=1.280000	0

[RMS 146]
nz=3.000000	0

[RMS 15]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR	04 0212-6
na=Rury wywiewne z PVC o r. 110 mm, zakończone kominkiem ze stali nierdzewnej klasy 1.4404 wyprowadzone ponad dach.
jm=szt.
nu=44
uw=Norma: KNNR 4 0212-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.490000	0

[RMS 194]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	01 0305-1
na=Wykopy liniowe lub jamiste o głębokoci do 1,5 m ze skarpami o szerokoci dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II
jm=m3
nu=45
uw=Norma: KNNR 1 0305-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Roboty ziemne (Załšcznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=169.6	169.6		1

[PRZEDMIAR]
wo=169.600000	1	106*0.8*2	

[RMS 96]
nz=1.300000	0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNNR	01 0317-1
na=Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległoć do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III
jm=m3
nu=46
uw=Norma: KNNR 1 0317-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Roboty ziemne (Załšcznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=169.6	169.6		1

[PRZEDMIAR]
wo=169.600000	1	106*0.8*2	

[RMS 96]
nz=0.950000	0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNNR	04 0203-3
na=Rurocišgi z PVC kanalizacyjne lite o r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnštrz budynków o połšczeniach wciskowych, SN8
jm=m
nu=47
uw=Norma: KNNR 4 0203-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=143	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.257000	0

[RMS 188]
nz=0.960000	0

[RMS 177]
nz=0.520000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	04 0203-4
na=Rurocišgi z PVC kanalizacyjne lite o r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnštrz budynków o połšczeniach wciskowych, SN8
jm=m
nu=48
uw=Norma: KNNR 4 0203-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=39	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.322000	0

[RMS 53]
nz=0.930000	0

[RMS 77]
nz=0.450000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNNR	04 0208-2
na=Rurocišgi kanalizacyjne z PVC o r. 75 mm na cianach w budynkach niemieszkalnych o połšczeniach wciskowych
jm=m
nu=49
uw=Norma: KNNR 4 0208-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=12.5	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.230000	0

[RMS 136]
nz=1.000000	0

[RMS 240]
nz=0.470000	0

[RMS 204]
nz=0.120000	0

[RMS 223]
nz=0.800000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	04 0208-1
na=Rurocišgi kanalizacyjne z PVC o r. 50 mm na cianach w budynkach niemieszkalnych o połšczeniach wciskowych
jm=m
nu=50
uw=Norma: KNNR 4 0208-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=62	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.178000	0

[RMS 111]
nz=1.040000	0

[RMS 37]
nz=0.360000	0

[RMS 21]
nz=0.140000	0

[RMS 45]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNNR	04 1308-4
na=Kanały z rur PVC łšczonych na wcisk o r. zewn. 250 mm. Rury osłonowe pod ławami fundamentowymi.
jm=m
nu=51
uw=Norma: KNNR 4 1308-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=6	6		1

[PRZEDMIAR]
wo=6.000000	1	4*1,5	

[RMS 96]
nz=0.577000	0

[RMS 162]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 165]
nz=0.022800	0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNNR	04 1610-2
na=Próba wodna szczelnoci kanałów rurowych o r.nominalnej do 200 mm
jm=odc. -1 prób.
nu=52
uw=Norma: KNNR 4 1610-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=3.100000	0

[RMS 107]
nz=0.030000	0

[RMS 218]
nz=0.060000	0

[RMS 13]
nz=1.000000	0

[RMS 212]
nz=1.730000	0

[RMS 172]
nz=1.500000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 165]
nz=3.160000	0

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNNR	04 0228-1
na=Żeliwne oddzielacze tłuszczu (tłuszczowniki) - separator tłuszczu podzlewowy z tworzywa o pojemnoci czynnej 55L.
jm=szt.
nu=53
uw=Norma: KNNR 4 0228-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=0.980000	0

[RMS 112]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.000000	0
op=M

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA OGRZEWCZA
id=59
nu=3
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=60
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNNR	04 0404-1
na=Rurocišgi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 17 mm o połšczeniach zaciskowych na cianach w budynkach - rury PEX-AL-PEX - pętle ogrzewania podłogowego wraz z przygotowaniem podłoża dla mocowania przewodów.
jm=m
nu=54
uw=Norma: KNNR 4 0404-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=4200	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 207]
nz=0.170000	0

[RMS 47]
nz=1.100000	0

[RMS 211]
nz=0.580000	0

[RMS 219]
nz=1.430000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNNR	04 0404-3
na=Rurocišgi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 32 mm o połšczeniach zgrzewanych na cianach w budynkach - rury PEX-AL-PEX
jm=m
nu=55
uw=Norma: KNNR 4 0404-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=240	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.417000	0

[RMS 224]
nz=1.080000	0

[RMS 18]
nz=0.610000	0

[RMS 215]
nz=1.110000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNNR	04 0404-4
na=Rurocišgi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 40 mm o połšczeniach zaciskowych na cianach w budynkach - rury PEX-AL-PEX
jm=m
nu=56
uw=Norma: KNNR 4 0404-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=54	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.435000	0

[RMS 199]
nz=1.080000	0

[RMS 209]
nz=0.470000	0

[RMS 50]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNNR	04 0404-5
na=Rurocišgi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 50 mm o połšczeniach zgrzewanych na cianach w budynkach - przewody z PP-RCT do instalacji grzewczych
jm=m
nu=57
uw=Norma: KNNR 4 0404-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=48	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.987000	0

[RMS 184]
nz=1.080000	0

[RMS 98]
nz=0.450000	0

[RMS 56]
nz=0.900000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNNR	04 0404-6
na=Rurocišgi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 63 mm o połšczeniach zgrzewanych na cianach w budynkach - przewody z PP-RCT do instalacji grzewczych
jm=m
nu=58
uw=Norma: KNNR 4 0404-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=26	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.552000	0

[RMS 39]
nz=1.080000	0

[RMS 181]
nz=0.500000	0

[RMS 93]
nz=0.600000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	34 0101-19
na=Izolacja rurocišgów r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
jm=m
nu=59
uw=Norma: KNR 0-34 0101-19, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=186	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.210800	0

[RMS 179]
nz=1.100000	0

[RMS 124]
nz=0.026100	0

[RMS 157]
nz=0.169700	0

[RMS 118]
nz=6.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.007050	0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNR	34 0101-19
na=Izolacja rurocišgów r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
jm=m
nu=60
uw=Norma: KNR 0-34 0101-19, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=46	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.210800	0

[RMS 179]
nz=1.100000	0

[RMS 124]
nz=0.026100	0

[RMS 157]
nz=0.169700	0

[RMS 118]
nz=6.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.007050	0

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNR	34 0101-20
na=Izolacja rurocišgów r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
jm=m
nu=61
uw=Norma: KNR 0-34 0101-20, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=88	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.276000	0

[RMS 229]
nz=1.150000	0

[RMS 124]
nz=0.029200	0

[RMS 157]
nz=0.209000	0

[RMS 118]
nz=5.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.011700	0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNR	34 0101-20
na=Izolacja rurocišgów r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) - rurocišgi fi63
jm=m
nu=62
uw=Norma: KNR 0-34 0101-20, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=30	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.276000	0

[RMS 94]
nz=1.150000	0

[RMS 124]
nz=0.029200	0

[RMS 157]
nz=0.209000	0

[RMS 118]
nz=5.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.011700	0

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNNR	04 0412-6
na=Zawory odpowietrzajšce automatyczne o r. 15 mm przy rozdzielaczach
jm=szt.
nu=63
uw=Norma: KNNR 4 0412-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=3	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 225]
nz=0.310000	0

[RMS 22]
nz=1.000000	0

[RMS 75]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNNR	04 0410-3
na=Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o iloci obwodów do 13. Rozdzielacz DN25 z wkładkami zaroworymi na powrocie i głowicami termostatycznymi.
jm=kpl.
nu=64
uw=Norma: KNNR 4 0410-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=5	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=3.600000	0

[RMS 72]
nz=1.000000	0

[RMS 161]
nz=1.000000	0

[RMS 205]
nz=2.000000	0

[RMS 95]
nz=2.000000	0

[RMS 142]
nz=2.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNNR	04 0410-3
na=Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o iloci obwodów do 13. Rozdzielacz DN80, 6 obiegów - 1 do c.w.u i 5 do rozdzielaczy.
jm=kpl.
nu=65
uw=Norma: KNNR 4 0410-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=3.600000	0

[RMS 134]
nz=1.000000	0

[RMS 161]
nz=1.000000	0

[RMS 205]
nz=2.000000	0

[RMS 95]
nz=2.000000	0

[RMS 142]
nz=2.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNNR	04 0412-1
na=Głowice termostatyczne zamontowane na rozdzielaczu na powrocie
jm=szt.
nu=66
uw=Norma: KNNR 4 0412-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=38	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 225]
nz=0.270000	0

[RMS 125]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNNR	04 0412-2
na=Zawory grzejnikowe o r. nominalnej 15mm - zawory odcinajšce przy rozdzielaczu.
jm=szt.
nu=67
uw=Norma: KNNR 4 0412-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=38	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.320000	0

[RMS 106]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNNR	04 0411-3
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połšczeniach gwintowanych o r. nominalnej 25 mm - odcięcie rozdzielaczy
jm=szt.
nu=68
uw=Norma: KNNR 4 0411-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=10	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=0.410000	0

[RMS 222]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNNR	04 0514-2
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o r. nominalnej do 80 mm - rozdzielacz na instalację c.o. (5 obiegów) i ogrzewanie c.w.u. (1 obieg) wraz z zaworem bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym 150L.
jm=m
nu=69
uw=Norma: KNNR 4 0514-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=1.090000	0

[RMS 103]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNNR	04 0501-3
na=Montaż urzšdzeń pompy ciepła powietrze - woda dla ogrzewania, podgrzewania c.w.u. i wentylacji. Montaż obejmuje zastosowanie jednostki o mocy 41,7kW (wewnštrz i na zewnštrz) wraz z kompletnym osprzętem hydraulicznym, pompami, rozdzielaczmi, sterowaniem i zbiornikiem buforowym. Uwzględnić wszelkie roboty towarzyszšce niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania układu.
jm=kpl.
nu=70
uw=Norma: KNNR 4 0501-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=62.700000	0

[RMS 158]
nz=1.000000	0

[RMS 121]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 12]
nz=5.000000	0
op=R

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNR	35 0208-1
na=Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnoci do 4,5 m3/h i r. nominalnej króćców przyłšczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejciem, zaworami odcinajšcymi, zwrotnymi i filtrem skonym.
jm=kpl.
nu=71
uw=Norma: KNR 0-35 0208-01, IGM wyd.I 20021310BIMES: Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I
nsn=
op=0
ob=5	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=2.380000	0

[RMS 64]
nz=1.000000	0

[RMS 126]
nz=2.100000	0

[RMS 196]
nz=2.100000	0

[RMS 86]
nz=2.100000	0

[RMS 148]
nz=2.000000	0

[RMS 241]
nz=0.110000	0

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNNR	04 0508-3
na=Zasobniki ciepła o pojemnoci 500 dm3 połšczone szeregowo wraz z osprzętem odcinajšcym i zabezpieczajšcym (naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 100dm3 + zawór bezpieczeństwa DN25.
jm=szt.
nu=72
uw=Norma: KNNR 4 0508-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=3	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=19.600000	0

[RMS 221]
nz=2.000000	0

[RMS 35]
nz=1.000000	0

[RMS 29]
nz=1.000000	0

[RMS 32]
nz=1.000000	0

[RMS 66]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=80
pd=	lkulacja własna	00 0000-0
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej z opisem zamontowanych urzšdzeń oraz instrukcjš obsługi układu
jm=szt.
nu=73
uw=  Kalkulacja własna1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=40.000000	0

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNNR	04 0528-1
na=Próby szczelnoci zamontowanej instalacji
jm=szt.
nu=74
uw=Norma: KNNR 4 0528-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 207]
nz=13.740000	0

[RMS 12]
nz=5.000000	0
op=R

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNNR	04 0436-1
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goršco)
jm=kpl.
nu=75
uw=Norma: KNNR 4 0436-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 214]
nz=71.400000	0

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNNR	04 0411-5
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połšczeniach gwintowanych o r. nominalnej 40 mm - zawór zwrotny na obiegu c.o. przy rozdzielaczu.
jm=szt.
nu=76
uw=Norma: KNNR 4 0411-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.590000	0

[RMS 234]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	04 0411-4
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połšczeniach gwintowanych o r. nominalnej 32 mm - zawór zwrotny na obiegu c.o. przy rozdzielaczu.
jm=szt.
nu=77
uw=Norma: KNNR 4 0411-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.490000	0

[RMS 97]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNNR	04 0516-1
na=Montaż rurocišgów stalowych o r. nominalnej 40 mm i grub. cianek 3,2 mm
jm=m
nu=78
uw=Norma: KNNR 4 0516-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=28	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.370000	0

[RMS 200]
nz=1.030000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNR	34 0101-19
na=Izolacja rurocišgów r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) - rurocišgi DN40 w obrębie pomieszczenia technicznego.
jm=m
nu=79
uw=Norma: KNR 0-34 0101-19, IGM wyd.I 20021310BIMES: Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
nsn=
op=0
ob=28	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.210800	0

[RMS 90]
nz=1.100000	0

[RMS 124]
nz=0.026100	0

[RMS 157]
nz=0.169700	0

[RMS 118]
nz=6.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 101]
nz=0.007050	0

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNNR	04 0531-3
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei na rozdzielaczu.
jm=szt.
nu=80
uw=Norma: KNNR 4 0531-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 225]
nz=2.450000	0

[RMS 116]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACYJNA
id=88
nu=4
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=89
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNR	2-17 0138-1
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - karatki transferowe w drzwiach
jm=szt.
nu=81
uw=Norma: KNR 2-17 0138-01, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=24	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 96]
nz=0.920000	0

[RMS 34]
nz=1.000000	0

[RMS 233]
nz=1.040000	0

[RMS 88]
nz=0.003000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNR	2-17 0140-2
na=Anemostaty kołowe typ D o r. do 280 mm - nawiewne
jm=szt.
nu=82
uw=Norma: KNR 2-17 0140-02, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=17	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 96]
nz=1.180000	0

[RMS 176]
nz=1.000000	0

[RMS 159]
nz=1.040000	0

[RMS 70]
nz=0.300000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.030000	0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNR	2-17 0140-2
na=Anemostaty kołowe typ D o r. do 280 mm - wywiewne
jm=szt.
nu=83
uw=Norma: KNR 2-17 0140-02, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=27	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 96]
nz=1.180000	0

[RMS 176]
nz=1.000000	0

[RMS 159]
nz=1.040000	0

[RMS 70]
nz=0.300000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.030000	0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNR	2-17 0133-2
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe winidurowe kołowe, typ E do przewodów o r. do 200 mm
jm=szt.
nu=84
uw=Norma: KNR 2-17 0133-02, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=44	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 96]
nz=0.670000	0

[RMS 238]
nz=1.000000	0

[RMS 135]
nz=2.120000	0

[RMS 28]
nz=0.050000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNR	2-17 0115-1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o r. do 100 mm - udział kształtek do 65 % - izolacja 3cm
jm=m2
nu=85
uw=Norma: KNR 2-17 0115-01, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=54	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 96]
nz=3.330000	0

[RMS 38]
nz=0.520000	0

[RMS 153]
nz=0.500000	0

[RMS 87]
nz=0.830000	0

[RMS 23]
nz=8.160000	0

[RMS 232]
nz=0.870000	0

[RMS 70]
nz=1.160000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.100000	0

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNR	2-17 0115-2
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o r. do 200 mm - udział kształtek do 65 % - izolacja 3cm
jm=m2
nu=86
uw=Norma: KNR 2-17 0115-02, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=54	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 96]
nz=2.250000	0

[RMS 100]
nz=0.520000	0

[RMS 230]
nz=0.500000	0

[RMS 144]
nz=0.410000	0

[RMS 163]
nz=3.070000	0

[RMS 232]
nz=0.430000	0

[RMS 70]
nz=0.720000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.080000	0

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNR	2-17 0115-3
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o r. do 315 mm - udział kształtek do 65 % - izolacja 3cm
jm=m2
nu=87
uw=Norma: KNR 2-17 0115-03, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=248	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 96]
nz=1.670000	0

[RMS 7]
nz=0.520000	0

[RMS 143]
nz=0.500000	0

[RMS 84]
nz=0.250000	0

[RMS 193]
nz=1.510000	0

[RMS 232]
nz=0.270000	0

[RMS 70]
nz=0.500000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.100000	0

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNR	2-17 0115-4
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o r. do 400 mm - udział kształtek do 65 % - izolacja 3cm
jm=m2
nu=88
uw=Norma: KNR 2-17 0115-04, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=32	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 96]
nz=1.200000	0

[RMS 85]
nz=0.520000	0

[RMS 58]
nz=0.500000	0

[RMS 33]
nz=0.200000	0

[RMS 52]
nz=1.030000	0

[RMS 232]
nz=0.210000	0

[RMS 70]
nz=0.350000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.100000	0

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNR	2-17 0115-5
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o r. do 630 mm - udział kształtek do 65 % - zolacja 3cm
jm=m2
nu=89
uw=Norma: KNR 2-17 0115-05, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=49	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 227]
nz=1.030000	0

[RMS 182]
nz=0.520000	0

[RMS 102]
nz=0.500000	0

[RMS 173]
nz=0.200000	0

[RMS 202]
nz=0.460000	0

[RMS 232]
nz=0.210000	0

[RMS 70]
nz=0.210000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.090000	0

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNR	2-17 0112-6
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokštne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm łšczone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65 % - kanal 800x400mm - izolacja 3cm
jm=m2
nu=90
uw=Norma: KNR 2-17 0112-06, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=58	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 227]
nz=1.040000	0

[RMS 20]
nz=0.520000	0

[RMS 17]
nz=0.500000	0

[RMS 175]
nz=0.140000	0

[RMS 169]
nz=0.390000	0

[RMS 89]
nz=0.330000	0

[RMS 232]
nz=0.110000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.100000	0

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNR	2-17 0153-5
na=Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o r. do 500 mm - klapy rewizyjne.
jm=szt.
nu=91
uw=Norma: KNR 2-17 0153-05, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=32	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 96]
nz=1.460000	0

[RMS 61]
nz=1.000000	0

[RMS 231]
nz=2.080000	0

[RMS 70]
nz=0.770000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.140000	0

[POZYCJA]
id=101
pd=	KNR	2-17 0153-5
na=Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o r. do 500 mm - klapy p.poż. .
jm=szt.
nu=92
uw=Norma: KNR 2-17 0153-05, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 227]
nz=1.460000	0

[RMS 81]
nz=1.000000	0

[RMS 231]
nz=2.080000	0

[RMS 70]
nz=0.770000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.140000	0

[POZYCJA]
id=102
pd=	KNR	2-17 0149-7
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o r. do 800 mm, w układach kanałowych - wym. 800x400mm
jm=szt.
nu=93
uw=Norma: KNR 2-17 0149-07, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 227]
nz=13.960000	0

[RMS 46]
nz=1.000000	0

[RMS 91]
nz=2.040000	0

[RMS 226]
nz=1.020000	0

[RMS 213]
nz=37.440000	0

[RMS 70]
nz=0.380000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.460000	0

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNR	2-17 0143-3
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokštne typ A i B o obwodzie do 2520 mm - wyrzutnia dachowa prostokštna 800x400mm.
jm=szt.
nu=94
uw=Norma: KNR 2-17 0143-03, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 227]
nz=4.760000	0

[RMS 48]
nz=1.000000	0

[RMS 242]
nz=1.050000	0

[RMS 133]
nz=12.500000	0

[RMS 185]
nz=3.120000	0

[RMS 130]
nz=1.250000	0

[RMS 99]
nz=6.240000	0

[RMS 70]
nz=0.570000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.200000	0

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNR	2-17 0143-3
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokštne typ A i B o obwodzie do 2520 mm - czerpnia dachowa prostokštna 800x400mm.
jm=szt.
nu=95
uw=Norma: KNR 2-17 0143-03, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 227]
nz=4.760000	0

[RMS 139]
nz=1.000000	0

[RMS 242]
nz=1.050000	0

[RMS 133]
nz=12.500000	0

[RMS 185]
nz=3.120000	0

[RMS 130]
nz=1.250000	0

[RMS 99]
nz=6.240000	0

[RMS 70]
nz=0.570000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.200000	0

[POZYCJA]
id=105
pd=	KNR	2-17 0146-1
na=Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła o wydajnoci 4000m3/h, sprawnoć odzysku ciepła min. 75%. Umieszczona na terenie z nagrzewnicš wstępnš elektrycznš 8kW i wtórnš wodnš kanałowš o mocy max. 20kW z odprowadzeniem skroplin.wraz z systemem sterowania wydajnociš centrali w zależnoci od temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach. Nagrzewnicę wodnš zasilić z pompy ciepła niskotemperaturowej.
jm=kpl.
nu=96
uw=Norma: KNR 2-17 0146-01, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 96]
nz=2.650000	0

[RMS 51]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.120000	0

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNR	2-17 0145-3
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o r. do 315 mm z pionowym wylotem powietrza wraz z wentylatorem wycišgowym do 1000m3/h i kanałami z kuchni.
jm=szt.
nu=97
uw=Norma: KNR 2-17 0145-03, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 227]
nz=3.150000	0

[RMS 26]
nz=1.000000	0

[RMS 193]
nz=1.050000	0

[RMS 133]
nz=12.500000	0

[RMS 185]
nz=3.120000	0

[RMS 170]
nz=1.250000	0

[RMS 99]
nz=6.240000	0

[RMS 70]
nz=0.280000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.120000	0

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNR	2-17 0147-1
na=Czerpnie lub wyrzutnie cienne kołowe typ B i C o r. do 315 mm - czerpnia cienna do kuchni
jm=szt.
nu=98
uw=Norma: KNR 2-17 0147-01, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 19961310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 227]
nz=1.990000	0

[RMS 137]
nz=1.000000	0

[RMS 193]
nz=1.050000	0

[RMS 70]
nz=0.280000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.020000	0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA CHŁODZENIA
id=108
nu=5
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=109
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=110
pd=	lkulacja własna	00 0000-0
na=Montaż multisplit - 4 jednostki zewnętrzne o mocach 2x9kw +  8kW + 6,8kW wraz z jednostkami wewnętrznymi 10szt. o mocach 1,5-5kW
jm=kpl.
nu=99
uw=  Kalkulacja własna1310
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=30.000000	0

[RMS 186]
nz=1.000000	0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
id=111
nu=6
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Przyłšcze wodocišgowe
id=112
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=113
pd=	KNNR	01 0202-4
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległoć do 1 km samochodami samowyładowczymi
jm=m3
nu=100
uw=Norma: KNNR 1 0202-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Roboty ziemne (Załšcznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=6.6	6.6		1

[PRZEDMIAR]
wo=6.600000	1	4*1.65	

[RMS 96]
nz=0.255000	0

[RMS 76]
nz=0.091000	0

[RMS 235]
nz=0.273000	0

[POZYCJA]
id=114
pd=	KNRW	2-01 0314-1
na=Pełne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o głębokoci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórkš (szerokoć do 1m)
jm=m2
nu=101
uw=Norma: KNR-W 2-01 0314-01, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/20011310BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
nsn=
op=0
ob=13.2	13.2		1

[PRZEDMIAR]
wo=13.200000	1	4*1.65*2	

[RMS 96]
nz=0.700000	0

[RMS 109]
nz=0.000260	0

[RMS 74]
nz=0.001060	0

[RMS 131]
nz=0.000930	0

[RMS 119]
nz=0.120000	0

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNNR	01 0214-3
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gruboć warstwy w stanie lunym 40 cm) - kat. gruntu I-II z wymianš gruntu na piasek zagęszczalny
jm=m3
nu=102
uw=Norma: KNNR 1 0214-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Roboty ziemne (Załšcznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=6.6	6.6		1

[PRZEDMIAR]
wo=6.600000	1	4*1.65	

[RMS 96]
nz=0.152000	0

[RMS 117]
nz=1.000000	0

[RMS 192]
nz=0.031000	0

[RMS 24]
nz=0.011700	0

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNNR	04 1009-1
na=Sieci wodocišgowe - montaż rurocišgów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o r.zewnętrznej 63 mm
jm=m
nu=103
uw=Norma: KNNR 4 1009-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=0.224000	0

[RMS 145]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 165]
nz=0.014200	0

[RMS 138]
nz=0.042500	0

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNNR	04 1023-1
na=Włšczenie w istniejšcš sieć wodocišgowš poprzez montaż opaski 110/50 oraz zasuwy na odejciu DN50 wraz z niezbędnym wyposażeniem (obudowa teleskopowa, skrzynka, płyta betonowa).
jm=kpl.
nu=104
uw=Norma: KNNR 4 1023-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.270000	0

[RMS 8]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 165]
nz=0.070000	0

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNNR	04 1606-1
na=Próba wodna szczelnoci sieci wodocišgowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o r. do 110 mm
jm=200m -1 prób.
nu=105
uw=Norma: KNNR 4 1606-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=8.740000	0

[RMS 152]
nz=0.025000	0

[RMS 108]
nz=0.015000	0

[RMS 119]
nz=6.200000	0

[RMS 172]
nz=1.500000	0

[RMS 54]
nz=0.100000	0

[RMS 6]
nz=0.200000	0

[RMS 155]
nz=0.200000	0

[RMS 206]
nz=2.700000	0

[RMS 212]
nz=3.530000	0

[RMS 11]
nz=10.000000	0
op=M

[RMS 165]
nz=3.160000	0

[POZYCJA]
id=119
pd=	KNNR	04 1612-1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodocišgowej o r. nominalnej do 150 mm
jm=odc.200m
nu=106
uw=Norma: KNNR 4 1612-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.660000	0

[RMS 212]
nz=4.240000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNNR	04 1611-1
na=Dezynfekcja rurocišgów sieci wodocišgowych o r.nominalnej do 150 mm
jm=odc.200m
nu=107
uw=Norma: KNNR 4 1611-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=4.090000	0

[RMS 3]
nz=0.500000	0

[RMS 172]
nz=1.500000	0

[RMS 212]
nz=7.060000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 132]
nz=1.580000	0

[ELEMENT 2]
na=Przyłšcze kanalizacji sanitarnej
id=121
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNNR	01 0202-4
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległoć do 1 km samochodami samowyładowczymi
jm=m3
nu=108
uw=Norma: KNNR 1 0202-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Roboty ziemne (Załšcznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=27.75	27.75		1

[PRZEDMIAR]
wo=27.750000	1	11,1*2.5	

[RMS 96]
nz=0.255000	0

[RMS 5]
nz=0.091000	0

[RMS 235]
nz=0.273000	0

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNRW	2-01 0314-1
na=Pełne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o głębokoci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórkš (szerokoć do 1m)
jm=m2
nu=109
uw=Norma: KNR-W 2-01 0314-01, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/20011310BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
nsn=
op=0
ob=55.5	55.5		1

[PRZEDMIAR]
wo=55.500000	1	11,1*2.5*2	

[RMS 96]
nz=0.700000	0

[RMS 109]
nz=0.000260	0

[RMS 74]
nz=0.001060	0

[RMS 131]
nz=0.000930	0

[RMS 119]
nz=0.120000	0

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNNR	01 0214-3
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gruboć warstwy w stanie lunym 40 cm) - kat. gruntu I-II z wymianš gruntu na piasek zagęszczalny
jm=m3
nu=110
uw=Norma: KNNR 1 0214-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Roboty ziemne (Załšcznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=27.75	27.75		1

[PRZEDMIAR]
wo=27.750000	1	11,1*2.5	

[RMS 96]
nz=0.152000	0

[RMS 117]
nz=1.000000	0

[RMS 192]
nz=0.031000	0

[RMS 24]
nz=0.011700	0

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNNR	04 1308-3
na=Kanały z rur PVC łšczonych na wcisk o r. zewn. 200 mm, SN8  lite.
jm=m
nu=111
uw=Norma: KNNR 4 1308-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=11.1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=0.500000	0

[RMS 216]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 165]
nz=0.010400	0

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNR	4-05 0310-2
na=Włšczenie do istn. studni kanalizacji sanitarnej.
jm=szt.
nu=112
uw=Norma: KNR 4-05I 0310-02, Proinbud 19931310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=1.110000	0

[RMS 149]
nz=1.000000	0

[RMS 129]
nz=1.000000	0

[RMS 62]
nz=1.740000	0

[RMS 11]
nz=3.800000	0
op=M

[RMS 132]
nz=0.027000	0

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNNR	04 1610-2
na=Próba wodna szczelnoci kanałów rurowych o r.nominalnej 200 mm
jm=odc. -1 prób.
nu=113
uw=Norma: KNNR 4 1610-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=3.100000	0

[RMS 107]
nz=0.030000	0

[RMS 218]
nz=0.060000	0

[RMS 13]
nz=1.000000	0

[RMS 212]
nz=1.730000	0

[RMS 172]
nz=1.500000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 165]
nz=3.160000	0

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja deszczowa
id=128
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNNR	01 0202-4
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległoć do 1 km samochodami samowyładowczymi
jm=m3
nu=114
uw=Norma: KNNR 1 0202-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Roboty ziemne (Załšcznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=181	181		1

[PRZEDMIAR]
wo=181.000000	1	90.5*2	

[RMS 96]
nz=0.255000	0

[RMS 16]
nz=0.091000	0

[RMS 235]
nz=0.273000	0

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNRW	2-01 0314-1
na=Pełne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o głębokoci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórkš (szerokoć do 1m)
jm=m2
nu=115
uw=Norma: KNR-W 2-01 0314-01, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/20011310BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
nsn=
op=0
ob=362	362		1

[PRZEDMIAR]
wo=362.000000	1	90.5*2*2	

[RMS 96]
nz=0.700000	0

[RMS 109]
nz=0.000260	0

[RMS 74]
nz=0.001060	0

[RMS 131]
nz=0.000930	0

[RMS 119]
nz=0.120000	0

[POZYCJA]
id=131
pd=	KNNR	01 0214-3
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gruboć warstwy w stanie lunym 40 cm) - kat. gruntu I-II z wymianš gruntu na piasek zagęszczalny
jm=m3
nu=116
uw=Norma: KNNR 1 0214-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Roboty ziemne (Załšcznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=181	181		1

[PRZEDMIAR]
wo=181.000000	1	90.5*2	

[RMS 96]
nz=0.152000	0

[RMS 117]
nz=1.000000	0

[RMS 192]
nz=0.031000	0

[RMS 24]
nz=0.011700	0

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNNR	04 1308-2
na=Kanały z rur PVC-U, litych, SN8 łšczonych na wcisk o r. zewn. 160 mm
jm=m
nu=117
uw=Norma: KNNR 4 1308-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=7	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=0.345000	0

[RMS 150]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 165]
nz=0.008300	0

[POZYCJA]
id=133
pd=	KNNR	04 1308-3
na=Kanały z rur PVC łšczonych na wcisk o r. zewn. 200 mm
jm=m
nu=118
uw=Norma: KNNR 4 1308-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=83.5	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=0.500000	0

[RMS 216]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 166]
nz=0.010400	0

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNNR	04 1417-2
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o r 425 mm - zamknięcie rurš teleskopowš fi400 o wytrzymałoci D400
jm=szt.
nu=119
uw=Norma: KNNR 4 1417-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=8	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=2.420000	0

[RMS 156]
nz=1.000000	0

[RMS 41]
nz=2.000000	0

[RMS 9]
nz=1.050000	0

[RMS 203]
nz=1.000000	0

[RMS 59]
nz=1.000000	0

[RMS 195]
nz=1.000000	0

[RMS 105]
nz=0.200000	0

[RMS 11]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 165]
nz=0.070000	0

[POZYCJA]
id=135
pd=	KNNR	04 1430-3
na=Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętoci do 1.5 m3 - elementy żelbetowe - zbiornik na deszczówkę o pojemnoci 10m3 wraz z pompš zatapialnš o wydajnoci min. 100dm3/min, wysokociš ponoszenia min. 4bary oraz zraszaczem przenonym na statywie.
jm=kpl.
nu=120
uw=Norma: KNNR 4 1430-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=14.800000	0

[RMS 141]
nz=1.050000	0

[RMS 49]
nz=30.000000	0

[RMS 140]
nz=0.009000	0

[RMS 104]
nz=0.095000	0

[RMS 147]
nz=0.017500	0

[RMS 11]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 71]
nz=0.310000	0

[POZYCJA]
id=136
pd=	lkulacja własna	00 0000-0
na=Montaż czyszczaków na pionach deszczowych na poziomie terenu.
jm=kpl.
nu=121
uw=  Kalkulacja własna1310
nsn=
op=0
ob=6	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 227]
nz=4.000000	0

[RMS 78]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNNR	04 1610-4
na=Próba wodna szczelnoci kanałów rurowych o r.nominalnej 300 mm
jm=odc. -1 prób.
nu=122
uw=Norma: KNNR 4 1610-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załšcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=7	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 96]
nz=9.200000	0

[RMS 107]
nz=0.040000	0

[RMS 218]
nz=0.080000	0

[RMS 13]
nz=1.000000	0

[RMS 212]
nz=3.890000	0

[RMS 172]
nz=1.500000	0

[RMS 11]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 165]
nz=3.160000	0

