[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp.z o.o.
wf=4
pr=BIMES	5.8
nan=
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	17	8	0	0	1	1	0
prn=2	2	2	6	4	1	6	2	1
own=3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=zł
wk=0.00

[STRONA TYT]
na=Przemiar robót
dt=10.02.2026
ni=Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej131034-484 Zubrzyca Górna
nw=
nb=
nfh=
nk=i		
kln=Kalkulacja kosztorysowa opracowana została dla okreslenia kosztów budowy budynku pełniacego funkcje związane z obsługą ruchu turystycznego w miejscowości Zubrzyca Górna , gm. Jabłonka , woj. Małopolskie nr ewidencyjny działki 8821/3,8821/17,8821/18.
1310Zakres robót obejmuje roboty : ziemne, fundamentowe, murarskie , betoniarskie , ciesielskie , zbrojarskie , betoniarskie,  oraz prace wykończeniowe : tynkarskie , płytkarskie, ociepleniowe, malarskie, monterskie - sufity, scianki GK, stolarka .
1310Zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem robót.

[STAŁE]

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0.00	1	0	zł
op=1
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0.00	1	0	zł
op=1
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0.00	1	0	zł
op=1
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0.00	1	0	zł
op=1
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0.00	1	0	zł
op=1
nr=11

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0.00	1	0	zł
op=1
ns=12

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23.00	1	0	zł
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Samozamykacz drzwiowy'	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=8

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Wieszak obrotowy noniuszowy	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=815.398

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Blachowkręty 3,5 x 25 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=3900.37

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Taśma zbrojąca LNG	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=656.087

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Listwa dociskowa	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=101.1

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=Koparko-ładowarka 74 kW (100 KM)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1.5815

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Projektor:1310Projekcja: Długoogniskowa1310Technologia wyświetlania: DLP1310Rozdzielczość: 3840 x 21601310Jasność: 3600 ANSI Lumenów1310Kontrast dynamiczny: 1 000 000:11310Obiektyw: Ogniskowa: 15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"1310Przesuw obiektywu: pionowo +0% Wbudowany1310offset: 105%1310Współczynnik projekcji (min): 1,50:11310Współczynnik projekcji (max): 1,66:11310Zoom: Manualny1310Minimalna przekątna obrazu: 33 ''1310Maksymalna przekątna obrazu: 300 ''1310Minimalna odległość ekranu: 1.21 m1310Maksymalna odległość ekranu: 9.9 m1310Proporcje obrazu: 16:91310Ilość kolorów: 16,2 mln1310Częstotliwość pozioma min.: 31 kHz1310Częstotliwość pozioma max.: 135 kHz1310Częstotliwość pionowa min.: 24 Hz1310Częstotliwość pionowa max.: 120 Hz1310Trwałość źródła światła: 4000 h1310Trwałość źródła światła (ECO): 10000 h1310Kompatybilność ze standardami1310komputerowymi:1310UHD WQHD WUXGA FHD UXGA SXGA WXGA HD1310XGA SVGA VGA Mac1310Kompatybilność ze standardami wideo:1310Audio: Tak1310Komunikacja bezprzewodowa: Nie1310Gniazda we/wy: 2 x HDMI1310Gniazda we/wy: 1 x USB 2.01310Gniazda we/wy: 1 x RS-232 (COM)1310Gniazda we/wy: 1 x Audio out1310Gniazda we/wy: 1 x SPDIF out1310Gniazda we/wy: 1 x 12V Trigger1310Poziom hałasu: 28 dB1310Pobór mocy: 305 W1310Pozostałe parametry: Zabezpieczenie antykradzieżowe Blokada1310Kensington Ochrona hasłem1310Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający AC Pilot 2 x Bateria AAA1310Podstawowa instrukcja obsługi1310Informacje o gwarancji:	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Blaty kuchenne z szafkami0909BLT5	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=Żuraw do 5t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=3.7399

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Kosz na ręczniki papierowe0909KRP1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=7

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Materiały inne (Materiały)	0
jm=%
ce=0.00
cw=0.00
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Materiały inne (Robocizna)	0
jm=%
ce=0.00
cw=0.00
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Przenośny głośnik bluetooth z radiem1310Sterowany za pomocą smartphona (bluetooth), wbudowanych przycisków lub dołączonego pilota bezprzewodowego1310Typy odczytywanych plików: MP3, WAV, WMA, APE1310Kompatybilny z Bluetooth 5.01310Moc: 18W RMS13102x głośniki 102mm (4")1310tryby: bluetooth, radio FM, pen drive, karta microSD, AUX, KARAOKE, TWS1310TWS - możliwośc podłączenia bezprzewodowo dwóch takich samych głośników1310Podświetlenie w kilku trybach (można też je wyłączyć)1310Wbudowany akumulator Li-Ion 2000mAh 3,7V (ładowany z micro USB)1310Gniazdo mikrofonu 6,3mm mono oraz pokrętło głośności mikrofonu1310Pasmo przenoszenia 35Hz-20kHz1310Podwójny bass reflex13108 przycisków multimedialnych1310Posiada wyłącznik1310Equalizer (classic, jazz, pop, normal)1310Wygodny uchwyt do przenoszenia1310Posiada tekstylny pasek na ramię1310Wyświetlacz LCD 36 x 8 mm1310Radio FM1310Gniazdo na kartę microSD, z której można odtwarzać pliki mp31310Gniazdo USB do którego można podłączyć pendrive USB z MP31310AUX -możliwość odtwarzania z zewnętrznego źródła dźwięku poprzez kabel 3,5mm mini jack1310W zestawie kabel USB(M) -> microUSB(M)1310Czas pracy: 6 - 9h1310Czas ładowania akumulatora max 3,5hş0	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Kształtki cokołowe 10 cm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=176.48

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Sofa0909SOF1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Przewijak0909PRZ1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Witryny aluminiowe oszklone szkłem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym , wsp. U,=0,9 W.m2K - 190*300 cm - kolor wg uzgodnień	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=11.4

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kit trwale plastyczny	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=0.36

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Okap0909OKP1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kształtki schodowe (część pozioma) 30x60 cm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=27.5625

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Wieszaki0909WSZ1	0
jm=zestaw
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Lada recepcyjna0909LAD1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.0358

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.7635

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Płyta elektryczna0909PŁT1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Lodówka wolnostojąca0909LOD2	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Zaprawa cementowo wapienna M 15	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.0787

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Drzewa jabłonii	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=4.2

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Płyty wiórowe OSB gr. 18 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=338.399

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Przewód wentylacyjny z blachy ocynkowanej izolowany , kołowy fi 160/220 mm , - montaż w maszynowni - 2 mb	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=1.382

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 25 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=248.873

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Pianka poliuretanowa5	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=1.6282

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=Spawarka elektryczna	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=2.632

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Ładowarka kołowa 2,0 m3	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=3.3427

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=818.938

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=227.601

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Rolety0909ROL1	0
jm=zestaw
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Krawężnik granitowy ciety płomieniowany 15*30 cm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=99.8284

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Płyty XPS 30 gr. 30 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=127.386

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Folia kubełkowa	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=139.518

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Klej winylowy	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=242.488

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Drewno okrągłe na stemple budowlane	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.2566

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=Deskowanie drobnowymiarowe U-Form	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=51.5963

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Krzesło0909KRZ3	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Pianka poliuretanowa	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=28.677

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Krzesło biurowe0909KRZ2	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Makieta skansenu ( Orawskiego Parku Etnograficznego ) wykonana ze stopu miedzi postawiona na postuencie obłożonym miejscowym piaskowcem. Wielkość makiety 1,0x2,0 m - odwzorowanie obszaru ok. 12 ha w skali 1:300. Dokładny projekt makiety do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Deski drewniane elewacyjne  świerkowe  strugane  10x2,2 cm  leżące poziomo mocowane z użciem wkrętów ciesielskich krytych oddzielone od desek ściany przekładką dystansową gr. 5 mm , na narożnikach zacinane pod kątem 45stopni i łączone na pióro	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=34.6847

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Lada barowa0909LAD3	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Lustro0909LST1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=8

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=4.1162

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Łącznik poprzeczny jednostronny do systemu  60CD	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1831.95

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.0821

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1.04

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Kotwy stalowe	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=157.325

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Impregnat	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=8.8862

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kotwy metalowe	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=815.398

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Gips szpachlowy	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=247.022

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=Wyciąg3	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=3.3703

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne  pełne z ościeżnicą ukrytą ( Porta lub równoważne ) - wzór i kolor do uzgodnienia  - 80*200 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=1.872

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Blachowkręty 3,5 x 35 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=8592.69

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=167.366

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Gwoździe stalowe galwanizowane	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=3.7574

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane kl.II	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.0171

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Lodówka podblatowa0909LOD4	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Narożniki stalowe ze stali kątowej	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=38.9034

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Zaprawa do spoinowania	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=4.1067

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=2261.83

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Płyty styropianowe EPS 100-036  gr. 4 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=301.917

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Witryna aluminiowa oszklona szkłem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym, wsp. U,=0,9 W.m2K - 160*358 cm - kolor wg uzgodnień.	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=5.728

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Wieszak górny noniusza	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=815.398

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Blat kuchenny z szafką0909BLT4	0
jm=zestaw
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Klej kostny	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=1.8672

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Balustrady przyschodowe poziome  z rur stalowych nierdzewnych fi 50 mm - słupki i pochwyt , wypełenie - pręty fi 10 mm co 12 cm osiowo między rurami poziomymi fi 20 mm , wysokość całkowita balustrady min. 110 cm.	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=3.55

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Blacha powlekana płaska	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=15.7957

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Płot wykonany z lameli ( o takim samym wyglądzie jak znajdujące się w wyzce budynku) zlokalizownay przy bocznym wejściu do budynku ( zgodnie z projektem zagospodarowania działki ) z elelmentem ukrytej furtki ( zamykanej na klucz ) do terenu gromadzenia śmieci. Długość 487 cm , wysokość 150 cm.	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=7.305

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.0088

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=67.2582

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Wsporniki odstępowe aluminiowe	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1159.02

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Wykonanie ścieżki sensorycznej - ścieżka zmysłów ok. 10 metrowa , gdzie będą ukazane charakterystyczne materiały stosowane w tradycyjnym budownictwie Orawy , m.in. różne rodzaje gontu, strzecha.1310Dokładny projekt ścieżki sensorycznej do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Wkrety ocynkowane	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=53.3883

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Papa asfaltowa izolacyjna	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=12.385

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm do scianek	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=59.9687

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Szafa ubraniowa0909SZF1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Deski  podłogowe dębowe przystosowane do ogrzewania podłogowego	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=277.129

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Samochód dostawczy	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.2067

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Stół0909ST2	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Klej montażowy	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=1.0382

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami  - ścianki systemowe sanitarne z laminatu na konstrukcji stalowej niklowanej  - z drzwiami.	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=13.882

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=2638.58

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne   pełne z ościeżnicą stałą , łazienkowe z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem ( Porta lub równoważne ) - wzór i kolor do uzgodnienia  - 80*200 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=5.616

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Krzesła0909KRZ1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=36

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Azofoska	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=0.0437

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=29.806

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=Nożyce do prętów	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=15.1808

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=3.7442

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne  pełne z ościeżnicą stałą ( Porta lub równoważne ) - wzór i kolor do uzgodnienia  - 80*200 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=1.872

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=26.3578

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Zakup i dostawa kontenera na odpady zmieszane o poj. 1100 litrów , na kołach. Produkt musi posiadać atest PZH oraz być zgodny ze wszystkimi normami europejskimi ( EN 840 ) i spełniać normę DIN dla rozładunku grzebieniowego.	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Kołki rozporowe	0
jm=kpl.
ce=0.00
cw=0.00
il=1212.91

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Ziemia	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=3.0528

[RMS ZEST 102]
ty=S
na=Żuraw kołowy 50t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=29.24

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=35.0875

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Drzwi aluminiowe  dwuskrzydłowe szklone szkłem dwukomorowym bezpiecznym, wsp. U,=1,3 W/m2K - 150+150/300 cm , jedno skrzydło rozwierne , drugie stałe , naświetle poziome , samozamykacz  - kolor wg PT	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=9

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone szkłem dwukomorowym bezpiecznym , wsp. U,=0,9W/m2K - 315*300 cm , jedno skrzydło przesuwne , drugie stałe, naswietle poziome - kolor wg PT	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=18.9

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Gonty dachowe świerkowe łupane klinowe	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=1504.2

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Szafa w zabudowie0909ZAB2	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Balustrady schodowe z rur stalowych nierdzewnych fi 50 mm - słupki i pochwyt , wypełenie - pręty fi 10 mm co 12 cm osiowo między rurami poziomymi fi 20 mm , wysokośc cakowita balustrady min. 110 cm.	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=2.8

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Regał0909REG3	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5-10 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=6.9011

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Uchwyt ścienny stały ze satli nierdzewnej , dł. 60 cm.'	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Lada barowa0909LAD2	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=26.1807

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Naświetlacz UV do jaj0909NŚJ1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 115]
ty=S
na=Środek transportowy	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=7.7869

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Profile stalowe  60CD	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=1357.8

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Wywietrzaki cylindryczne o śr. 160 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Stół roboczy0909ST3	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Płytki ścienne wg PT	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=540.214

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Kostka granitowa płomieniowana cięto-łupana gr 5 cm jasno-szara	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=28.4988

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Regał0909REG4	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej o wsp. 0,036 W/m2K gr. 14 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=288.532

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Elementy prefabrykowane -płyty SPK 15	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o wym. 115x500x238 mm , kl 10	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=3010.77

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1.9867

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Deski drewniane elewacyjne świerkowe  jednostronnie strugane 20x3,4 cm z felcem , na narożnikach zacinane pod kątem 45stopni i łączone na pióro	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=33.7747

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=Pompa do betonu	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1.5795

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Zaprawa klejowa do wełny mineralnej	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=146.04

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Łóżko0909ŁÓŻ1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Okna aluminiowe uchylne  oszklone szkłem dwukomorowym bezpiecznym, wsp. U,=0,9W/m2K - 200*58 cm - kolor wg PT	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=4.64

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Wykonanie i montaż ławek wykonanych z prostopadłościennego kawałka pnia drzewa na metalowych prostopadłościennych nóżkach . Długość ławki ok. 150 cm.	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=6

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne  pełne z ościeżnicą ukrytą ( Porta lub równoważne ) - wzór i kolor do uzgodnienia  - 90*200 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=2.08

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Lodówka z zamrażarką0909LOD3	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralne o wsp. 0,036W/m2K  do układania między krokwiami , gr. 18 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=407.731

[RMS ZEST 135]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=13.9066

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Ziemia żyzna lub kompostowa	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.556

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Bloczki betonowe 38x25x14 cm kl. 20	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2767.05

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. 250x375x238 mm , kl.15	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=3296.12

[RMS ZEST 139]
ty=S
na=Prościarka do prętów	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=11.3856

[RMS ZEST 140]
ty=S
na=Wyciąg	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=4.4451

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Pręty żebrowane 8-14 mm	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=2.4194

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne   pełne z ościeżnicą stałą , łazienkowe z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem ( Porta lub równoważne ) - wzór i kolor do uzgodnienia  - 90*200 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=20.8

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Piasek	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=11.3634

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne  pełne z ościeżnicą stałą ( Porta lub równoważne ) - wzór i kolor do uzgodnienia  - 90*200 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=41.6

[RMS ZEST 145]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 25-30 KM	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.9233

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=6.8843

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Szafa przelotowa0909SZF3	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 148]
ty=S
na=Giętarka do prętów	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=12.8088

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Wykonanie , dostawa i montaż liter przestrzennych " 3 D" napisu" ORWSKI PARK ETNOGRAFICZNY  " . Wysokość liter 50 cm , kolor RAL 7016.	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=24

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Narożniki ochronne do mokrego tynku	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=21.7472

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Płyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=3.8522

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Listwy przyścienne z drewna liściastego	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=309.105

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=82.225

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Płyty styropianowe EPS 100 -036 gr. 7 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=16.5848

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Kształtki schodowe (część pionowa) 60 cm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=27.5625

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone szkłem dwukomorowym  bezpiecznym , wsp. U,=0,9W/m2K - 200*210 cm , jedno skrzydło przesuwne , drugie stałe - kolor wg PT	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=8.4

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Regał0909REG2	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Pojemnik na ręczniki papierowe0909PRP1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=7

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Profile stalowe  U50	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=1.5708

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III:	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.3558

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Deski drewniane świerkowe elewacyjne  jednostronnie strugane 20x3,4 cm z felcem , na narożnikach zacinane pod kątem 45stopni	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=256.269

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Ekran:1310Rodzaj ekranu: Rozwijany ręcznie1310Montaż: Stojący1310Proporcje obrazu: 1:11310Proporcje obrazu: 4:31310Proporcje obrazu: 16:101310Proporcje obrazu: 16:91310Wymiary ekranu: 1800 x 1800 mm1310Wymiary obrazu: 1750 x 1750 mm1310Projekcja : Przednia1310Pozostałe parametry: 1310-  metalowa obudowa w kolorze1310czarnym 1310-  uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości 1310- mobilny i łatwy do przechowywania w pozycji pionowej  ze składanym trójnogiem 1310-  ramię do ustawiania ekranu pod odpowiednim kątem eliminujące efekt trapezu 1310- wzmocnione plastikowe końcówki nóżek 1310-  powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0 1310- czarne ramki boczne zwiększające  kontrast oglądanego obrazu 1310-  wzmocniony trójnóg zwiększający stabilność1310 - wysokość od podłogi: 230 cm (min.) - 259 cm (max.) 1310- czarne ramki boczne: 25 mm1310 - czarny TOP: 25 mm 1310- czarny dół: 25 mm 1310- długość obudowy: 1869 mm 1310- przekrój kasety: 65 mm 1310- rodzaj powierzchni: Matt13101310White1310Szczegóły gwarancji	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=Mieszarka do zapraw	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=11.4392

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Ściana przsuwana kompletna z drzwiami przejściowymi	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=24.6

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Masa uszczelniająca	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.243

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Zaprawa wapienna M 4	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.0105

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Elementy prefabrykowane -płyty SPK 20	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Regał z podestem0909RGP1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 169]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.204

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Kołki rozporowe4	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=85.6695

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Łącznik wzdłużny do systemu  60CD	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=222.708

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=Brona ciągnikowa (bez ciągnika)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.6055

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Blaty kuchenne z szafkami0909BLT2	0
jm=zestaw
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=2119.69

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=51.1797

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Stół barowy09ST1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=6

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=0.17

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Bramka biletowa09BRB1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Schody strychowe np. Fakro LWK Plus 70/120/280 cm , ocieplone , wsp. U=1,1 W/m2K , odporność ogniowa EJ 30 - wykończone	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Wkrety mierdzewne	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=42

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Żwir o frakcji 8-16 mm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=89.4413

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=1120.3

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Nasiona traw	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=17.476

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Blaty kuchenne z szafkami0909BLT3	0
jm=zestaw
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Cokoły przyścienne wys. 10 cm z drewna dębowego	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=40.1441

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Gaz propan-butan	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=7.15

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem listwami - sufit listwowy wybranego producenta	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=232.591

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Środek gruntujący Eurolan 3K	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=33.5073

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Blaty kuchenne z szafkami0909BLT6	0
jm=zestaw
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Nadproża prefabrykowane SBN 120	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=10.404

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone szkłem dwukomorowym bezpiecznym , wsp. U,=1,3 W/m2K - 150*240 cm , skrzydła rozwierne  , światło przejścia skrzydła głównego 90 cm , samozamykacz - kolor wg PT	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=3.6

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Stół0909ST4	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Profile stalowe  C50	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=3.8896

[RMS ZEST 194]
ty=S
na=Koparka kołowa 0,25 m3	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=35.3172

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Uchwyt ścienny umywalkowy uchylny  ze satli nierdzewnej , dł. 60 cm.	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 196]
ty=S
na=Glebogryzarka (bez ciągnika)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.3178

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=2.184

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Płyty styropianowe EPS 100-036  gr. 10 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=662.403

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastikowe	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=84.6802

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Pochwyty stalowe z rur ze stali nierdzewnej montowane na wspornikach do ścian i na słupkach.	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=7.2

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Prefabrykaty zbrojarskie	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=1075.86

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Gips szpachlowy8	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=60.9751

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna m 50	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.0022

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=9.2165

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Woda	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=2.2227

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  szklone szkłem bezpiecznym , wsp. U,=1,3 W/m2K - 220*300 cm , skrzydła rozwierne , naswietle poziome , światło przejścia skrzydła głównego 90 cm , samozamykacze - kolor wg PT	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=6.6

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Płytki okładzinowe podłogowe wg PT	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=17.3745

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Dyble	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=291.312

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Profile stalowe  C100	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=114.905

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Tabliczki z laminatu grawerskiego o wym. 20x8 cm na drzwi z nazwą pomieszczenia literową i Braillem.	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=21

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Pufa0909PUF1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Podokienniki wewn. drewniane szer. do 30 cm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=9.85

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Łączniki  z ocynkowanym trzpieniem do wełny	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=6502.08

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Kuchnia elektryczna z piekarnikiem0909KEP1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Folie paroizolacyjne	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=431.254

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=55.9134

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Witryna aluminiowa oszklona szkłem zespolonym dwukomorowym  bezpiecznym , wsp. U,=0,9 W.m2K - 315*300 cm - kolor wg uzgodnień.	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=28.35

[RMS ZEST 218]
ty=S
na=Spawarka	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=14.82

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Regał0909REG1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Szafa0909SZF4	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym  - 190*300 cm , skrzydła rozwierne , naswietle poziome , światło przejścia skrzydła głównego 90 cm  - kolor wg PT	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=5.7

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Silikon	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=2.0823

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Kontener biurowy0909KB1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=15.9882

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=3.1586

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Stojak ze stali malowanej proszkowo na kolor Ral 7016   na szesnaście rowerów - zgodnie z PT.	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Farba lateksowa wewn.	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=346.424

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej  gr. 25 Lamb.=0,036W/m2Kz warstwą osłonową	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=596.805

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Łaty iglaste nasycone kl. II	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=2.2195

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Pospółka	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=187.587

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Biurko0909BRK1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Listwy wykończeniowe drewniane - ćwierćwałki świerkowe	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=89.4494

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Zaprawa cem. M7	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=7.722

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Drzwi aluminiowe  dwuskrzydłowe szklone szkłem dwukomorowym  bezpiecznym , wsp. U,=0,9W/m2K - 300*300 cm , jedno skrzydło przesuwne , drugie stałe, naswietle poziome - kolor wg PT	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=9

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Uchwyt uchylny ze satli nierdzewnej montowany do posadzki , dł. 60 cm - przy wc	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 236]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=4.3192

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Okno połaciowe 1,34*0,95	0
jm=kpl.
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.203

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Wkręty do drewna 6x80 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=2252.95

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 10 cm Lamb.=0,036W/m2K	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=25.557

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Kostka granitowa płomieniowana cięto-łupana gr 5 cm czarna	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=69.7272

[RMS ZEST 242]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=2.3722

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=5.46

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Zmywarka podblatowa0909ZMW1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Notebook posiadający nie gorsze parametry niż:1310Rodzina procesora: Intel Core i51310Taktowanie procesora: 2.4 GHz1310Taktowanie (Boost): 4.2 GHz1310Generacja procesora: Jedenasta1310Obsługa ECC: Nie1310Liczba rdzeni: 41310Liczba wątków: 81310Cache L3 : 8 MB1310Pozostałe informacje o procesorze: Intel Core i5-1135G71310Intel vPro: Nie1310Przekątna ekranu: 15,6''1310Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)1310Powierzchnia matrycy: Matowa1310Technologia podświetlania: Diody LED1310Typ matrycy: TFT WVA1310Ekran dotykowy: Nie1310Model karty graficznej: Intel Iris Xe1310Producent chipsetu : Intel1310Zainstalowana pamięć RAM: 16 GB1310Maks. wielkość pamięci: 16 GB1310Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 21310Liczba wolnych gniazd pamięci: 01310Rodzaj pamięci: SODIMM DDR41310Częstotliwość szyny pamięci: 2666 MHz1310Pozostałe informacje o pamięci RAM:1310Typ dysku: SSD1310Pojemność SSD: 512 GB1310Format szerokości SSD: M.21310Interfejs dysku SSD: PCI-Express1310Napęd optyczny: Brak1310Komunikacja: LAN 10/100/10001310Komunikacja: WiFi 802.11 ac1310Komunikacja: Bluetooth1310Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G: Nie1310Gniazda rozszerzeń: Nie1310Dokowanie: Nie1310Porty USB: 1 x USB 2.0 Type-A1310Porty USB: 2 x USB 3.0 Type-A1310Porty wideo: 1 x HDMI1310Czytnik kart pamięci: Tak1310Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Combo)1310Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-451310Kamera internetowa: Tak1310Podświetlana klawiatura: Tak1310Czytnik linii papilarnych: Tak1310Dźwięk: Głośniki stereofoniczne 2 x 2 W (łącznie 4 W)1310Pojemność baterii: 41 Wh1310Liczba komór: 3-komorowa1310System operacyjny: Windows 11 Pro1310Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft Office - 30-dniowa wersja próbna McAfee1310- 30-dniowa wersja próbna1310Kolor: Czarny1310Wysokość: 18.9 mm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Taśma uszczelniająca LNG	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=75.9603

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Gotowe suche mieszanki tynk cem-wap.	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=24541.1

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.9827

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=56.862

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Gips budowlany zwykły	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=1357.1

[RMS ZEST 251]
ty=S
na=Wyciąg7	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.4739

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Okno połaciowe 1,34*1,4	0
jm=kpl.
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm9	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=739.964

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Wkręty samogwintujące typu SW do blach	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=353.155

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej o wsp. 0,036 W/m2K  gr. 16 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=285.784

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=2.73

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Profil przyścienny  60UD	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=197.563

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Zakup i dostawa  kompletu pojemników na odpady segregowane o poj. 120 litrów każdy , na kołach . Pojemniki w kolorach : żółty, niebieski , zielony i brązowy. Produkty muszą posiadać atest PZH oraz być zgodny ze wszystkimi normami europejskimi ( EN 840-1 ) .	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Dozownik mydła w płynie0909DMY1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=9

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	0
jm=kpl.
ce=0.00
cw=0.00
il=7.1808

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Gwoździe budowlane ocynkowane	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=398.171

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Zabudowa wnęki0909ZAB1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Lodówka podblatowa0909LOD1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Szafa0909SZF5	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=15.8074

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Blaty kuchenne z szafkami0909BLT7	0
jm=zestaw
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Grubowarstwowa zaprawa klejowa	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=360.758

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Szafa gospodarcza0909SZF2	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 269]
ty=S
na=Ciągnik kołowy	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=4.3192

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Dostawa i montaż dźwigu szybowego typu A o parametrach :1310- udźwig  - 630 kg1310- liczba osób - 81310- wysokość podnoszenia do 6 m1310- prędkość - 1,0m/s1310- liczba przystanków - 21310- liczba dojść - 21310- szerokość drzwi - 900 mm1310- wysokość drzwi - 2000 mm1310- wysokość kabiny - 2100 mm1310- wciągarka - silnik bezredukcyjny1310- falownik - przemiennik częstotliwości zapewniający łagodny start i zatrzymani1310- wystrój - warianty do wyboru1310- oświetlenie - led 4 punkty1310- standardowe wyposażenie w system bezpieczeństwa : czujnik przeciążenia kabiny, bezprzewodowy system łączności ( moduł GSM ) , alarm dźwiękowy w kabinie i na dachu kabiny , dwa przyciski bezpieczeństwa stop w szybie , oświetlenie szybu Led.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II czterostronnie strugane	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.415

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=0.728

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Regał ociekowy0909RGO1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Rolety0909ROL2	0
jm=zestaw
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Śruby,podkładki,nakrętki	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=464.933

[RMS ZEST 276]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=10.0165

[RMS ZEST 277]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny 0,15 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1.6885

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Pręty gwintowane M16 , L=0,5 m z dospawaną poprzeczką	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=136.5

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	0
jm=kpl.
ce=0.00
cw=0.00
il=112.08

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Woda6	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=10.8883

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe2	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=37.3683

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Zaprawa cem.-wap. M4	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=7.0013

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Profile stalowe  U100	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=46.4041

[RMS ZEST 284]
ty=R
na=Robocizna	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1812.77

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Bramka wejściowa z lameli ( o takim samym wyglądzie jak znajdujące się w wyzce budynku) zlokalizownay przy bocznym wejściu do budynku ( zgodnie z projektem zagospodarowania działki ).1310Szerkość bramki 1,5 m , wysokość 1,5 m , bramka musi posiadać czytniki kodów kreskowych lub QR, musi być zintegrowana z systemem biletowym skansenu ( otwierać się w momencie chęci wyjścia z terenu skansenu ). W przypadku braku zasilania bramka musi zostać odblokowana w obu kierunkach. Bramka musi być dostosowana do korztystania z niej przez osoby niepełnosprawne.	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=2.25

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z ukrytą konstrukcją - sufit typu "X".	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=87.4

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Hak stalowy atestowany na obciążenie do 800 kg	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Witryna aluminiowa oszklona szkłem zespolonym dwukomorowym  bezpiecznym , wsp. U,=0,9 W.m2K - 315*210 cm - kolor wg uzgodnień.	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=19.845

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Kostka granitowa płomieniowana cięto-łupana gr. 8 cm jasno-szara	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=414.186

[RMS ZEST 290]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=91.2067

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Podokienniki drewniane	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=15.32

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Bloczki betonowe 38x25x14 cm kl. 201	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=571.183

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Przetyczka do noniusza	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=1627.2

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Opornik granitowy cięty płomieniowany 6*20 cm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=195.576

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Balustrada szklana smonośna	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=13.255

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne i fundamentowe.
id=2
nu=1
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=3
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNRW	2-01 0203-3
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
jm=m3
nu=1
uw=Norma: KNR-W 2-01 0203-03, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/20011310BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
nsn=
op=0
ob=441.465	441.465		1

[PRZEDMIAR]
ko=pod fundamenty z rozkopem
wo=441.465000	1	441.465000	korekta

[RMS 284]
nz=0.213000	0

[RMS 194]
nz=0.080000	0

[RMS 290]
nz=0.206600	0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNRW	2-01 0115-1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
jm=m3
nu=2
uw=Norma: KNR-W 2-01 0115-01, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/20011310BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
nsn=
op=0
ob=441.465	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.053000	0

[RMS 77]
nz=0.000020	0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNRW	2-01 0506-1
na=Plantowanie  dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-III
jm=m2
nu=3
uw=Norma: KNR-W 2-01 0506-01, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/20011310BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
nsn=
op=0
ob=153.469	153.469		1

[PRZEDMIAR]
wo=153.469000	1	153.469000	korekta

[RMS 284]
nz=0.166000	0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	2-02 1101-1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.Beton C8/10.
jm=m3
nu=4
uw=Norma: KNR 2-02 1101-01, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=15.347	15.3469		1

[PRZEDMIAR]
wo=15.346900	1	153,469*0.1	

[RMS 284]
nz=2.900000	0

[RMS 265]
nz=1.030000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 276]
nz=0.100000	0
np=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	2-02 0251-3
na=Ławy fundamentowe betonowe o szerokości do 1,3 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem . Beton C 20/25.
jm=m3
nu=5
uw=Norma: KNR 2-02 0251-03, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=35.289	35.289		1

[PRZEDMIAR]
wo=35.289000	1	35.289000	korekta

[RMS 284]
nz=2.129000	0

[RMS 216]
nz=1.015000	0

[RMS 23]
nz=0.000770	0

[RMS 64]
nz=0.000260	0

[RMS 51]
nz=0.099300	0

[RMS 96]
nz=0.106100	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 43]
nz=0.573400	0

[RMS 269]
nz=0.048500	0

[RMS 236]
nz=0.048500	0

[RMS 276]
nz=0.066000	0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	2-02 0253-3
na=Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem . Beton C20/25.
jm=m3
nu=6
uw=Norma: KNR 2-02 0253-03, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=17.537	17.537		1

[PRZEDMIAR]
wo=17.537000	1	17.537000	korekta

[RMS 284]
nz=2.798900	0

[RMS 216]
nz=1.015000	0

[RMS 23]
nz=0.000490	0

[RMS 64]
nz=0.000450	0

[RMS 51]
nz=0.034900	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 43]
nz=0.756700	0

[RMS 269]
nz=0.061800	0

[RMS 236]
nz=0.061800	0

[RMS 276]
nz=0.054800	0

[POZYCJA]
id=10
pd=	NNRNKB	2-02 0618-1
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
jm=m2
nu=7
uw=Norma: NNRNKB 202 0618-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=71.5	71.5		1

[PRZEDMIAR]
wo=71.500000	1	71.500000	korekta

[RMS 284]
nz=0.100000	0

[RMS 153]
nz=1.150000	0

[RMS 186]
nz=0.100000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.003000	0

[POZYCJA]
id=11
pd=	NNRNKB	2-02 0136-2
na=Ściany fundamentowe  w gruncie z bloczków betonowych M6 kl. 20 na zaprawie cementowej
jm=m3
nu=8
uw=Norma: NNRNKB 202 0136-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=42.9	42.9		1

[PRZEDMIAR]
wo=42.900000	1	42.900000	korekta

[RMS 284]
nz=5.570000	0

[RMS 137]
nz=64.500000	0

[RMS 233]
nz=0.180000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	2-02 0258-9
na=Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16,5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem , beton C20/25.
jm=m3
nu=9
uw=Norma: KNR 2-02 0258-09, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=2.25	2.25		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.105000	1	0,35*0,25*1,2	S1
wo=0.210000	1	0,35*0,25*1,2*2	S2
wo=0.105000	1	0,35*0,25*1,2	S3
wo=0.075000	1	0,25*0,25*1,2	S4
wo=0.150000	1	0,25*0,5*1,2	S5
wo=0.150000	1	0,25*0,25*1,2*2	S6
wo=0.075000	1	0,25*0,25*1,2	S7
wo=0.150000	1	0,25*0,5*1,2	S8
wo=0.150000	1	0,25*0,5*1,2	S9
wo=0.150000	1	0,25*0,5*1,2	S12
wo=0.087000	1	0,29*0,25*1,2	S14
wo=0.075000	1	0,25*0,25*1,2	S15
wo=0.768000	1	0.768000	korekta

[RMS 284]
nz=29.765200	0

[RMS 216]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 43]
nz=8.040600	0

[RMS 269]
nz=0.677300	0

[RMS 236]
nz=0.677300	0

[RMS 276]
nz=0.099000	0

[RMS 140]
nz=0.689500	0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR	2-02 0290-4
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli .
jm=t
nu=10
uw=Norma: KNR 2-02 0290-04, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=2.372	2.37236		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.213400	1	38.80*5.0*1.1*0.001	ławy 65 cm
wo=0.976800	1	111.00*8.0*1.1*0.001	ławy 85 cm
wo=0.081000	1	81,0*0,001	ST1
wo=0.162000	1	81,0*2*0,001	ST2
wo=0.081000	1	81,0*0,001	ST3
wo=0.028000	1	28,0*0,001	ST4
wo=0.049000	1	49,0*0,001	ST5
wo=0.082000	1	41,0*2*0,001	ST6
wo=0.041000	1	41,0*0,001	ST7
wo=0.051000	1	51*0,001	ST8
wo=0.077000	1	77*0.001	ST9
wo=0.093000	1	93*0.001	ST10
wo=0.092000	1	92*0.001	ST11
wo=0.328000	1	328,0*0,001	ST12
wo=0.017160	1	17.16*0.001	ST15

[RMS 284]
nz=47.750000	0

[RMS 141]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 139]
nz=4.800000	0

[RMS 95]
nz=6.400000	0

[RMS 148]
nz=5.400000	0

[RMS 140]
nz=1.000000	0

[RMS 115]
nz=1.800000	0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	29 0635-1
na=Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie
jm=m2
nu=11
uw=Norma: KNR 0-29 0635-01, IGM wyd.I 20001310BIMES: Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann wysokoelastyczny system Superflex-10  (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 06)
nsn=
op=0
ob=132.065	132.065		1

[PRZEDMIAR]
wo=132.065000	1	132.065000	korekta

[RMS 284]
nz=0.062300	0

[RMS 188]
nz=0.054700	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.000070	0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	29 0640-2
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10
jm=m2
nu=12
uw=Norma: KNR 0-29 0640-02, IGM wyd.I 20001310BIMES: Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann wysokoelastyczny system Superflex-10  (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 06)
nsn=
op=0
ob=132.065	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.177200	0

[RMS 90]
nz=3.850000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.003370	0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	2-02 0901-1
na=Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach fundamentowych wykonywane ręcznie
jm=m2
nu=13
uw=Norma: KNR 2-02 0901-01, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=343.2	343.2		1

[PRZEDMIAR]
wo=343.200000	1	343.200000	korekta

[RMS 284]
nz=0.634100	0

[RMS 282]
nz=0.020400	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 98]
nz=0.076800	0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	29 0637-1
na=Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie
jm=m2
nu=14
uw=Norma: KNR 0-29 0637-01, IGM wyd.I 20001310BIMES: Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann wysokoelastyczny system Superflex-10  (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 06)
nsn=
op=0
ob=471.872	471.872		1

[PRZEDMIAR]
wo=343.200000	1	343.20	ściany fund.
wo=128.672000	1	128.672000	korekta

[RMS 284]
nz=0.056700	0

[RMS 188]
nz=0.055700	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.000070	0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	29 0641-2
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10
jm=m2
nu=15
uw=Norma: KNR 0-29 0641-02, IGM wyd.I 20001310BIMES: Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann wysokoelastyczny system Superflex-10  (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 06)
nsn=
op=0
ob=471.872	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.207400	0

[RMS 90]
nz=4.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.003470	0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR	29 0642-1
na=Docieplenie ścian fundamentowych płytami XPS 30 gr 30 cm mocowanymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10
jm=m2
nu=16
uw=Norma: KNR 0-29 0642-01, IGM wyd.I 20001310BIMES: Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann wysokoelastyczny system Superflex-10  (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 06)
nsn=
op=0
ob=121.32	121.32		1

[PRZEDMIAR]
wo=121.320000	1	121.320000	korekta

[RMS 284]
nz=0.191900	0

[RMS 90]
nz=2.000000	0

[RMS 39]
nz=1.050000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.008610	0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNR	2-02 0616-4
na=Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowa wraz z listwą dociskową.
jm=m2
nu=17
uw=Norma: KNR 2-02 0616-04, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=121.32	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.138900	0

[RMS 40]
nz=1.150000	0

[RMS 5]
nz=0.833333	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.004300	0

[RMS 115]
nz=0.001100	0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNRW	2-01 0232-1
na=Nawiezienie ziemi zasypowej z pryzmy między ściany fundamentowe dla wykonania zasypu - ziemia z wykopu.
jm=m3
nu=18
uw=Norma: KNR-W 2-01 0232-01, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/20011310BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
nsn=
op=0
ob=71.886	71.886		1

[PRZEDMIAR]
wo=71.886000	1	71.886000	korekta

[RMS 284]
nz=0.041000	0

[RMS 34]
nz=0.046500	0

[RMS 6]
nz=0.022000	0

[RMS 110]
nz=0.096000	0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNRW	2-01 0502-4
na=Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli , kat. gruntu I-II, zagęszczanie mechaniczne zagęszczarką wibracyjną.
jm=m3
nu=19
uw=Norma: KNR-W 2-01 0502-04, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/20011310BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
nsn=
op=0
ob=71.886	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=2.170000	0

[RMS 242]
nz=0.033000	0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNR	2-02 1101-7
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - kruszywo płukane o granulacji 8-16 mm gr. warstwy 25 cm.
jm=m3
nu=20
uw=Norma: KNR 2-02 1101-07, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=82.816	82.816		1

[PRZEDMIAR]
wo=82.816000	1	82.816000	korekta

[RMS 284]
nz=4.320000	0

[RMS 181]
nz=1.080000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNR	2-02 1101-1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15 gr. 15 cm . Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
jm=m3
nu=21
uw=Norma: KNR 2-02 1101-01, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=49.689	49.689		1

[PRZEDMIAR]
wo=49.689000	1	49.689000	korekta

[RMS 284]
nz=2.900000	0

[RMS 175]
nz=1.030000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 276]
nz=0.100000	0
np=0

[ELEMENT 1]
na=Ściany przyziemia.
id=25
nu=2
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=26
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=27
pd=	NNRNKB	2-02 0618-1
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe na ścianach fundamentowych z papy zgrzewalnej
jm=m2
nu=22
uw=Norma: NNRNKB 202 0618-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=63.69	63.69		1

[PRZEDMIAR]
wo=63.690000	1	63.690000	korekta

[RMS 284]
nz=0.100000	0

[RMS 153]
nz=1.150000	0

[RMS 186]
nz=0.100000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.003000	0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNR	27 0160-2
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
jm=m2
nu=23
uw=Norma: KNR 0-27 0160-02, IGM wyd.I 19991310BIMES: Roboty murowe w systemie POROTHERM
nsn=
op=0
ob=302.952	302.952		1

[PRZEDMIAR]
wo=302.952000	1	302.952000	korekta

[RMS 284]
nz=1.230000	0

[RMS 138]
nz=10.880000	0

[RMS 282]
nz=0.015000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=29
pd=	NNRNKB	2-02 0137-2
na=(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych M6 kl. 20  na zaprawie cementowej M7 - szyb windowy.
jm=m2
nu=24
uw=Norma: NNRNKB 202 0137-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=42.549	42.549		1

[PRZEDMIAR]
wo=-2.451000	1	-1.14*2.15	minus otwór
wo=45.000000	1	45.000000	korekta

[RMS 284]
nz=1.860000	0

[RMS 137]
nz=16.800000	0

[RMS 233]
nz=0.040000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR	2-02 0126-1
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z pustaków ceramicznych.
jm=szt
nu=25
uw=Norma: KNR 2-02 0126-01, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=1.550000	0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNR	2-02 0126-2
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z pustaków ceramicznych.
jm=szt
nu=26
uw=Norma: KNR 2-02 0126-02, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=11	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=2.140000	0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	2-02 0126-5
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
jm=m
nu=27
uw=Norma: KNR 2-02 0126-05, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=10.2	10.2		1

[PRZEDMIAR]
wo=10.200000	1	1.2*2*3+1,5*2	

[RMS 284]
nz=0.200000	0

[RMS 190]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 169]
nz=0.020000	0

[ELEMENT 1]
na=Elementy żelbetowe przyziemia.
id=33
nu=3
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=34
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	2-02 0260-9
na=Słupy żelbetowe w deskowaniu Stal-Form  - transport betonu pompą, C20/25
jm=m3
nu=28
uw=Norma: KNR 2-02 0260-09, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=6.162	6.1615		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.297500	1	0.35*0.25*3.4	S1
wo=0.595000	1	0.35*0.25*3,4*2	S2
wo=0.297500	1	0.35*0.25*3,4	S3
wo=0.212500	1	0.25*0.25*3,4	S4
wo=0.425000	1	0.25*0.5*3,4	S5
wo=0.425000	1	0.25*0.25*3,4*2	S6
wo=0.212500	1	0.25*0.25*3,4	S7
wo=0.425000	1	0.25*0.5*3,4	S8
wo=0.425000	1	0.25*0.5*3,4	S9
wo=0.425000	1	0.25*0.5*3,4	S12
wo=0.246500	1	0.29*0.25*3,4	S14
wo=2.175000	1	2.175000	korekta

[RMS 284]
nz=42.316400	0

[RMS 216]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 78]
nz=10.915000	0

[RMS 269]
nz=0.597100	0

[RMS 236]
nz=0.597100	0

[RMS 276]
nz=0.099000	0

[RMS 140]
nz=0.607800	0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNR	2-02 0302-2
na=Strop z płyt SPK 20/60 cm  ( 321,92 m2).
jm=elem.
nu=29
uw=Norma: KNR 2-02 0302-02, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=82	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=1.120000	0

[RMS 201]
nz=12.510000	0

[RMS 216]
nz=0.070000	0

[RMS 233]
nz=0.048000	0

[RMS 167]
nz=0.012195	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 102]
nz=0.340000	0

[RMS 115]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	2-02 0302-2
na=Strop z płyt SPK15/60 cm  ( 27,06 m2).
jm=elem.
nu=30
uw=Norma: KNR 2-02 0302-02, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=1.120000	0

[RMS 201]
nz=12.510000	0

[RMS 216]
nz=0.070000	0

[RMS 233]
nz=0.048000	0

[RMS 123]
nz=0.250000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 102]
nz=0.340000	0

[RMS 115]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	2-02 0216-2
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu - wylewki przy płytach . C20/25
jm=m2
nu=31
uw=Norma: KNR 2-02 0216-02, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=17.39	17.39		1

[PRZEDMIAR]
wo=13.440000	1	11,20*1,2	płyta nr 1
wo=1.600000	1	8,0*0,2	wylewka nr 1
wo=2.350000	1	11,75*0,2	wylewka nr 2

[RMS 284]
nz=2.016756	0

[RMS 216]
nz=0.153000	0

[RMS 42]
nz=0.003320	0

[RMS 53]
nz=0.004720	0

[RMS 24]
nz=0.001060	0

[RMS 51]
nz=0.406000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.099452	0

[RMS 115]
nz=0.016800	0

[RMS 276]
nz=0.014000	0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	2-02 0216-5
na=Żelbetowe płyty stropowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu . C20/25 - wylewki między płytami .
jm=m2
nu=32
uw=Norma: KNR 2-02 0216-05, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=3.95	3.95		1
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1.600000	1	8,0*0,2	wylewka nr 1
wo=2.350000	1	11,75*0,2	wylewka nr 2

[RMS 284]
nz=0.009472	0

[RMS 216]
nz=0.010200	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.007191	0

[RMS 276]
nz=0.001000	0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNR	2-02 0262-3
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem . C20/25
jm=m3
nu=33
uw=Norma: KNR 2-02 0262-03, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=15.509	15.5093		1

[PRZEDMIAR]
wo=1.034000	1	0,25*0,4*10,34	P2
wo=1.308000	1	0,25*0,4*13,08	P3
wo=1.165800	1	0,25*0,67*6,96	P4
wo=0.413000	1	0,25*0,4*4,13	P5
wo=0.373000	1	0,25*0,4*3,73	P6
wo=0.348000	1	0,25*0,4*3,48	P7
wo=0.679000	1	0,25*0,4*6,79	P8+9
wo=0.199000	1	0,25*0,4*1,99	P10
wo=0.787500	1	0,25*0,45*1,75*4	P11
wo=9.202000	1	9.202000	korekta

[RMS 284]
nz=22.563500	0

[RMS 216]
nz=1.020000	0

[RMS 24]
nz=0.004600	0

[RMS 64]
nz=0.004700	0

[RMS 51]
nz=0.344400	0

[RMS 96]
nz=1.707100	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 43]
nz=6.328700	0

[RMS 269]
nz=0.678400	0

[RMS 236]
nz=0.678400	0

[RMS 276]
nz=0.076200	0

[RMS 140]
nz=0.690600	0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNR	2-02 0219-4
na=Balkony  o średniej grubości płyty 15 cm, C20/25 - nr 2
jm=m2
nu=34
uw=Norma: KNR 2-02 0219-04, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=30.375	30.375		1

[PRZEDMIAR]
wo=30.375000	1	12,15*2,5	płyta nr 2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 284]
nz=3.890000	0

[RMS 216]
nz=0.071000	0

[RMS 42]
nz=0.003000	0

[RMS 23]
nz=0.016000	0

[RMS 24]
nz=0.010000	0

[RMS 51]
nz=0.300000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.240000	0

[RMS 115]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNR	2-02 0216-5
na=Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty  - z zastosowaniem pompy do betonu , beton C20/25 , płyta nr 2
jm=m2
nu=35
uw=Norma: KNR 2-02 0216-05, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=15.795	15.795		1

[PRZEDMIAR]
wo=15.795000	1	12.15*1.3	

[RMS 284]
nz=0.009472	0

[RMS 216]
nz=0.010200	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.007191	0

[RMS 276]
nz=0.001000	0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	2-02 0216-5
na=Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - wylewki na płytach kanałowych  - z zastosowaniem pompy do betonu , beton C20/25 , nr 2
jm=m2
nu=36
uw=Norma: KNR 2-02 0216-05, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=-12.15	-12.15		1
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=-12.150000	1	-12.15*1.0	

[RMS 284]
nz=0.009472	0

[RMS 216]
nz=0.010200	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.007191	0

[RMS 276]
nz=0.001000	0

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNR	2-02 0218-2
na=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - schody wewnętrzne. C20/25
jm=m2
nu=37
uw=Norma: KNR 2-02 0218-02, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=16.575	16.575		1

[PRZEDMIAR]
wo=16.575000	1	6.63*2.5	

[RMS 284]
nz=4.336300	0

[RMS 216]
nz=0.130000	0

[RMS 42]
nz=0.001000	0

[RMS 23]
nz=0.013000	0

[RMS 24]
nz=0.004000	0

[RMS 51]
nz=0.500000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.126900	0

[RMS 115]
nz=0.020000	0

[RMS 276]
nz=0.030000	0

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNR	2-02 0218-6
na=Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu . C20/25
jm=m2
nu=38
uw=Norma: KNR 2-02 0218-06, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=16.575	0		1
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.034100	0

[RMS 216]
nz=0.012000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.009400	0

[RMS 276]
nz=0.002000	0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	2-02 0290-4
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli .
jm=t
nu=39
uw=Norma: KNR 2-02 0290-04, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=5.096	5.09567		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.990673	1	145.26*6.20*1.1*0.001	wieńce
wo=4.105000	1	4.105000	korekta

[RMS 284]
nz=47.750000	0

[RMS 141]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 139]
nz=4.800000	0

[RMS 95]
nz=6.400000	0

[RMS 148]
nz=5.400000	0

[RMS 140]
nz=1.000000	0

[RMS 115]
nz=1.800000	0

[ELEMENT 1]
na=Ściany - poddasze.
id=47
nu=4
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=48
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNR	27 0163-2
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
jm=m2
nu=40
uw=Norma: KNR 0-27 0163-02, IGM wyd.I 19991310BIMES: Roboty murowe w systemie POROTHERM
nsn=
op=0
ob=166.8	166.8		1

[PRZEDMIAR]
wo=166.800000	1	166.800000	korekta

[RMS 284]
nz=1.300000	0

[RMS 138]
nz=10.880000	0

[RMS 282]
nz=0.015000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.200000	0

[POZYCJA]
id=50
pd=	NNRNKB	2-02 0154-3
na=(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków betonowych M6 kl. 20  o gr. 25 cm na zaprawie cem. M7 - szyb windowy.
jm=m2
nu=41
uw=Norma: NNRNKB 202 0154-03, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=33.999	33.999		1

[PRZEDMIAR]
wo=-2.451000	1	-1,14*2,15	minus otwór
wo=36.450000	1	36.450000	korekta

[RMS 284]
nz=1.740000	0

[RMS 292]
nz=16.800000	0

[RMS 233]
nz=0.044000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 9]
nz=0.110000	0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNR	2-02 0126-5
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
jm=m
nu=42
uw=Norma: KNR 2-02 0126-05, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=21	21		1

[PRZEDMIAR]
wo=21.000000	1	1,5*2+1,2*15	

[RMS 284]
nz=0.200000	0

[RMS 190]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 169]
nz=0.020000	0

[ELEMENT 1]
na=Elementy żelbetowe poddasza.
id=52
nu=5
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=53
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNR	2-02 0260-9
na=Słupy żelbetowe w deskowaniu Stal-Form  - transport betonu pompą, C20/25
jm=m3
nu=43
uw=Norma: KNR 2-02 0260-09, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=4.183	4.18275		1

[PRZEDMIAR]
wo=1.381250	1	0,25*0,25*2,21*10	
wo=0.518750	1	0,25*0,25*0,83*10	
wo=1.001250	1	0,25*0,25*1,78*9	
wo=1.282500	1	0,25*0,25*1,71*12	
wo=-0.001000	1	-0.001000	korekta

[RMS 284]
nz=42.316400	0

[RMS 216]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 78]
nz=10.915000	0

[RMS 269]
nz=0.597100	0

[RMS 236]
nz=0.597100	0

[RMS 276]
nz=0.099000	0

[RMS 140]
nz=0.607800	0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNR	2-02 0262-3
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem . C20/25
jm=m3
nu=44
uw=Norma: KNR 2-02 0262-03, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=8.038	8.03825		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.618750	1	0,25*0,25*9,9	P1
wo=0.687500	1	0,25*0,55*2,5*2	nadproze
wo=6.732000	1	6.732000	korekta

[RMS 284]
nz=22.563500	0

[RMS 216]
nz=1.020000	0

[RMS 24]
nz=0.004600	0

[RMS 64]
nz=0.004700	0

[RMS 51]
nz=0.344400	0

[RMS 96]
nz=1.707100	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 43]
nz=6.328700	0

[RMS 269]
nz=0.678400	0

[RMS 236]
nz=0.678400	0

[RMS 276]
nz=0.076200	0

[RMS 140]
nz=0.690600	0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNR	2-02 0216-2
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu . C20/25 - strop windy.
jm=m2
nu=45
uw=Norma: KNR 2-02 0216-02, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=5.052	5.0515		1

[PRZEDMIAR]
wo=5.052500	1	2,35*2,15	
wo=-0.001000	1	-0.001000	korekta

[RMS 284]
nz=2.016756	0

[RMS 216]
nz=0.153000	0

[RMS 42]
nz=0.003320	0

[RMS 53]
nz=0.004720	0

[RMS 24]
nz=0.001060	0

[RMS 51]
nz=0.406000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.099452	0

[RMS 115]
nz=0.016800	0

[RMS 276]
nz=0.014000	0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	2-02 0290-4
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli .
jm=t
nu=46
uw=Norma: KNR 2-02 0290-04, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=1.606	1.60608		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.559616	1	6,4*87,44*0,001	słupy
wo=0.107000	1	107,0*0,001	podciąg
wo=0.758208	1	107.7*6.4*1.1*0.001	wieńce
wo=0.122258	1	5.052*24,2*0.001	strop
wo=0.059000	1	0.059000	korekta

[RMS 284]
nz=47.750000	0

[RMS 141]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 139]
nz=4.800000	0

[RMS 95]
nz=6.400000	0

[RMS 148]
nz=5.400000	0

[RMS 140]
nz=1.000000	0

[RMS 115]
nz=1.800000	0

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNR	2-02 1218-1
na=Hak stalowy atestowany na obciążenie do 800 kg osadzony w stropie szybu windowego.
jm=szt.
nu=47
uw=Norma: KNR 2-02 1218-01, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.767600	0

[RMS 287]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.004200	0

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNNR	07 0208-1
na=Przygotowanie i montaż śrub M16 osadzonych w wieńcach dla mocowania murłat
jm=t
nu=48
uw=Norma: KNNR 7 0208-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=0.13	0.1296		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.129600	1	72*0.0018	

[RMS 284]
nz=1100.000000	0

[RMS 278]
nz=1050.000000	0

[RMS 197]
nz=16.800000	0

[RMS 272]
nz=5.600000	0

[RMS 243]
nz=42.000000	0

[RMS 256]
nz=21.000000	0

[RMS 11]
nz=4.000000	0
op=M

[RMS 115]
nz=5.200000	0

[RMS 218]
nz=114.000000	0

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNRW	2-17 0113-2
na=Przewód wentylacyjny z blachy ocynkowanej izolowany , kołowy fi 160/220 mm , - montaż w maszynowni - 2 mb
jm=m2
nu=49
uw=Norma: KNR-W 2-17 0113-02, WACETOB wyd.I 19921310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wersja Wacetob 1992r)
nsn=
op=0
ob=1.382	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1.3

[RMS 284]
nz=1.620000	0

[RMS 30]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 86]
nz=0.070000	0

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNRW	2-17 0152-2
na=Wywietrzaki dachowe cylindryczne  o śr. 160 mm
jm=szt.
nu=50
uw=Norma: KNR-W 2-17 0152-02, WACETOB wyd.I 19921310BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wersja Wacetob 1992r)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=2.830000	0

[RMS 117]
nz=1.000000	0

[RMS 54]
nz=1.040000	0

[RMS 177]
nz=0.170000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 86]
nz=0.110000	0

[ELEMENT 1]
na=Dach - konstrukcja.
id=62
nu=6
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=63
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNR	2-02 0406-2
na=Murlaty 14*14 cm z tarcicy nasyconej
jm=m3 drew.
nu=51
uw=Norma: KNR 2-02 0406-02, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=2.005	2.005		1

[PRZEDMIAR]
wo=2.005000	1	2.005000	korekta

[RMS 284]
nz=8.610000	0

[RMS 94]
nz=1.060000	0

[RMS 103]
nz=17.500000	0

[RMS 275]
nz=5.350000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.830000	0

[RMS 115]
nz=1.070000	0

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNR	2-02 0406-6
na=Płatwie 18*25 cm  z tarcicy nasyconej
jm=m3 drew.
nu=52
uw=Norma: KNR 2-02 0406-06, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=4.782	4.782		1

[PRZEDMIAR]
wo=4.782000	1	4.782000	korekta

[RMS 284]
nz=16.580000	0

[RMS 94]
nz=1.100000	0

[RMS 275]
nz=2.970000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.890000	0

[RMS 115]
nz=1.100000	0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	2-02 0407-6
na=Słupy 16*16 cm z tarcicy nasyconej.
jm=m3 drew.
nu=53
uw=Norma: KNR 2-02 0407-06, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=1.943	1.94304		1

[PRZEDMIAR]
wo=1.943040	1	3.0*23*1.1*0.16*0.16	

[RMS 284]
nz=21.380000	0

[RMS 94]
nz=1.060000	0

[RMS 275]
nz=28.550000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.950000	0

[RMS 115]
nz=0.740000	0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNR	2-02 0408-1
na=Miecze 10*10 cm z tarcicy nasyconej
jm=m3
nu=54
uw=Norma: KNR 2-02 0408-01, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=0.759	0.759		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.759000	1	1.5*46*1.1*0.1*0.1	

[RMS 284]
nz=31.810000	0

[RMS 94]
nz=1.100000	0

[RMS 275]
nz=47.590000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.990000	0

[RMS 115]
nz=0.770000	0

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNR	2-02 0408-8
na=Krokwie narożne i koszowe 12*22 cm z tarcicy nasyconej
jm=m3
nu=55
uw=Norma: KNR 2-02 0408-08, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=2.096	2.096		1

[PRZEDMIAR]
wo=2.096000	1	2.096000	korekta

[RMS 284]
nz=26.650000	0

[RMS 94]
nz=1.040000	0

[RMS 51]
nz=1.740000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.840000	0

[RMS 115]
nz=1.030000	0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNR	2-02 0408-6
na=Krokwie zwykłe 8*18 cm z tarcicy nasyconej
jm=m3
nu=56
uw=Norma: KNR 2-02 0408-06, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=16.597	16.597		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.843955	1	3.2*15*1.1*1.11*0.08*0.18	26 st. A+B
wo=15.753000	1	15.753000	korekta

[RMS 284]
nz=13.990000	0

[RMS 94]
nz=1.040000	0

[RMS 51]
nz=3.300000	0

[RMS 275]
nz=1.140000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.840000	0

[RMS 115]
nz=1.030000	0

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNR	2-02 0408-2
na=Kleszcze 5*16 cm podwójne z tarcicy nasyconej
jm=m3
nu=57
uw=Norma: KNR 2-02 0408-02, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=8.862	8.8624		1

[PRZEDMIAR]
wo=3.763200	1	8.4*2*0.05*0.16*28	
wo=2.723200	1	7,4*23*2*0,05*0,16	
wo=2.376000	1	2,7*55*2*0,05*0,16	

[RMS 284]
nz=31.620000	0

[RMS 204]
nz=1.040000	0

[RMS 275]
nz=37.180000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=1.410000	0

[RMS 115]
nz=0.710000	0

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNR	2-02 0409-4
na=Wymiany 8*18 cm z tarcicy nasyconej
jm=m3
nu=58
uw=Norma: KNR 2-02 0409-04, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=0.082	0.08192		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.081920	1	1,6*0,08*0,16*4	

[RMS 284]
nz=46.630000	0

[RMS 94]
nz=1.040000	0

[RMS 51]
nz=4.130000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.840000	0

[RMS 115]
nz=1.060000	0

[ELEMENT 1]
na=Dach - pokrycie i obróbki.
id=72
nu=7
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=73
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNR AT	09 0103-2
na=Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
jm=m2
nu=59
uw=Norma: KNR AT-09 0103-02, ATHENASOFT wyd.I 20021310
nsn=
op=0
ob=655.15	655.15		1

[PRZEDMIAR]
wo=72.350000	1	13,0*8,5*0,5-1,0*1,0*0,5+12,0*1,3+4,0*1,0*0,5	szczyt A
wo=47.070000	1	13.4*7.1*0.5-2.0*2.2*0.5+3.4*1.0*0.5	szczyt C
wo=535.730000	1	535.730000	korekta

[RMS 284]
nz=0.420000	0

[RMS 35]
nz=1.250000	0

[RMS 248]
nz=0.001500	0

[RMS 281]
nz=0.007000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.003000	0

[RMS 115]
nz=0.002000	0

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR AT	09 0101-4
na=Łacenie - rozstaw łat 28 cm
jm=m2
nu=60
uw=Norma: KNR AT-09 0101-04, ATHENASOFT wyd.I 20021310
nsn=
op=0
ob=655.15	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.140000	0

[RMS 146]
nz=0.008400	0

[RMS 281]
nz=0.040000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.005000	0

[RMS 115]
nz=0.003000	0

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNR AT	09 0305-3
na=Gonty świerkowe łupane klinowe o dł. 40 cm - podwójnie.
jm=m2
nu=61
uw=Norma: KNR AT-09 0305-03, ATHENASOFT wyd.I 20021310
nsn=
op=0
ob=655.15	0		1
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=1.720000	0

[RMS 106]
nz=1.020000	0

[RMS 261]
nz=0.270000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNR	18 2611-8
na=Podbitka z gontów drewnianych łupanych  układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej .
jm=m2
nu=62
uw=Norma: KNR 0-18 2611-08, IGM wyd.I 19981310BIMES: Okładziny ścian zewnętrznych z paneli (uzupełnienie KNR 2-02/26)
nsn=
op=0
ob=164.406	164.406		1

[PRZEDMIAR]
wo=12.100000	1	12.1*1.0	B szczyt 
wo=11.300000	1	11.3*1.0	      szczyt
wo=10.650000	1	10,65*1,0	      ściana podłuzna
wo=130.356000	1	130.356000	korekta

[RMS 284]
nz=1.836300	0

[RMS 229]
nz=0.013500	0

[RMS 239]
nz=13.703600	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 59]
nz=0.020500	0

[RMS 115]
nz=0.014700	0

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNR AT	09 0101-4
na=Łacenie podbitki pod gonty - rozstaw łat 28 cm
jm=m2
nu=63
uw=Norma: KNR AT-09 0101-04, ATHENASOFT wyd.I 20021310
nsn=
op=0
ob=164.406	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.140000	0

[RMS 146]
nz=0.008400	0

[RMS 281]
nz=0.040000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.005000	0

[RMS 115]
nz=0.003000	0

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNR AT	09 0305-3
na=Gonty świerkowe łupane klinowe o dł. 40 cm  - montaż na ruszczie podbitki.
jm=m2
nu=64
uw=Norma: KNR AT-09 0305-03, ATHENASOFT wyd.I 20021310
nsn=
op=0
ob=164.406	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=1.720000	0

[RMS 106]
nz=1.020000	0

[RMS 261]
nz=0.270000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=80
pd=	NNRNKB	2-02 0541-1
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
jm=m2
nu=65
uw=Norma: NNRNKB 202 0541-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=12.842	12.8415		1

[PRZEDMIAR]
wo=12.842500	1	46.7*0.25*1.1	
wo=-0.001000	1	-0.001000	korekta

[RMS 284]
nz=2.150000	0

[RMS 75]
nz=1.230000	0

[RMS 254]
nz=27.500000	0

[RMS 233]
nz=0.002000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.008000	0

[POZYCJA]
id=81
pd=	NNRNKB	2-02 0517-8
na=(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej  prostokątnych w rozwinięciu 50 cm
jm=m
nu=66
uw=Norma: NNRNKB 202 0517-08, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=46.7	46.7		1

[PRZEDMIAR]
wo=5.750000	1	5.75	B szczyt
wo=14.850000	1	5.65+9.2	A+B
wo=10.000000	1	3,0+0,7+6,3	
wo=16.100000	1	5,4+4,3+6,4	C

[RMS 284]
nz=0.588900	0

[RMS 62]
nz=2.190000	0

[RMS 279]
nz=2.400000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.004300	0

[RMS 140]
nz=0.002400	0

[POZYCJA]
id=82
pd=	NNRNKB	2-02 0517-9
na=(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej - zbiorniczki przy rynnach
jm=szt.
nu=67
uw=Norma: NNRNKB 202 0517-09, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=6	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.212900	0

[RMS 62]
nz=2.580000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.003700	0

[RMS 140]
nz=0.002000	0

[POZYCJA]
id=83
pd=	NNRNKB	2-02 0519-7
na=(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej  prostokątnych w rozwinięciu 50 cm
jm=m
nu=68
uw=Norma: NNRNKB 202 0519-07, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=21.76	21.76		1

[PRZEDMIAR]
wo=4.600000	1	0,7+3,9	
wo=5.200000	1	3,9+1,3	
wo=5.300000	1	0,7*2+3,9	
wo=1.560000	1	0,4*3,9	
wo=5.100000	1	0,6*2+3,9	

[RMS 284]
nz=0.632400	0

[RMS 62]
nz=2.280000	0

[RMS 260]
nz=0.330000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.003400	0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNR	2-02 0409-4
na=Lamele drewniane z tarcicy nasyconej czterostronnie struganej na wyżce.
jm=m3
nu=69
uw=Norma: KNR 2-02 0409-04, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=0.399	0.39875		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.203000	1	2.9*0.05*0.1*14	
wo=0.195750	1	2.9*0.05*0.05*27	

[RMS 284]
nz=46.630000	0

[RMS 271]
nz=1.040000	0

[RMS 51]
nz=4.130000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.840000	0

[RMS 115]
nz=1.060000	0

[ELEMENT 1]
na=Docieplenie ścian zewnetrznych i wykończenie elewacji.
id=85
nu=8
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=86
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNR	9-12 0203-2
na=Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków jednokondygnacyjnych, wykonywane metodą lekką suchą płytami z wełny mineralnej gr. 25 cm lamda=0,036W/m2K z osłoną   mocowaną z zastosowaniem  łączników mechanicznych - elewacja wentylowana.
jm=m2
nu=70
uw=Norma: KNR 9-12 0203-02, ORGBUD-SERWIS,wyd.I 20051310BIMES: Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC1310ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
nsn=
op=0
ob=563.024	563.024		1

[PRZEDMIAR]
wo=563.024000	1	563.024000	korekta

[RMS 284]
nz=0.200000	0

[RMS 228]
nz=1.060000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNR	23 2613-4
na=Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników z trzpieniem  metalowym do ścian z cegły
jm=szt
nu=71
uw=Norma: KNR 0-23 2613-04, IGM wyd.I 19991310BIMES: Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
nsn=
op=0
ob=6252	6252		1

[PRZEDMIAR]
wo=6252.000000	1	1563*4	

[RMS 284]
nz=0.064100	0

[RMS 213]
nz=1.040000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 277]
nz=0.000200	0

[RMS 115]
nz=0.000200	0

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNR	23 2613-1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm lamb.=0,036W/m2Kdo płyt balkonowych.
jm=m2
nu=72
uw=Norma: KNR 0-23 2613-01, IGM wyd.I 19991310BIMES: Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
nsn=
op=0
ob=24.34	24.34		1

[PRZEDMIAR]
wo=24.340000	1	24.340000	korekta

[RMS 284]
nz=1.438000	0

[RMS 240]
nz=1.050000	0

[RMS 128]
nz=6.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 277]
nz=0.018000	0

[RMS 115]
nz=0.014200	0

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNR	2-02 0902-4
na=Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - czoło balkony zwyżki.
jm=m2
nu=73
uw=Norma: KNR 2-02 0902-04, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=3.627	3.627		1

[PRZEDMIAR]
wo=3.627000	1	11,7*0,31	

[RMS 284]
nz=2.826800	0

[RMS 166]
nz=0.002900	0

[RMS 27]
nz=0.021700	0

[RMS 203]
nz=0.000600	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 98]
nz=0.289900	0

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNR	18 2611-3
na=Elewacje z desek układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach - wsporniki odstępowe Al, łaty drewniane.
jm=m2
nu=74
uw=Norma: KNR 0-18 2611-03, IGM wyd.I 19981310BIMES: Okładziny ścian zewnętrznych z paneli (uzupełnienie KNR 2-02/26)
nsn=
op=0
ob=289.754	289.754		1

[PRZEDMIAR]
wo=289.754000	1	289.754000	korekta

[RMS 284]
nz=0.909500	0

[RMS 79]
nz=4.000000	0

[RMS 100]
nz=4.186000	0

[RMS 229]
nz=0.006200	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 59]
nz=0.003200	0

[RMS 115]
nz=0.002300	0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNR	18 2613-3
na=Układanie poziomych desek elewacyjnych bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - deski świerkowe jednostronnie strugane 20x3,4 cm z felcem , na narożnikach zacinane pod kątem 45stopni ..
jm=m2
nu=75
uw=Norma: KNR 0-18 2613-03, IGM wyd.I 19981310BIMES: Okładziny ścian zewnętrznych z paneli (uzupełnienie KNR 2-02/26)
nsn=
op=0
ob=256.013	256.013		1

[PRZEDMIAR]
wo=256.013000	1	256.013000	korekta

[RMS 284]
nz=1.041300	0

[RMS 161]
nz=1.001000	0

[RMS 63]
nz=0.009600	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 59]
nz=0.004200	0

[RMS 115]
nz=0.003100	0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNR	18 2613-3
na=Układanie poziomych desek elewacyjnych bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - deski świerkowe 10x2,2 cm  leżące poziomo mocowane z użciem wkrętów ciesielskich krytych oddzielone od desek ściany przekładką dystansową gr. 5 mm , na narożnikach zacinane pod kątem 45stopni i łączone na pióro.
jm=m2
nu=76
uw=Norma: KNR 0-18 2613-03, IGM wyd.I 19981310BIMES: Okładziny ścian zewnętrznych z paneli (uzupełnienie KNR 2-02/26)
nsn=
op=0
ob=34.65	34.65		1

[PRZEDMIAR]
wo=34.650000	1	34.650000	korekta

[RMS 284]
nz=1.041300	0

[RMS 48]
nz=1.001000	0

[RMS 63]
nz=0.009600	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 59]
nz=0.004200	0

[RMS 115]
nz=0.003100	0

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNR	18 2614-4
na=Montaż desek elewacyjnych - okładanie ościeży deskami elewacyjnymi w poziomie.
jm=m2
nu=77
uw=Norma: KNR 0-18 2614-04, IGM wyd.I 19981310BIMES: Okładziny ścian zewnętrznych z paneli (uzupełnienie KNR 2-02/26)
nsn=
op=0
ob=33.741	33.741		1

[PRZEDMIAR]
wo=33.741000	1	33.741000	korekta

[RMS 284]
nz=1.349100	0

[RMS 126]
nz=1.001000	0

[RMS 63]
nz=0.013300	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 59]
nz=0.010400	0

[RMS 115]
nz=0.008700	0

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNR	18 2614-2
na=Montaż desek elewacyjnych - listwy wykończeniowe drewniane - ćwierćwałki świerkowe.
jm=m
nu=78
uw=Norma: KNR 0-18 2614-02, IGM wyd.I 19981310BIMES: Okładziny ścian zewnętrznych z paneli (uzupełnienie KNR 2-02/26)
nsn=
op=0
ob=89.36	89.36		1

[PRZEDMIAR]
wo=89.360000	1	3,0*7+1,5+2,35*2+0,58*2*4+2,0*2*4+2,0*3*2+1,34*2*4+2,35*2*4	

[RMS 284]
nz=0.182900	0

[RMS 232]
nz=1.001000	0

[RMS 63]
nz=0.005800	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 59]
nz=0.013900	0

[RMS 115]
nz=0.010300	0

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNR	2-02 0129-1
na=Obsadzenie drewnianych podokienników zewnętrznych.
jm=m
nu=79
uw=Norma: KNR 2-02 0129-01, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=15.32	15.32		1

[PRZEDMIAR]
wo=15.320000	1	2,04*4+1,64+1,38*4	

[RMS 284]
nz=1.690000	0

[RMS 291]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.060000	0

[ELEMENT 1]
na=Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa szklona szkłem bezpiecznym.
id=97
nu=9
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=98
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNR	19 1024-11
na=Montaż witryn aluminiowych oszklonych szkłem zespolonym dwukomorowym bezpeicznym, wsp. U,=0,9 W.m2K - 190*300 cm - kolor wg PT.
jm=m2
nu=80
uw=Norma: KNR 0-19 1024-11, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=11.4	11.4		1

[PRZEDMIAR]
wo=11.400000	1	1.9*3.0*2	

[RMS 284]
nz=1.600000	0

[RMS 55]
nz=1.870000	0

[RMS 45]
nz=0.190000	0

[RMS 17]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNR	19 1024-11
na=Montaż witryn aluminiowych oszklonych szkłem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym , wsp. U,=0,9 W.m2K - 315*210 cm - kolor wg PT
jm=m2
nu=81
uw=Norma: KNR 0-19 1024-11, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=19.845	19.845		1

[PRZEDMIAR]
wo=19.845000	1	3,15*2,1*3	

[RMS 284]
nz=1.600000	0

[RMS 55]
nz=1.870000	0

[RMS 45]
nz=0.190000	0

[RMS 288]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=101
pd=	KNR	19 1024-11
na=Montaż witryn aluminiowych oszklonych szkłem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym , wsp. U,=0,9 W.m2K - 315*300 cm - kolor wg PT
jm=m2
nu=82
uw=Norma: KNR 0-19 1024-11, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=28.35	28.35		1

[PRZEDMIAR]
wo=28.350000	1	3.15*3,0*3	

[RMS 284]
nz=1.600000	0

[RMS 55]
nz=1.870000	0

[RMS 45]
nz=0.190000	0

[RMS 217]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=102
pd=	KNR	19 1024-11
na=Montaż witryn aluminiowych oszklonych szkłem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym, wsp. U,=0,9 W.m2K - 160*358 cm - kolor wg PT
jm=m2
nu=83
uw=Norma: KNR 0-19 1024-11, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=5.728	5.728		1

[PRZEDMIAR]
wo=5.728000	1	1,6*3,58	

[RMS 284]
nz=1.600000	0

[RMS 55]
nz=1.870000	0

[RMS 45]
nz=0.190000	0

[RMS 70]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNR	19 1024-2
na=Montaż okien aluminiowych uchylnych o pow. do 1.5 m2 oszklonych szkłem dwukomorowym bezpiecznym , wsp. U,=0,9W/m2K - 200*58 cm - kolor wg PT..
jm=m2
nu=84
uw=Norma: KNR 0-19 1024-02, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=4.64	4.64		1

[PRZEDMIAR]
wo=4.640000	1	2,0*0,58*4	

[RMS 284]
nz=3.300000	0

[RMS 55]
nz=7.580000	0

[RMS 45]
nz=0.340000	0

[RMS 130]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.030000	0

[RMS 115]
nz=0.050000	0

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNR	15 0526-2
na=Montaż okien drewnianych  uchylnych  oszklonych szkłem dwukomorowym bezpiecznym , wsp. U,=0,9W/m2K - 200*58 cm - kolor naturalny - zestawy okien dachowych .[1.34*1.4+1.34*0.95]*4 ( np Fakro lub równorzędne ).
jm=szt
nu=85
uw=Norma: KNR 0-15II 0526-02, IGM wyd.III 20001310BIMES: Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
nsn=
op=0
ob=8	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=8.250000	0

[RMS 252]
nz=0.500000	0

[RMS 237]
nz=0.500000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 169]
nz=0.012000	0

[RMS 115]
nz=0.012000	0

[POZYCJA]
id=105
pd=	KNR	19 1024-8
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szklonych szkłem dwukomorowym bezpiecznym , wsp. U,=0,9W/m2K - 315*300 cm , jedno skrzydło przesuwne , drugie stałe, naswietle poziome - kolor wg PT
jm=m2
nu=86
uw=Norma: KNR 0-19 1024-08, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=18.9	18.9		1

[PRZEDMIAR]
wo=18.900000	1	3.15*3.0*2	

[RMS 284]
nz=3.100000	0

[RMS 208]
nz=4.760000	0

[RMS 45]
nz=0.240000	0

[RMS 105]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNR	19 1024-8
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szklonych szkłem dwukomorowym bezpiecznym, wsp. U,=0,9W/m2K - 300*300 cm , jedno skrzydło przesuwne , drugie stałe, naswietle poziome - kolor wg PT.
jm=m2
nu=87
uw=Norma: KNR 0-19 1024-08, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=9	9		1

[PRZEDMIAR]
wo=9.000000	1	3.0*3.0	

[RMS 284]
nz=3.100000	0

[RMS 208]
nz=4.760000	0

[RMS 45]
nz=0.240000	0

[RMS 234]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNR	19 1024-8
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szklonych szkłem dwukomorowym bezpiecznym  , wsp. U,=0,9W/m2K - 200*210 cm , jedno skrzydło przesuwne , drugie stałe - kolor wg PT.
jm=m2
nu=88
uw=Norma: KNR 0-19 1024-08, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=8.4	8.4		1

[PRZEDMIAR]
wo=8.400000	1	2,0*2,1*2	

[RMS 284]
nz=3.100000	0

[RMS 208]
nz=4.760000	0

[RMS 45]
nz=0.240000	0

[RMS 156]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNR	19 1024-8
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szklonych szkłem dwukomorowym bezpiecznym  , wsp. U,=1,3 W/m2K - 150*240 cm , skrzydła rozwierne  , światło przejścia skrzydła głównego 90 cm , samozamykacz - kolor wg PT
jm=m2
nu=89
uw=Norma: KNR 0-19 1024-08, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=3.6	3.6		1

[PRZEDMIAR]
wo=3.600000	1	1,5*2,4	

[RMS 284]
nz=3.100000	0

[RMS 208]
nz=4.760000	0

[RMS 45]
nz=0.240000	0

[RMS 191]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNR	19 1024-8
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szklonych szkłem dwukomorowym bezpiecznym , wsp. U,=1,3 W/m2K - 150+150/300 cm , jedno skrzydło rozwierne , drugie stałe , naświetle poziome , samozamykacz  - kolor wg PT
jm=m2
nu=90
uw=Norma: KNR 0-19 1024-08, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=9	9		1

[PRZEDMIAR]
wo=9.000000	1	3,0*3,0	

[RMS 284]
nz=3.100000	0

[RMS 208]
nz=4.760000	0

[RMS 45]
nz=0.240000	0

[RMS 104]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR	19 1024-8
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych  szklonych szkłem bezpiecznym , wsp. U,=1,3 W/m2K - 220*300 cm , skrzydła rozwierne , naswietle poziome , światło przejścia skrzydła głównego 90 cm , samozamykacze - kolor wg PT
jm=m2
nu=91
uw=Norma: KNR 0-19 1024-08, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=6.6	6.6		1

[PRZEDMIAR]
wo=6.600000	1	2,2*3.0	

[RMS 284]
nz=3.100000	0

[RMS 208]
nz=4.760000	0

[RMS 45]
nz=0.240000	0

[RMS 206]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNR	19 1024-8
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych szklonych szkłem bezpiecznym  - 190*300 cm , skrzydła rozwierne , naswietle poziome , światło przejścia skrzydła głównego 90 cm  - kolor do uzgodnienia.
jm=m2
nu=92
uw=Norma: KNR 0-19 1024-08, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=5.7	5.7		1

[PRZEDMIAR]
wo=5.700000	1	1,9*3,0	

[RMS 284]
nz=3.100000	0

[RMS 208]
nz=4.760000	0

[RMS 45]
nz=0.240000	0

[RMS 221]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[ELEMENT 1]
na=Balkon.
id=112
nu=10
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=113
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=114
pd=	NNRNKB	2-02 0618-3
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 .
jm=m2
nu=93
uw=Norma: NNRNKB 202 0618-03, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=15.795	15.795		1

[PRZEDMIAR]
wo=15.795000	1	12,15*1,3	

[RMS 284]
nz=0.130000	0

[RMS 153]
nz=1.150000	0

[RMS 186]
nz=0.100000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.002000	0

[RMS 115]
nz=0.003000	0

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNR	2-02 0607-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - podwójnie - tylko folia.1310Wsp do R=0,1
jm=m2
nu=94
uw=Norma: KNR 2-02 0607-01, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=15.795	0		1
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1

[RMS 284]
nz=0.359600	0

[RMS 249]
nz=1.200000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.011200	0

[RMS 115]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNR	2-02 0609-3
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100-036 gr. 7 cm
jm=m2
nu=95
uw=Norma: KNR 2-02 0609-03, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=15.795	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.089100	0

[RMS 154]
nz=1.050000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.003200	0

[RMS 115]
nz=0.004700	0

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNR	2-02 0607-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - tylko folia.1310Wsp. do R=0,1
jm=m2
nu=96
uw=Norma: KNR 2-02 0607-01, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=15.795	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1

[RMS 284]
nz=0.359600	0

[RMS 249]
nz=1.200000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.011200	0

[RMS 115]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNRW	2-02 1101-3
na=Podkłady betonowe z betonu  C20/25 gr. 4 cm  w budownictwie użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na styropianie.
jm=m3
nu=97
uw=Norma: KNR-W 2-02 1101-03, WACETOB wyd.V 20031310BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
nsn=
op=0
ob=15.795	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=2.900000	0

[RMS 216]
nz=1.030000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 127]
nz=0.100000	0

[POZYCJA]
id=119
pd=	NNRNKB	2-02 0541-1
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - korytko deszczowe 5x5 cm.
jm=m2
nu=98
uw=Norma: NNRNKB 202 0541-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=12.15	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=2.150000	0

[RMS 75]
nz=1.230000	0

[RMS 254]
nz=27.500000	0

[RMS 165]
nz=0.020000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.008000	0

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNR AT	23 0201-7
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki wg PT - gres grafitowy ciemny
jm=m2
nu=99
uw=Norma: KNR AT-23 0201-07, ATHENASOFT wyd.I 20071310
nsn=
op=0
ob=15.795	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=1.270000	0

[RMS 207]
nz=1.100000	0

[RMS 67]
nz=0.260000	0

[RMS 267]
nz=22.840000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 251]
nz=0.030000	0

[RMS 115]
nz=0.030000	0

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNR	19 1024-11
na=Dostawa i montaż balustrady szklanej  samonośnej balkonowej wybranego producenta.
jm=m2
nu=100
uw=Norma: KNR 0-19 1024-11, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=13.255	13.255		1

[PRZEDMIAR]
wo=13.255000	1	12.05*1.1	

[RMS 284]
nz=1.600000	0

[RMS 55]
nz=1.870000	0

[RMS 45]
nz=0.190000	0

[RMS 295]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[ELEMENT 1]
na=Roboty wykończeniowe wewnętrzne.
id=122
nu=11
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Ścianki działowe.
id=123
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNR	27 0162-2
na=Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - przyziemie.
jm=m2
nu=101
uw=Norma: KNR 0-27 0162-02, IGM wyd.I 19991310BIMES: Roboty murowe w systemie POROTHERM
nsn=
op=0
ob=195.637	195.637		1

[PRZEDMIAR]
wo=195.637000	1	195.637000	korekta

[RMS 284]
nz=0.870000	0

[RMS 124]
nz=8.140000	0

[RMS 282]
nz=0.007000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNR	27 0165-2
na=Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - poddasze.
jm=m2
nu=102
uw=Norma: KNR 0-27 0165-02, IGM wyd.I 19991310BIMES: Roboty murowe w systemie POROTHERM
nsn=
op=0
ob=174.236	174.236		1

[PRZEDMIAR]
wo=174.236000	1	174.236000	korekta

[RMS 284]
nz=0.910000	0

[RMS 124]
nz=8.140000	0

[RMS 282]
nz=0.007000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.090000	0

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNR	2-02 0126-5
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
jm=m
nu=103
uw=Norma: KNR 2-02 0126-05, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=32.4	32.4		1

[PRZEDMIAR]
wo=32.400000	1	1,2*27	

[RMS 284]
nz=0.200000	0

[RMS 190]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 169]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNR AT	12 0103-1
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym gr. 12,5 mm - GKBI - ścianka na schodach.
jm=m2
nu=104
uw=Norma: KNR AT-12 0103-01, ATHENASOFT wyd.I 20031310
nsn=
op=0
ob=1.87	1.87		1

[PRZEDMIAR]
wo=1.870000	1	1.870000	korekta

[RMS 284]
nz=2.410000	0

[RMS 151]
nz=2.060000	0

[RMS 159]
nz=0.840000	0

[RMS 193]
nz=2.080000	0

[RMS 83]
nz=1.050000	0

[RMS 246]
nz=1.330000	0

[RMS 3]
nz=32.000000	0

[RMS 170]
nz=1.500000	0

[RMS 58]
nz=0.600000	0

[RMS 4]
nz=3.500000	0

[RMS 202]
nz=0.250000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.035000	0

[RMS 115]
nz=0.028000	0

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNR AT	12 0103-6
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100- gr, 12,5 mm GKF - scianka akustyczna na poddaszu.
jm=m2
nu=105
uw=Norma: KNR AT-12 0103-06, ATHENASOFT wyd.I 20031310
nsn=
op=0
ob=55.243	55.243		1

[PRZEDMIAR]
wo=55.243000	1	55.243000	korekta

[RMS 284]
nz=3.390000	0

[RMS 36]
nz=4.120000	0

[RMS 283]
nz=0.840000	0

[RMS 209]
nz=2.080000	0

[RMS 83]
nz=1.050000	0

[RMS 246]
nz=1.330000	0

[RMS 3]
nz=11.000000	0

[RMS 61]
nz=32.000000	0

[RMS 170]
nz=1.500000	0

[RMS 58]
nz=0.940000	0

[RMS 4]
nz=3.500000	0

[RMS 202]
nz=0.250000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.070000	0

[RMS 115]
nz=0.052000	0

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNNR	07 0703-1
na=Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - ścianki systemowe sanitarne z laminatu na konstrukcji stalowej niklowanej  - z drzwiami.
jm=m2
nu=106
uw=Norma: KNNR 7 0703-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=13.882	13.882		1

[PRZEDMIAR]
wo=13.882000	1	13.882000	korekta

[RMS 284]
nz=4.520000	0

[RMS 89]
nz=1.000000	0

[RMS 222]
nz=0.150000	0

[RMS 32]
nz=0.100000	0

[RMS 199]
nz=6.100000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.040000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNRW	2-02 1029-1
na=Ściana przesuwna  , wykończona - kolor wg PT.
jm=m2
nu=107
uw=Norma: KNR-W 2-02 1029-01, WACETOB wyd.V 20031310BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
nsn=
op=0
ob=24.6	24.6		1

[PRZEDMIAR]
wo=24.600000	1	8,20*3,0	

[RMS 284]
nz=4.760000	0

[RMS 164]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=15.000000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[ELEMENT 2]
na=Sufity podwieszane + docieplenie.
id=131
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNR	9-12 0301-7
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej o wsp. 0,036W/m2K gr. 16 cm układanymi w połaci dachu krokwiowego
jm=m2
nu=108
uw=Norma: KNR 9-12 0301-07, ORGBUD-SERWIS,wyd.I 20051310BIMES: Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC1310ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
nsn=
op=0
ob=392.049	392.049		1

[PRZEDMIAR]
wo=256.500000	1	4.5*28,5*2	A+B
wo=51.135000	1	3.5*14.61	C
wo=84.414000	1	84.414000	korekta

[RMS 284]
nz=0.160000	0

[RMS 134]
nz=1.040000	0

[RMS 215]
nz=1.100000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.009000	0

[POZYCJA]
id=133
pd=	KNR	9-12 0301-8
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej o wsp. 0,036W/m2K gr. 14 cm układanymi nad sufitem podwieszanym
jm=m2
nu=109
uw=Norma: KNR 9-12 0301-08, ORGBUD-SERWIS,wyd.I 20051310BIMES: Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC1310ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
nsn=
op=0
ob=274.792	274.792		1

[PRZEDMIAR]
wo=101.320000	1	5,96*17,0	
wo=173.472000	1	173.472000	korekta

[RMS 284]
nz=0.180000	0

[RMS 122]
nz=1.050000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNR	9-12 0301-3
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej o wsp. 0,036 W/m2K  gr. 16 cm  układanymi między legarami podłogi poddasza .
jm=m2
nu=110
uw=Norma: KNR 9-12 0301-03, ORGBUD-SERWIS,wyd.I 20051310BIMES: Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC1310ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
nsn=
op=0
ob=274.792	274.792		1

[PRZEDMIAR]
wo=101.320000	1	5,96*17,0	
wo=173.472000	1	173.472000	korekta

[RMS 284]
nz=0.120000	0

[RMS 255]
nz=1.040000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.008000	0

[POZYCJA]
id=135
pd=	KNR AT	12 0201-2
na=Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych GKF na metalowej konstrukcji nośnej  60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa EI 30.
jm=m2
nu=111
uw=Norma: KNR AT-12 0201-02, ATHENASOFT wyd.I 20031310
nsn=
op=0
ob=359.206	359.206		1

[PRZEDMIAR]
wo=101.320000	1	5,96*17,0	
wo=257.886000	1	257.886000	korekta

[RMS 284]
nz=2.650000	0

[RMS 253]
nz=2.060000	0

[RMS 116]
nz=3.780000	0

[RMS 257]
nz=0.550000	0

[RMS 2]
nz=2.270000	0

[RMS 71]
nz=2.270000	0

[RMS 52]
nz=5.100000	0

[RMS 171]
nz=0.620000	0

[RMS 293]
nz=4.530000	0

[RMS 3]
nz=9.000000	0

[RMS 61]
nz=19.000000	0

[RMS 57]
nz=2.270000	0

[RMS 58]
nz=0.540000	0

[RMS 4]
nz=1.270000	0

[RMS 202]
nz=0.130000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.053000	0

[RMS 115]
nz=0.026000	0

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNR	21 4004-6
na=Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB - montaż płyt OSB gr. 18 mm na spodach krokwi w części nieużytkowej poddasza.
jm=m2
nu=112
uw=Norma: KNR 0-21 4004-06, IGM wyd.I 19981310BIMES: Domy drewniane w technologii kanadyjskiej (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 03)
nsn=
op=0
ob=307.635	307.635		1

[PRZEDMIAR]
wo=256.500000	1	4.5*28,5*2	A+B
wo=51.135000	1	3.5*14.61	C

[RMS 284]
nz=0.270000	0

[RMS 29]
nz=1.100000	0

[RMS 81]
nz=0.100000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.010000	0

[RMS 115]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNRW	2-02 2702-1
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z ukrytą konstrukcją - sufit typu "X".
jm=m2
nu=113
uw=Norma: KNR-W 2-02 2702-01, WACETOB wyd.V 20031310BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
nsn=
op=0
ob=87.4	87.4		1

[PRZEDMIAR]
wo=87.400000	1	10,26+5,7+10,28+11,78+4,16+15,80+4,60+2,38+0,6+6,3+1,13+5,01+2,36+4,98+2,06	parter

[RMS 284]
nz=0.840000	0

[RMS 286]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.010000	0

[RMS 115]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNRW	2-02 2702-1
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem listwami - sufit listwowy wybranego producenta.
jm=m2
nu=114
uw=Norma: KNR-W 2-02 2702-01, WACETOB wyd.V 20031310BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
nsn=
op=0
ob=228.03	228.03		1

[PRZEDMIAR]
wo=228.030000	1	74,06+11,22+13,62+8,62+6,5+58,66+55,35	parter - 1+2+3+4+10+21+22

[RMS 284]
nz=0.840000	0

[RMS 187]
nz=1.020000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.010000	0

[RMS 115]
nz=0.010000	0

[ELEMENT 2]
na=Tynki wewnętrzne , licowanie ścian , malowanie.
id=139
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=140
pd=	KNR	2-02 0129-1
na=Obsadzenie podokienników wewnętrznych drewnianych szer. 30 cm.
jm=m
nu=115
uw=Norma: KNR 2-02 0129-01, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=9.85	9.85		1

[PRZEDMIAR]
wo=9.850000	1	1.65+2.05*4	

[RMS 284]
nz=1.690000	0

[RMS 233]
nz=0.009000	0

[RMS 212]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNNR	02 0902-1
na=Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
jm=m2
nu=116
uw=Norma: KNNR 2 0902-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=819.118	819.118		1

[PRZEDMIAR]
wo=208.256000	1	208,256	ściany kolankowe
wo=610.862000	1	610.862000	korekta

[RMS 284]
nz=0.319000	0

[RMS 247]
nz=11.550000	0

[RMS 205]
nz=0.001000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.026900	0

[RMS 163]
nz=0.006500	0

[POZYCJA]
id=142
pd=	KNNR	02 0902-10
na=Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na słupach i ościeżach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
jm=m2
nu=117
uw=Norma: KNNR 2 0902-10, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=68.995	68.995		1

[PRZEDMIAR]
wo=32.400000	1	0.27*4*3.0*10	pom. nr 1
wo=1.620000	1	0.27*3.0*2	pom. nr 2
wo=6.480000	1	0,27*3,0*8	pom. nr 3
wo=1.620000	1	0,27*3,0*2	pom. nr 4
wo=1.134000	1	0,27*2,1*2	pom. nr 26
wo=1.134000	1	0,27*2,1*2	pom. nr 27
wo=0.513000	1	0,27*0,95*2	pom. nr 28
wo=0.513000	1	0,27*0,95*2	pom. nr 29
wo=1.026000	1	0,27*0,95*2*2	pom. nr 30
wo=5.250000	1	0,25*2,1*10	pom. nr 34
wo=17.305000	1	17.305000	korekta

[RMS 284]
nz=0.526000	0

[RMS 247]
nz=10.800000	0

[RMS 205]
nz=0.000900	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.024600	0

[RMS 163]
nz=0.006100	0

[POZYCJA]
id=143
pd=	KNNR	02 0902-7
na=Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na podciągach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
jm=m2
nu=118
uw=Norma: KNNR 2 0902-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=16.617	16.617		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.378000	1	1,4*0,27	pom. nr 4
wo=1.165500	1	3,15*0,37	pom. nr 21
wo=2.331000	1	3,15*0,37*2	pom. nr 22
wo=1.080000	1	0,27*2,0*2	pom. nr 26+27
wo=2.551500	1	3,15*0,27*3	pom. nr 34
wo=9.111000	1	9.111000	korekta

[RMS 284]
nz=0.598000	0

[RMS 247]
nz=8.930000	0

[RMS 205]
nz=0.000800	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.020900	0

[RMS 163]
nz=0.005100	0

[POZYCJA]
id=144
pd=	KNNR	02 0903-6
na=Dodatek za zwiększenie grubości o 10 mm na ścianach- mechaniczne
jm=m2
nu=119
uw=Norma: KNNR 2 0903-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=904.73	904.73		1

[PRZEDMIAR]
wo=435.239000	1	364.298+59.425+11.516	parter
wo=469.491000	1	208,256+218,391+28,173+1,134*2+0,513*2+1,026+5,25+1,08+2,552+1,469	poddasze

[RMS 284]
nz=0.063000	0

[RMS 247]
nz=11.000000	0

[RMS 205]
nz=0.001000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.025700	0

[RMS 163]
nz=0.006200	0

[POZYCJA]
id=145
pd=	KNNR	02 0903-7
na=Założenie narożników na ścianach
jm=m2
nu=120
uw=Norma: KNNR 2 0903-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=362.454	362.454		1

[PRZEDMIAR]
wo=51.000000	1	17*3	pom. nr 21+22
wo=24.000000	1	2,0*3*2*2	pom. nr 26+27
wo=15.200000	1	0,95*2*2*4	pom. nr 28+29+30
wo=77.250000	1	2.1*2*12+3.15*2*3+2,65*3	pom. nr 34
wo=10.600000	1	2,65*4	pom. nr 23
wo=184.404000	1	184.404000	korekta

[RMS 284]
nz=0.116000	0

[RMS 150]
nz=0.060000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNNR	02 0903-8
na=Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach
jm=m2
nu=121
uw=Norma: KNNR 2 0903-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=529.341	529.341		1

[PRZEDMIAR]
wo=529.341000	1	529.341000	korekta

[RMS 284]
nz=0.210000	0

[RMS 247]
nz=8.000000	0

[RMS 205]
nz=0.000800	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.019500	0

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNNR	02 0805-3
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych  na zaprawie klejowej wg PT
jm=m2
nu=122
uw=Norma: KNNR 2 0805-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=514.489	514.489		1

[PRZEDMIAR]
wo=514.489000	1	514.489000	korekta

[RMS 284]
nz=1.100000	0

[RMS 119]
nz=1.050000	0

[RMS 174]
nz=4.120000	0

[RMS 67]
nz=0.188000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.043500	0

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNR	2-02 0815-4
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach .
jm=m2
nu=123
uw=Norma: KNR 2-02 0815-04, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=904.73	904.73		1

[PRZEDMIAR]
wo=435.239000	1	364,298+59,425+11,516	parter
wo=469.491000	1	469,491	poddasze

[RMS 284]
nz=0.509300	0

[RMS 68]
nz=2.500000	0

[RMS 250]
nz=1.500000	0

[RMS 66]
nz=0.043000	0

[RMS 280]
nz=0.002700	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.002900	0

[RMS 115]
nz=0.004300	0

[POZYCJA]
id=149
pd=	KNR	2-02 1505-3
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
jm=m2
nu=124
uw=Norma: KNR 2-02 1505-03, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=904.73	904.73		1

[PRZEDMIAR]
wo=435.239000	1	364.298+59.425+11.516	parter
wo=469.491000	1	469.491	poddasze

[RMS 284]
nz=0.175600	0

[RMS 227]
nz=0.276000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.000300	0

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNR	2-02 1505-5
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
jm=m2
nu=125
uw=Norma: KNR 2-02 1505-05, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=373.432	373.432		1

[PRZEDMIAR]
wo=114.226000	1	1,87*2+55,243*2	poddasze - ścianki
wo=259.206000	1	259,206	               - sufity

[RMS 284]
nz=0.318300	0

[RMS 227]
nz=0.259000	0

[RMS 73]
nz=0.005000	0

[RMS 182]
nz=3.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 115]
nz=0.003200	0

[ELEMENT 2]
na=Posadzki i podłogi.
id=151
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=152
pd=	KNR	2-02 0607-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - podwójnie - tylko folia . Wsp. do R=0,1
jm=m2
nu=126
uw=Norma: KNR 2-02 0607-01, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=315.43	0		1
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1

[RMS 284]
nz=0.359600	0

[RMS 249]
nz=1.200000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.011200	0

[RMS 115]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=153
pd=	KNR	2-02 0609-3
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100-036 gr. 10 cm
jm=m2
nu=127
uw=Norma: KNR 2-02 0609-03, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=315.43	0		1
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.089100	0

[RMS 198]
nz=1.050000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.003200	0

[RMS 115]
nz=0.004700	0

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNR	2-02 0609-3
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100-036  gr. 4 cm
jm=m2
nu=128
uw=Norma: KNR 2-02 0609-03, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=287.54	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.089100	0

[RMS 69]
nz=1.050000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.003200	0

[RMS 115]
nz=0.004700	0

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNR	2-02 0607-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - tylko folia . wsp. do R=0,1
jm=m2
nu=129
uw=Norma: KNR 2-02 0607-01, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=602.97	602.97		1

[PRZEDMIAR]
wo=315.430000	1	315.43	parter
wo=287.540000	1	287,54	poddasze

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1

[RMS 284]
nz=0.359600	0

[RMS 249]
nz=1.200000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.011200	0

[RMS 115]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNRW	2-02 1101-3
na=Podkłady betonowe z betonu C20/25 gr. 4 cm ( pod kostkę ) w budownictwie użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na styropianie.
jm=m3
nu=130
uw=Norma: KNR-W 2-02 1101-03, WACETOB wyd.V 20031310BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
nsn=
op=0
ob=3.852	3.8516		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.544800	1	13.62*0,04	pom. nr 3
wo=0.344800	1	8.62*0,04	pom. nr 4
wo=0.228000	1	3.0*1.9*0,04	dojście do windy
wo=2.734000	1	2.734000	korekta

[RMS 284]
nz=2.900000	0

[RMS 216]
nz=1.030000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 127]
nz=0.100000	0

[POZYCJA]
id=157
pd=	KNRW	2-02 1101-3
na=Podkłady betonowe z betonu C20/25  gr. 7 cm ( pod płytki i podłogę z desek ) w budownictwie użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na styropianie.
jm=m3
nu=131
uw=Norma: KNR-W 2-02 1101-03, WACETOB wyd.V 20031310BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
nsn=
op=0
ob=302.879	302.879		1

[PRZEDMIAR]
wo=287.540000	1	287.54	poddasze
wo=15.339000	1	15.339000	korekta

[RMS 284]
nz=2.900000	0

[RMS 216]
nz=1.030000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 127]
nz=0.100000	0

[POZYCJA]
id=158
pd=	NNRNKB	2-02 0618-3
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach mokrych  o pow.ponad 5 m2 - poddasze.
jm=m2
nu=132
uw=Norma: NNRNKB 202 0618-03, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=287.54	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.130000	0

[RMS 153]
nz=1.150000	0

[RMS 186]
nz=0.100000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.002000	0

[RMS 115]
nz=0.003000	0

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNR	2-31 0302-4
na=Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej cięto-łupanej płomieniowanej czarnej o wysokości 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m2
nu=133
uw=Norma: KNR 2-31 0302-04, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=68.36	68.36		1

[PRZEDMIAR]
wo=68.360000	1	68.360000	korekta

[RMS 284]
nz=1.248200	0

[RMS 241]
nz=1.020000	0

[RMS 143]
nz=0.118000	0

[RMS 225]
nz=0.032800	0

[RMS 280]
nz=0.087700	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNR	2-31 0302-4
na=Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej cięto-łupanej płomieniowanej czarnej o wysokości 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m2
nu=134
uw=Norma: KNR 2-31 0302-04, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=27.94	27.94		1

[PRZEDMIAR]
wo=13.620000	1	13.62	pom. nr 3
wo=8.620000	1	8,62	pom. nr 4
wo=5.700000	1	3,0*1,9	dojście do windy

[RMS 284]
nz=1.248200	0

[RMS 120]
nz=1.020000	0

[RMS 143]
nz=0.118000	0

[RMS 225]
nz=0.032800	0

[RMS 280]
nz=0.087700	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=161
pd=	KNR AT	23 0201-7
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki wg PT - gres grafitowy ciemny
jm=m2
nu=135
uw=Norma: KNR AT-23 0201-07, ATHENASOFT wyd.I 20071310
nsn=
op=0
ob=249.995	249.995		1

[PRZEDMIAR]
wo=11.220000	1	11,22	pom. nr 2
wo=10.260000	1	10,26	pom. nr 5
wo=5.700000	1	5,7	pom. nr 6
wo=10.280000	1	10,28	pom. nr 7
wo=11.780000	1	11,78	pom. nr 8
wo=4.160000	1	4,16	pom. nr 9
wo=6.500000	1	6,5	pom. nr 10
wo=15.800000	1	15,8	pom. nr 11
wo=4.600000	1	4,6	pom. nr 12
wo=8.625000	1	3,45*2,5	pom. nr 13
wo=2.380000	1	2,38	pom. nr 14
wo=0.600000	1	0,6	pom. nr 15
wo=6.380000	1	6,38	pom. nr 16
wo=1.130000	1	1,13	pom. nr 17
wo=5.010000	1	5,01	pom. nr 18
wo=2.360000	1	2,36	pom. nr 19
wo=4.980000	1	4,98	pom. nr 20
wo=33.900000	1	33,9	pom. nr 23
wo=26.130000	1	26,13	pom. nr 24
wo=4.540000	1	4,54	pom. nr 25
wo=16.790000	1	16,79	pom. nr 26
wo=2.420000	1	1,0*2,42	pom. nr 30
wo=5.170000	1	5,17	pom. nr 31
wo=5.190000	1	5,19	pom. nr 32
wo=4.460000	1	4,46	pom. nr 33
wo=9.240000	1	9,24	pom. nr 35
wo=27.240000	1	27,24	pom. nr 36
wo=3.150000	1	3.150000	korekta

[RMS 284]
nz=1.270000	0

[RMS 207]
nz=1.100000	0

[RMS 67]
nz=0.260000	0

[RMS 267]
nz=22.840000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 251]
nz=0.030000	0

[RMS 115]
nz=0.030000	0

[POZYCJA]
id=162
pd=	KNR AT	23 0301-3
na=Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. 28 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm
jm=m
nu=136
uw=Norma: KNR AT-23 0301-03, ATHENASOFT wyd.I 20071310
nsn=
op=0
ob=26.25	26.25		1

[PRZEDMIAR]
wo=26.250000	1	1,25*21	

[RMS 284]
nz=0.620000	0

[RMS 20]
nz=1.050000	0

[RMS 267]
nz=6.850000	0

[RMS 67]
nz=0.120000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 251]
nz=0.020000	0

[RMS 115]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNR AT	23 0303-3
na=Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 17,3 cm i szer. 60 cm
jm=m
nu=137
uw=Norma: KNR AT-23 0303-03, ATHENASOFT wyd.I 20071310
nsn=
op=0
ob=26.25	26.25		1

[PRZEDMIAR]
wo=26.250000	1	1,25*21	

[RMS 284]
nz=0.440000	0

[RMS 155]
nz=1.050000	0

[RMS 267]
nz=4.560000	0

[RMS 67]
nz=0.030000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 251]
nz=0.020000	0

[RMS 115]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=164
pd=	KNR AT	23 0216-3
na=Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 60 cm - kolor grafitowy ciemny.
jm=m
nu=138
uw=Norma: KNR AT-23 0216-03, ATHENASOFT wyd.I 20071310
nsn=
op=0
ob=168.076	168.076		1

[PRZEDMIAR]
wo=10.640000	1	3,38+4,38+2,88+0,5*2-1,0	pom. nr 2
wo=11.100000	1	4,33*2+2,72*2-1,0*3	pom. nr 8
wo=36.410000	1	6,22+1,53+2,11+0,6+0,15+16,13+13,13+1,4*2+0,6-1,0*8+1,14	pom. nr 23
wo=2.420000	1	1,0+1,42	pom. nr 30
wo=107.506000	1	107.506000	korekta

[RMS 284]
nz=0.380000	0

[RMS 14]
nz=1.050000	0

[RMS 267]
nz=2.290000	0

[RMS 67]
nz=0.050000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNRW	2-02 1124-7
na=Posadzki - cokoły  przyścienne wys. 10 cm  drewniane dębowe.
jm=m
nu=139
uw=Norma: KNR-W 2-02 1124-07, WACETOB wyd.V 20031310BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
nsn=
op=0
ob=34.607	34.607		1

[PRZEDMIAR]
wo=10.590000	1	0,28*8+0,45*2+3,1+0,55*2+2,3+0,95	pom. nr 1
wo=2.327000	1	1,95+0,16+0,7*0,31	dojście do windy
wo=21.690000	1	21.690000	korekta

[RMS 284]
nz=0.082600	0

[RMS 185]
nz=1.160000	0

[RMS 88]
nz=0.030000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.000400	0

[RMS 115]
nz=0.000400	0

[POZYCJA]
id=166
pd=	NNRNKB	2-02 1135-3
na=(z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych dębowych przystosowane do ogrzewania podłogowego wraz z cokołami.
jm=m2
nu=140
uw=Norma: NNRNKB 202 1135-03, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów1310BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
nsn=
op=0
ob=266.47	266.47		1

[PRZEDMIAR]
wo=114.010000	1	58,66+55,35	pom. nr 21+22
wo=24.610000	1	24,61	pom. nr 27
wo=27.780000	1	27,78	pom. nr 28
wo=12.930000	1	12,93	pom. nr 29
wo=23.530000	1	25,95-1,0*2,42	pom. nr 30
wo=63.610000	1	63,61	pom. nr 34

[RMS 284]
nz=0.770000	0

[RMS 85]
nz=1.040000	0

[RMS 41]
nz=0.910000	0

[RMS 152]
nz=1.160000	0

[RMS 51]
nz=0.015000	0

[RMS 224]
nz=0.060000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.009000	0

[RMS 115]
nz=0.021000	0

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNR	21 4007-3
na=Podłoga z płyt OSB gr. 25 mm na poddaszu nieuzytkowym.
jm=m2
nu=141
uw=Norma: KNR 0-21 4007-03, IGM wyd.I 19981310BIMES: Domy drewniane w technologii kanadyjskiej (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 03)
nsn=
op=0
ob=226.248	226.248		1

[PRZEDMIAR]
wo=226.248000	1	226.248000	korekta

[RMS 284]
nz=0.250000	0

[RMS 31]
nz=1.100000	0

[RMS 81]
nz=0.100000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.010000	0

[RMS 115]
nz=0.010000	0

[ELEMENT 2]
na=Balustrady wewnętrzne.
id=168
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNNR	02 1301-1
na=Balustrady schodowe z rur stalowych nierdzewnych fi 50 mm - słupki i pochwyt , wypełenie - pręty fi 10 mm co 12 cm osiowo między rurami poziomymi fi 20 mm.
jm=m
nu=142
uw=Norma: KNNR 2 1301-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2.8	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=2.760000	0

[RMS 108]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.010000	0

[RMS 33]
nz=0.940000	0

[POZYCJA]
id=170
pd=	KNNR	02 1301-2
na=Pochwyty stalowe z rur ze stali nierdzewnej montowane na wspornikach do ścian i na słupkach.
jm=m
nu=143
uw=Norma: KNNR 2 1301-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=7.2	7.2		1

[PRZEDMIAR]
wo=7.200000	1	3,6+3,6	

[RMS 284]
nz=0.980000	0

[RMS 200]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNNR	02 1301-4
na=Balustrady przyschodowe poziome  z rur stalowych nierdzewnych fi 50 mm - słupki i pochwyt , wypełenie - pręty fi 10 mm co 12 cm osiowo między rurami poziomymi fi 20 mm , wysokość całkowita balustrady min. 110 cm.
jm=m
nu=144
uw=Norma: KNNR 2 1301-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=3.55	3.55		1

[PRZEDMIAR]
wo=3.550000	1	2,3+1,25	przy schodach

[RMS 284]
nz=2.750000	0

[RMS 74]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.030000	0

[ELEMENT 2]
na=Stolarka drzwiowa wewnętrzna.
id=172
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=173
pd=	KNR	19 1024-6
na=Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych drewnopochodnych pełnych z ościeżnicą stałą ( Porta lub równoważne ) - wzór i kolor do uzgodnienia  - 90*200 cm
jm=m2
nu=145
uw=Norma: KNR 0-19 1024-06, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=41.6	41.6		1

[PRZEDMIAR]
wo=41.600000	1	1,0*2,08*20	

[RMS 284]
nz=2.120000	0

[RMS 55]
nz=5.290000	0

[RMS 45]
nz=0.290000	0

[RMS 144]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=174
pd=	KNR	19 1024-6
na=Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych drewnopochodnych pełnych z ościeżnicą stałą ( Porta lub równoważne ) - wzór i kolor do uzgodnienia  - 80*200 cm
jm=m2
nu=146
uw=Norma: KNR 0-19 1024-06, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=1.872	1.872		1

[PRZEDMIAR]
wo=1.872000	1	0,9*2,08	

[RMS 284]
nz=2.120000	0

[RMS 55]
nz=5.290000	0

[RMS 45]
nz=0.290000	0

[RMS 97]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=175
pd=	KNR	19 1024-6
na=Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych drewnopochodnych pełnych z ościeżnicą ukrytą ( Porta lub równoważne ) - wzór i kolor do uzgodnienia  - 90*200 cm
jm=m2
nu=147
uw=Norma: KNR 0-19 1024-06, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=2.08	2.08		1

[PRZEDMIAR]
wo=2.080000	1	1.0*2.08	

[RMS 284]
nz=2.120000	0

[RMS 55]
nz=5.290000	0

[RMS 45]
nz=0.290000	0

[RMS 132]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=176
pd=	KNR	19 1024-6
na=Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych drewnopochodnych pełnych z ościeżnicą ukrytą ( Porta lub równoważne ) - wzór i kolor do uzgodnienia  - 80*200 cm
jm=m2
nu=148
uw=Norma: KNR 0-19 1024-06, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=1.872	1.872		1

[PRZEDMIAR]
wo=1.872000	1	0,9*2,08	

[RMS 284]
nz=2.120000	0

[RMS 55]
nz=5.290000	0

[RMS 45]
nz=0.290000	0

[RMS 60]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=177
pd=	KNR	19 1024-6
na=Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych drewnopochodnych pełnych z ościeżnicą stałą , łazienkowe z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem ( Porta lub równoważne ) - wzór i kolor do uzgodnienia  - 90*200 cm
jm=m2
nu=149
uw=Norma: KNR 0-19 1024-06, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=20.8	20.8		1

[PRZEDMIAR]
wo=20.800000	1	1.0*2.08*10	

[RMS 284]
nz=2.120000	0

[RMS 55]
nz=5.290000	0

[RMS 45]
nz=0.290000	0

[RMS 142]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=178
pd=	KNR	19 1024-6
na=Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych drewnopochodnych pełnych z ościeżnicą stałą , łazienkowe z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem ( Porta lub równoważne ) - wzór i kolor do uzgodnienia  - 80*200 cm
jm=m2
nu=150
uw=Norma: KNR 0-19 1024-06, IGM wyd.I 19981310BIMES: Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
nsn=
op=0
ob=5.616	5.616		1

[PRZEDMIAR]
wo=5.616000	1	0.9*2.08*3	

[RMS 284]
nz=2.120000	0

[RMS 55]
nz=5.290000	0

[RMS 45]
nz=0.290000	0

[RMS 91]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.050000	0

[RMS 115]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=179
pd=	KNRW	4-01 0921-2
na=Montaż wraz z regulacją samozamykaczy do drzwi zewnetrznych pomieszczeń sanitarnych.
jm=szt.
nu=151
uw=Norma: KNR-W 4-01 0921-02, WACETOB wyd.III 20001310BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
nsn=
op=0
ob=8	8		1

[PRZEDMIAR]
wo=4.000000	1	4	parter
wo=4.000000	1	4	poddasze

[RMS 284]
nz=2.050000	0

[RMS 1]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=8.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=180
pd=	KNRW	2-02 1017-2
na=Schody strychowe np. Fakro LWK Plus 70/120/280 cm , ocieplone , wsp. U=1,1 W/m2K . odporność ogniowa EJ 30- wykończone.
jm=kpl
nu=152
uw=Norma: KNR-W 2-02 1017-02, WACETOB wyd.V 20031310BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=5.200000	0

[RMS 18]
nz=0.360000	0

[RMS 32]
nz=0.240000	0

[RMS 179]
nz=1.000000	0
np=0

[RMS 11]
nz=15.000000	0
op=M

[RMS 140]
nz=0.030000	0

[RMS 115]
nz=0.040000	0

[ELEMENT 1]
na=Parking, chodniki , opaski.
id=181
nu=12
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=182
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=183
pd=	KNR	2-31 0101-1
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
jm=m2
nu=153
uw=Norma: KNR 2-31 0101-01, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=764.1	764.1		1

[PRZEDMIAR]
wo=8.640000	1	4,8*1,8	     pod stojak
wo=755.460000	1	755.460000	korekta

[RMS 284]
nz=0.037600	0

[RMS 6]
nz=0.003500	0

[RMS 113]
nz=0.008600	0

[POZYCJA]
id=184
pd=	KNR	2-31 0101-2
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
jm=m2
nu=154
uw=Norma: KNR 2-31 0101-02, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=406.065	406.065		1
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=406.065000	1	406.065000	korekta

[RMS 284]
nz=0.000500	0

[RMS 6]
nz=0.000900	0

[POZYCJA]
id=185
pd=	KNR	2-31 0103-4
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
jm=m2
nu=155
uw=Norma: KNR 2-31 0103-04, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=764.1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.002800	0

[RMS 280]
nz=0.005000	0

[RMS 113]
nz=0.004300	0

[RMS 6]
nz=0.003900	0

[POZYCJA]
id=186
pd=	KNR	2-31 0114-1
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
jm=m2
nu=156
uw=Norma: KNR 2-31 0114-01, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=764.1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.016800	0

[RMS 230]
nz=0.245500	0

[RMS 280]
nz=0.020000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 125]
nz=0.002600	0

[RMS 135]
nz=0.018200	0

[POZYCJA]
id=187
pd=	KNR	2-31 0109-1
na=Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm , beton C12/15 .
jm=m2
nu=157
uw=Norma: KNR 2-31 0109-01, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=406.065	406.065		1

[PRZEDMIAR]
wo=406.065000	1	406.065000	korekta

[RMS 284]
nz=0.260800	0

[RMS 238]
nz=0.000500	0

[RMS 82]
nz=0.030500	0

[RMS 280]
nz=0.010000	0

[RMS 175]
nz=0.121800	0
np=0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 113]
nz=0.040200	0

[POZYCJA]
id=188
pd=	KNR	2-31 0402-4
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem , beton C12/15.
jm=m3
nu=158
uw=Norma: KNR 2-31 0402-04, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=8.896	8.896		1

[PRZEDMIAR]
wo=8.896000	1	8.896000	korekta

[RMS 284]
nz=9.020000	0

[RMS 160]
nz=0.040000	0

[RMS 143]
nz=0.270000	0

[RMS 280]
nz=0.470000	0

[RMS 175]
nz=1.040000	0
np=0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=189
pd=	KNR	2-31 0404-4
na=Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m
nu=159
uw=Norma: KNR 2-31 0404-04, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=98.84	98.84		1

[PRZEDMIAR]
wo=98.840000	1	7.0+5.0+20.0+5.0+6.0*3+5.0+7.5+5.5+0.74+5.0+11.1+5.0+4.0	

[RMS 284]
nz=0.500800	0

[RMS 38]
nz=1.010000	0

[RMS 143]
nz=0.016500	0

[RMS 225]
nz=0.004900	0

[RMS 280]
nz=0.006300	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=190
pd=	KNR	2-31 0404-7
na=Krawężniki kamienne - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
jm=m
nu=160
uw=Norma: KNR 2-31 0404-07, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=16	16		1

[PRZEDMIAR]
wo=16.000000	1	7,0+4,0+2,5*2	

[RMS 284]
nz=0.385300	0

[POZYCJA]
id=191
pd=	KNR	2-31 0404-6
na=Obrzeża kamienne wtopione - oporniki  o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej - przy chodnikach i opaskach.
jm=m
nu=161
uw=Norma: KNR 2-31 0404-06, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=193.64	193.64		1

[PRZEDMIAR]
wo=193.640000	1	11,5*4+2,47+0,74+1,8*2+4,8+15,63+1,5+12,5+10,95+1,5+2,2*3+1,0+1,0+1,5+5,2+0,5+3,0*3+4,95+5,2+6,0+8,95*2+1,5+10,1+6,0+1,5+4,0*4	

[RMS 284]
nz=0.311800	0

[RMS 294]
nz=1.010000	0

[RMS 143]
nz=0.015000	0

[RMS 225]
nz=0.000200	0

[RMS 280]
nz=0.004000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=192
pd=	KNR	2-31 0505-4
na=Wjazd i parking z kostki kamiennej płomieniowanej cięto-łupanej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m2
nu=162
uw=Norma: KNR 2-31 0505-04, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=406.065	406.065		1

[PRZEDMIAR]
wo=406.065000	1	406.065000	korekta

[RMS 284]
nz=1.310400	0

[RMS 289]
nz=1.020000	0

[RMS 143]
nz=0.098300	0

[RMS 225]
nz=0.026000	0

[RMS 280]
nz=0.034000	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=193
pd=	KNR	2-31 0501-4
na=Chodniki i opaski  z kostki kamiennej o wysokości 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - czarna.
jm=m2
nu=163
uw=Norma: KNR 2-31 0501-04, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=171.36	171.36		1

[PRZEDMIAR]
wo=171.360000	1	171.360000	korekta

[RMS 284]
nz=1.263100	0

[RMS 241]
nz=1.020000	0

[RMS 143]
nz=0.086800	0

[RMS 225]
nz=0.025400	0

[RMS 280]
nz=0.033500	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=194
pd=	KNR	2-31 0501-4
na=Chodniki i opaski  z kostki kamiennej o wysokości 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - jasnoszara
jm=m2
nu=164
uw=Norma: KNR 2-31 0501-04, ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 19961310BIMES: Nawierzchnie na drogach i ulicach
nsn=
op=0
ob=186.675	186.675		1

[PRZEDMIAR]
wo=8.640000	1	4,8*1,8	     pod stojak
wo=178.035000	1	178.035000	korekta

[RMS 284]
nz=1.263100	0

[RMS 120]
nz=1.020000	0

[RMS 143]
nz=0.086800	0

[RMS 225]
nz=0.025400	0

[RMS 280]
nz=0.033500	0

[RMS 11]
nz=0.500000	0
op=M

[ELEMENT 1]
na=Trawniki i nasadzenia.
id=195
nu=13
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=196
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=197
pd=	KNR	2-21 0101-1
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
jm=m3
nu=165
uw=Norma: KNR 2-21 0101-01, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 19961310BIMES: Tereny zieleni
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 284]
nz=3.160000	0

[POZYCJA]
id=198
pd=	KNR	2-21 0101-4
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
jm=m3
nu=166
uw=Norma: KNR 2-21 0101-04, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 19961310BIMES: Tereny zieleni
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 284]
nz=1.330000	0

[RMS 12]
nz=2.000000	0
op=R

[RMS 290]
nz=0.294000	0

[POZYCJA]
id=199
pd=	KNR	2-21 0101-5
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
jm=m3
nu=167
uw=Norma: KNR 2-21 0101-05, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 19961310BIMES: Tereny zieleni
nsn=
op=0
ob=2	0		1
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 290]
nz=0.017000	0

[POZYCJA]
id=200
pd=	KNR	2-21 0207-2
na=Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III
jm=ha
nu=168
uw=Norma: KNR 2-21 0207-02, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 19961310BIMES: Tereny zieleni
nsn=
op=0
ob=0.07	0.07		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.070000	1	0.070000	korekta

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 284]
nz=290.000000	0

[RMS 145]
nz=4.540000	0

[RMS 196]
nz=4.540000	0

[POZYCJA]
id=201
pd=	KNR	2-21 0202-2
na=Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym - uzupełnienie orki glebogryzarką.
jm=m2
nu=169
uw=Norma: KNR 2-21 0202-02, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 19961310BIMES: Tereny zieleni
nsn=
op=0
ob=174.76	174.76		1

[PRZEDMIAR]
wo=174.760000	1	873.8*0,2	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 284]
nz=0.263000	0

[POZYCJA]
id=202
pd=	KNR	2-21 0207-4
na=Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III
jm=ha
nu=170
uw=Norma: KNR 2-21 0207-04, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 19961310BIMES: Tereny zieleni
nsn=
op=0
ob=0.087	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 145]
nz=6.960000	0

[RMS 172]
nz=6.960000	0

[POZYCJA]
id=203
pd=	KNRW	2-01 0505-1
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
jm=m2
nu=171
uw=Norma: KNR-W 2-01 0505-01, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/20011310BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
nsn=
op=0
ob=873.8	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.095000	0

[POZYCJA]
id=204
pd=	KNR	2-21 0302-9
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - jabłonie
jm=szt.
nu=172
uw=Norma: KNR 2-21 0302-09, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 19961310BIMES: Tereny zieleni
nsn=
op=0
ob=4	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 284]
nz=1.246700	0

[RMS 136]
nz=0.139000	0

[RMS 28]
nz=1.050000	0

[RMS 280]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=205
pd=	KNR	2-21 0401-5
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
jm=m2
nu=173
uw=Norma: KNR 2-21 0401-05, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 19961310BIMES: Tereny zieleni
nsn=
op=0
ob=873.8	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 284]
nz=0.241000	0

[RMS 183]
nz=0.020000	0

[RMS 93]
nz=0.000050	0

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie.
id=206
nu=14
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=207
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=208
pd=	KNNR	07 0507-3
na=Wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych - uchwyt ścienny umywalkowy uchylny  ze satli nierdzewnej , dł. 60 cm.
jm=szt
nu=174
uw=Norma: KNNR 7 0507-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=3.300000	0

[RMS 195]
nz=1.000000	0

[RMS 140]
nz=0.010000	0

[RMS 115]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=209
pd=	KNNR	07 0507-3
na=Wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych - uchwyt ścienny stały ze satli nierdzewnej , dł. 60 cm.
jm=szt
nu=175
uw=Norma: KNNR 7 0507-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=3.300000	0

[RMS 111]
nz=1.000000	0

[RMS 140]
nz=0.010000	0

[RMS 115]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=210
pd=	KNNR	07 0507-3
na=Wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych - uchwyt uchylny ze satli nierdzewnej montowany do posadzki , dł. 60 cm - przy wc.
jm=szt
nu=176
uw=Norma: KNNR 7 0507-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=3.300000	0

[RMS 235]
nz=1.000000	0

[RMS 140]
nz=0.010000	0

[RMS 115]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=211
na=Pom. nr 1 – pom. wielofunkcyjne09symbol1310stół barowy096 sztuk09ST11310krzesło0924 sztuki09KRZ11310pufa094 sztuki09PUF1
jm=kpl
nu=177
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 176]
nz=6.000000	0

[RMS 92]
nz=24.000000	0

[RMS 211]
nz=4.000000	0

[POZYCJA]
id=212
na=Pom. nr 2 – kasa/sklepik09symbol1310lada recepcyjna091 sztuka09LAD11310kontener biurowy091 sztuka09KB11310krzesło biurowe091 sztuka09KRZ21310regał091 sztuka09REG1
jm=kpl
nu=178
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 22]
nz=1.000000	0

[RMS 223]
nz=1.000000	0

[RMS 46]
nz=1.000000	0

[RMS 219]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=213
na=Pom. nr 3 – pom. wystawiennicze09symbol1310bramka biletowa092 sztuki09BRB1
jm=kpl
nu=179
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 178]
nz=2.000000	0

[POZYCJA]
id=214
na=Pom. nr 6 – WC dla os. niepełnosprawnych09symbol1310lustro091 sztuka09LST11310przewijak091 sztuka09PRZ11310dozownik mydła w płynie091 sztuka09DMY11310pojemnik na ręczniki papierowe091 sztuka09PRP11310kosz na ręczniki papierowe091 sztuka09KRP1
jm=kpl
nu=180
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 50]
nz=1.000000	0

[RMS 16]
nz=1.000000	0

[RMS 259]
nz=1.000000	0

[RMS 158]
nz=1.000000	0

[RMS 10]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=215
na=Pom. nr 7 – WC męskie09symbol1310lustro092 sztuki09LST11310dozownik mydła w płynie092 sztuki09DMY11310pojemnik na ręczniki papierowe092 sztuki09PRP11310kosz na ręczniki papierowe092 sztuki09KRP1
jm=kpl
nu=181
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 50]
nz=2.000000	0

[RMS 259]
nz=2.000000	0

[RMS 158]
nz=2.000000	0

[RMS 10]
nz=2.000000	0

[POZYCJA]
id=216
na=Pom. nr 9 – WC09symbol1310lustro091 sztuka09LST11310dozownik mydła w płynie092 sztuki09DMY11310pojemnik na ręczniki papierowe092 sztuki09PRP11310kosz na ręczniki papierowe092 sztuki09KRP1
jm=kpl
nu=182
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 50]
nz=1.000000	0

[RMS 259]
nz=2.000000	0

[RMS 158]
nz=2.000000	0

[RMS 10]
nz=2.000000	0

[POZYCJA]
id=217
na=Pom. nr 10 – wydawalnia09symbol1310lada barowa091 sztuka09LAD21310lada barowa091 sztuka09LAD3
jm=kpl
nu=183
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 112]
nz=1.000000	0

[RMS 49]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=218
na=Pom. nr 11 – kuchnia09symbol1310blaty kuchenne z szafkami091 zestaw09BLT21310kuchnia elektryczna z piekarnikiem091 sztuka09KEP11310okap091 sztuka09OKP11310lodówka podblatowa091 sztuka09LOD11310regał ociekowy091 sztuka09RGO11310lodówka wolnostojąca091 sztuka09LOD21310stół roboczy092 sztuki09ST3
jm=kpl
nu=184
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 173]
nz=1.000000	0

[RMS 214]
nz=1.000000	0

[RMS 19]
nz=1.000000	0

[RMS 263]
nz=1.000000	0

[RMS 273]
nz=1.000000	0

[RMS 26]
nz=1.000000	0

[RMS 118]
nz=2.000000	0

[POZYCJA]
id=219
na=Pom. nr 12 – pom. obieralni warzyw i dezynfekcji jaj09symbol1310regał z podestem091 sztuka09RGP11310blaty kuchenne z szafkami091 zestaw09BLT31310naświetlacz UV do jaj091 sztuka09NŚJ1
jm=kpl
nu=185
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 168]
nz=1.000000	0

[RMS 184]
nz=1.000000	0

[RMS 114]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=220
na=Pom. nr 13 – magazyn artykułów suchych i łatwopsujących09symbol1310regał092 sztuki09REG21310lodówka z zamrażarką091 sztuka09LOD3
jm=kpl
nu=186
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 157]
nz=2.000000	0

[RMS 133]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=221
na=Pom. nr 17 – pom. porządkowe09symbol13101310szafa gospodarcza091 sztuka09SZF2
jm=kpl
nu=187
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 268]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=222
na=Pom. nr 18 – pokój socjalny09symbol1310stół091 sztuka09ST41310krzesło091 sztuka09KRZ11310szafa ubraniowa092 sztuki09SZF11310blat kuchenny z szafką091 zestaw09BLT4
jm=kpl
nu=188
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 192]
nz=1.000000	0

[RMS 92]
nz=1.000000	0

[RMS 84]
nz=2.000000	0

[RMS 72]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=223
na=Pom. nr 19 – WC09symbol1310lustro091 sztuka09LST11310dozownik mydła w płynie092 sztuki09DMY11310pojemnik na ręczniki papierowe092 sztuki09PRP11310kosz na ręczniki papierowe092 sztuki09KRP1
jm=kpl
nu=189
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 50]
nz=1.000000	0

[RMS 259]
nz=2.000000	0

[RMS 158]
nz=2.000000	0

[RMS 10]
nz=2.000000	0

[POZYCJA]
id=224
na=Pom. nr 20 – zmywalnia09symbol1310regał091 sztuka09REG31310basen do mycia091 sztuka09BAS11310zmywarka podblatowa091 sztuka09ZMW11310blaty kuchenne z szafkami091 zestaw09BLT51310szafa przelotowa091 sztuka09SZF3
jm=kpl
nu=190
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 109]
nz=1.000000	0

[RMS 244]
nz=1.000000	0

[RMS 8]
nz=1.000000	0

[RMS 147]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=225
na=Pom. nr 21 – pom. edukacyjno-wystawiennicze09symbol1310wieszaki091 zestaw09WSZ11310zabudowa wnęki091 sztuka09ZAB1
jm=kpl
nu=191
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 21]
nz=1.000000	0

[RMS 262]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=226
na=Pom. nr 23 – komunikacja09symbol1310szafa w zabudowie091 sztuka09ZAB2
jm=kpl
nu=192
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 107]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=227
na=Pom. nr 25 – łazienka09symbol1310lustro091 sztuka09LST1
jm=kpl
nu=193
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 50]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=228
na=Pom. nr 26 – pokój z aneksem kuchennym09symbol1310blaty kuchenne z szafkami091 zestaw09BLT61310lodówka podblatowa091 sztuka09LOD41310zlew z ociekaczem091 sztuka09ZLW41310płyta elektryczna091 sztuka09PŁT11310stół091 sztuka09ST21310krzesła094 sztuki09KRZ11310rolety091 zestaw09ROL1
jm=kpl
nu=194
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 189]
nz=1.000000	0

[RMS 65]
nz=1.000000	0

[RMS 25]
nz=1.000000	0

[RMS 87]
nz=1.000000	0

[RMS 92]
nz=4.000000	0

[RMS 37]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=229
na=Pom. nr 27 – pokój gościnny09symbol1310biurko091 sztuka09BRK11310krzesło091 sztuka09KRZ11310krzesło092 sztuki09KRZ31310szafa091 sztuka09SZF41310łóżko091 sztuka09ŁÓŻ11310rolety091 zestaw09ROL1
jm=kpl
nu=195
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 231]
nz=1.000000	0

[RMS 92]
nz=1.000000	0

[RMS 44]
nz=2.000000	0

[RMS 220]
nz=1.000000	0

[RMS 129]
nz=1.000000	0

[RMS 37]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=230
na=Pom. nr 28 – pokój gościnny09symbol1310biurko091 sztuka09BRK11310krzesło091 sztuka09KRZ11310krzesło092 sztuki09KRZ31310szafa091 sztuka09SZF41310łóżko091 sztuka09ŁÓŻ11310rolety091 zestaw09ROL2
jm=kpl
nu=196
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 231]
nz=1.000000	0

[RMS 92]
nz=1.000000	0

[RMS 44]
nz=2.000000	0

[RMS 220]
nz=1.000000	0

[RMS 129]
nz=1.000000	0

[RMS 274]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=231
na=Pom. nr 29 – pokój gościnny09symbol1310szafa091 sztuka09SZF51310łóżko091 sztuka09ŁÓŻ11310rolety091 zestaw09ROL2
jm=kpl
nu=197
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 264]
nz=1.000000	0

[RMS 129]
nz=1.000000	0

[RMS 274]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=232
na=Pom. nr 30 – pokój z aneksem kuchennym09symbol1310blaty kuchenne z szafkami091 zestaw09BLT71310lodówka podblatowa091 sztuka09LOD41310zlew z ociekaczem091 sztuka09ZLW41310płyta elektryczna091 sztuka09PŁT11310stół091 sztuka09ST21310krzesło095 sztuk09KRZ11310biurko091 sztuka09BRK11310sofa091 sztuka09SOF11310rolety092 zestawy09ROL2
jm=kpl
nu=198
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 266]
nz=1.000000	0

[RMS 65]
nz=1.000000	0

[RMS 25]
nz=1.000000	0

[RMS 87]
nz=1.000000	0

[RMS 92]
nz=5.000000	0

[RMS 231]
nz=1.000000	0

[RMS 15]
nz=1.000000	0

[RMS 274]
nz=2.000000	0

[POZYCJA]
id=233
na=Pom. nr 31 – łazienka09symbol1310lustro091 sztuka09LST1
jm=kpl
nu=199
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 50]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=234
na=Pom. nr 32 – pom. porządkowe09symbol1310regał091 sztuka09REG4
jm=kpl
nu=200
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 121]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=235
na=Pom. nr 33 – WC09symbol1310lustro091 sztuka09LST11310dozownik mydła w płynie092 sztuki09DMY1
jm=kpl
nu=201
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 50]
nz=1.000000	0

[RMS 259]
nz=2.000000	0

[POZYCJA]
id=236
na=Ekran:1310Rodzaj ekranu: Rozwijany ręcznie1310Montaż: Stojący1310Proporcje obrazu: 1:11310Proporcje obrazu: 4:31310Proporcje obrazu: 16:101310Proporcje obrazu: 16:91310Wymiary ekranu: 1800 x 1800 mm1310Wymiary obrazu: 1750 x 1750 mm1310Projekcja : Przednia1310Pozostałe parametry: 1310-  metalowa obudowa w kolorze1310czarnym 1310-  uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości 1310- mobilny i łatwy do przechowywania w pozycji pionowej  ze składanym trójnogiem 1310-  ramię do ustawiania ekranu pod odpowiednim kątem eliminujące efekt trapezu 1310- wzmocnione plastikowe końcówki nóżek 1310-  powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0 1310- czarne ramki boczne zwiększające  kontrast oglądanego obrazu 1310-  wzmocniony trójnóg zwiększający stabilność1310 - wysokość od podłogi: 230 cm (min.) - 259 cm (max.) 1310- czarne ramki boczne: 25 mm1310 - czarny TOP: 25 mm 1310- czarny dół: 25 mm 1310- długość obudowy: 1869 mm 1310- przekrój kasety: 65 mm 1310- rodzaj powierzchni: Matt13101310White1310Szczegóły gwarancji
jm=szt
nu=202
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 162]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=237
na=Przenośny głośnik bluetooth z radiem1310Sterowany za pomocą smartphona (bluetooth), wbudowanych przycisków lub dołączonego pilota bezprzewodowego1310Typy odczytywanych plików: MP3, WAV, WMA, APE1310Kompatybilny z Bluetooth 5.01310Moc: 18W RMS13102x głośniki 102mm (4")1310tryby: bluetooth, radio FM, pen drive, karta microSD, AUX, KARAOKE, TWS1310TWS - możliwośc podłączenia bezprzewodowo dwóch takich samych głośników1310Podświetlenie w kilku trybach (można też je wyłączyć)1310Wbudowany akumulator Li-Ion 2000mAh 3,7V (ładowany z micro USB)1310Gniazdo mikrofonu 6,3mm mono oraz pokrętło głośności mikrofonu1310Pasmo przenoszenia 35Hz-20kHz1310Podwójny bass reflex13108 przycisków multimedialnych1310Posiada wyłącznik1310Equalizer (classic, jazz, pop, normal)1310Wygodny uchwyt do przenoszenia1310Posiada tekstylny pasek na ramię1310Wyświetlacz LCD 36 x 8 mm1310Radio FM1310Gniazdo na kartę microSD, z której można odtwarzać pliki mp31310Gniazdo USB do którego można podłączyć pendrive USB z MP31310AUX -możliwość odtwarzania z zewnętrznego źródła dźwięku poprzez kabel 3,5mm mini jack1310W zestawie kabel USB(M) -> microUSB(M)1310Czas pracy: 6 - 9h1310Czas ładowania akumulatora max 3,5h
jm=szt
nu=203
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 13]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=238
na=Notebook posiadający nie gorsze parametry niż :1310Rodzina procesora: Intel Core i51310Taktowanie procesora: 2.4 GHz1310Taktowanie (Boost): 4.2 GHz1310Generacja procesora: Jedenasta1310Obsługa ECC: Nie1310Liczba rdzeni: 41310Liczba wątków: 81310Cache L3 : 8 MB1310Pozostałe informacje o procesorze: Intel Core i5-1135G71310Intel vPro: Nie1310Przekątna ekranu: 15,6''1310Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)1310Powierzchnia matrycy: Matowa1310Technologia podświetlania: Diody LED1310Typ matrycy: TFT WVA1310Ekran dotykowy: Nie1310Model karty graficznej: Intel Iris Xe1310Producent chipsetu : Intel1310Zainstalowana pamięć RAM: 16 GB1310Maks. wielkość pamięci: 16 GB1310Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 21310Liczba wolnych gniazd pamięci: 01310Rodzaj pamięci: SODIMM DDR41310Częstotliwość szyny pamięci: 2666 MHz1310Pozostałe informacje o pamięci RAM:1310Typ dysku: SSD1310Pojemność SSD: 512 GB1310Format szerokości SSD: M.21310Interfejs dysku SSD: PCI-Express1310Napęd optyczny: Brak1310Komunikacja: LAN 10/100/10001310Komunikacja: WiFi 802.11 ac1310Komunikacja: Bluetooth1310Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G: Nie1310Gniazda rozszerzeń: Nie1310Dokowanie: Nie1310Porty USB: 1 x USB 2.0 Type-A1310Porty USB: 2 x USB 3.0 Type-A1310Porty wideo: 1 x HDMI1310Czytnik kart pamięci: Tak1310Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Combo)1310Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-451310Kamera internetowa: Tak1310Podświetlana klawiatura: Tak1310Czytnik linii papilarnych: Tak1310Dźwięk: Głośniki stereofoniczne 2 x 2 W (łącznie 4 W)1310Pojemność baterii: 41 Wh1310Liczba komór: 3-komorowa1310System operacyjny: Windows 11 Pro1310Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft Office - 30-dniowa wersja próbna McAfee1310- 30-dniowa wersja próbna1310Kolor: Czarny1310Wysokość: 18.9 mm
jm=szt
nu=204
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 245]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=239
na=Projektor:1310Projekcja: Długoogniskowa1310Technologia wyświetlania: DLP1310Rozdzielczość: 3840 x 21601310Jasność: 3600 ANSI Lumenów1310Kontrast dynamiczny: 1 000 000:11310Obiektyw: Ogniskowa: 15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"1310Przesuw obiektywu: pionowo +0% Wbudowany1310offset: 105%1310Współczynnik projekcji (min): 1,50:11310Współczynnik projekcji (max): 1,66:11310Zoom: Manualny1310Minimalna przekątna obrazu: 33 ''1310Maksymalna przekątna obrazu: 300 ''1310Minimalna odległość ekranu: 1.21 m1310Maksymalna odległość ekranu: 9.9 m1310Proporcje obrazu: 16:91310Ilość kolorów: 16,2 mln1310Częstotliwość pozioma min.: 31 kHz1310Częstotliwość pozioma max.: 135 kHz1310Częstotliwość pionowa min.: 24 Hz1310Częstotliwość pionowa max.: 120 Hz1310Trwałość źródła światła: 4000 h1310Trwałość źródła światła (ECO): 10000 h1310Kompatybilność ze standardami1310komputerowymi:1310UHD WQHD WUXGA FHD UXGA SXGA WXGA HD1310XGA SVGA VGA Mac1310Kompatybilność ze standardami wideo:1310Audio: Tak1310Komunikacja bezprzewodowa: Nie1310Gniazda we/wy: 2 x HDMI1310Gniazda we/wy: 1 x USB 2.01310Gniazda we/wy: 1 x RS-232 (COM)1310Gniazda we/wy: 1 x Audio out1310Gniazda we/wy: 1 x SPDIF out1310Gniazda we/wy: 1 x 12V Trigger1310Poziom hałasu: 28 dB1310Pobór mocy: 305 W1310Pozostałe parametry: Zabezpieczenie antykradzieżowe Blokada1310Kensington Ochrona hasłem1310Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający AC Pilot 2 x Bateria AAA1310Podstawowa instrukcja obsługi1310Informacje o gwarancji:
jm=szt
nu=205
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 7]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=240
na=Dostawa i montaż dźwigu szybowego typu A o parametrach :1310- udźwig  - 630 kg1310- liczba osób - 81310- wysokość podnoszenia do 6 m1310- prędkość - 1,0m/s1310- liczba przystanków - 21310- liczba dojść - 21310- szerokość drzwi - 900 mm1310- wysokość drzwi - 2000 mm1310- wysokość kabiny - 2100 mm1310- wciągarka - silnik bezredukcyjny1310- falownik - przemiennik częstotliwości zapewniający łagodny start i zatrzymani1310- wystrój - warianty do wyboru1310- oświetlenie - led 4 punkty1310- standardowe wyposażenie w system bezpieczeństwa : czujnik przeciążenia kabiny, bezprzewodowy system łączności ( moduł GSM ) , alarm dźwiękowy w kabinie i na dachu kabiny , dwa przyciski bezpieczeństwa stop w szybie , oświetlenie szybu Led.
jm=kpl
nu=206
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 270]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=241
pd=	KNR AT	22 0102-2
na=Dostawa i montaż tabliczek z laminatu grawerskiego o wym. 20x8 cm na drzwi z nazwą pomieszczenia literową i Braillem.
jm=szt.
nu=207
uw=Norma: KNR AT-22 0102-02, ATHENASOFT wyd.I 20081310
nsn=
op=0
ob=21	21		1

[PRZEDMIAR]
wo=10.000000	1	10	parter
wo=11.000000	1	11	poddasze

[RMS 284]
nz=0.180000	0

[RMS 180]
nz=2.000000	0

[RMS 210]
nz=1.000000	0

[RMS 11]
nz=1.500000	0
op=M

[ELEMENT 1]
na=Elementy zewnętrzne.
id=242
nu=15
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=243
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=244
pd=	KNNR	07 0507-3
na=Dostawa i montaż  stojaka ze stali malowanej proszkowo na kolor Ral 7016   na 16  rowerów ( 4x4szt) - zgodnie z PT.
jm=kpl
nu=208
uw=Norma: KNNR 7 0507-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=3.300000	0

[RMS 226]
nz=1.000000	0

[RMS 140]
nz=0.010000	0

[RMS 115]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=245
na=Wykonanie i montaż ławek wykonanych z prostopadłościennego kawałka pnia drzewa na metalowych prostopadłościennych nóżkach . Długość ławki ok. 150 cm.
jm=szt
nu=209
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=6	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 131]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=246
pd=	KNNR	02 1605-1
na=Płot wykonany z lameli ( o takim samym wyglądzie jak znajdujące się w wyzce budynku) zlokalizownay przy bocznym wejściu do budynku ( zgodnie z projektem zagospodarowania działki ) z elelmentem ukrytej furtki ( zamykanej na klucz ) do terenu gromadzenia śmieci. Długość 487 cm , wysokość 150 cm.
jm=m2
nu=210
uw=Norma: KNNR 2 1605-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=7.305	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 284]
nz=0.777000	0

[RMS 76]
nz=1.000000	0

[RMS 56]
nz=0.930000	0

[RMS 11]
nz=2.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=247
pd=	KNNR	02 1605-1
na=Bramka wejściowa z lameli ( o takim samym wyglądzie jak znajdujące się w wyzce budynku) zlokalizownay przy bocznym wejściu do budynku ( zgodnie z projektem zagospodarowania działki ).1310Szerkość bramki 1,5 m , wysokość 1,5 m , bramka musi posiadać czytniki kodów kreskowych lub QR, musi być zintegrowana z systemem biletowym skansenu ( otwierać się w momencie chęci wyjścia z terenu skansenu ). W przypadku braku zasilania bramka musi zostać odblokowana w obu kierunkach. Bramka musi być dostosowana do korztystania z niej przez osoby niepełnosprawne.
jm=m2
nu=211
uw=Norma: KNNR 2 1605-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=2.25	2.25		1

[PRZEDMIAR]
wo=2.250000	1	1,5*1,5	

[RMS 284]
nz=0.777000	0

[RMS 285]
nz=1.000000	0

[RMS 56]
nz=0.930000	0

[RMS 11]
nz=2.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=248
na=Zakup i dostawa kontenera na odpady zmieszane o poj. 1100 litrów , na kołach. Produkt musi posiadać atest PZH oraz być zgodny ze wszystkimi normami europejskimi ( EN 840 ) i spełniać normę DIN dla rozładunku grzebieniowego.
jm=szt
nu=212
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 99]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=249
na=Zakup i dostawa  kompletu pojemników na odpady segregowane o poj. 120 litrów każdy , na kołach . Pojemniki w kolorach : żółty, niebieski , zielony i brązowy. Produkty muszą posiadać atest PZH oraz być zgodny ze wszystkimi normami europejskimi ( EN 840-1 ) .
jm=kpl
nu=213
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 258]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=250
na=Wykonanie , dostawa i montaż liter przestrzennych " 3 D" napisu" ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY  " . Wysokość liter 50 cm , kolor RAL 7016.
jm=szt.
nu=214
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=24	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 149]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=251
na=Makieta skansenu ( Orawskiego Parku Etnograficznego ) wykonana ze stopu miedzi postawiona na postuencie obłożonym miejscowym piaskowcem. Wielkość makiety 1,0x2,0 m - odwzorowanie obszaru ok. 12 ha w skali 1:300. Dokładny projekt makiety do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
jm=szt
nu=215
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 47]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=252
na=Wykonanie ścieżki sensorycznej - ścieżka zmysłów ok. 10 metrowa , gdzie będą ukazane charakterystyczne materiały stosowane w tradycyjnym budownictwie Orawy , m.in. różne rodzaje gontu, strzecha.1310Dokładny projekt ścieżki sensorycznej do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
jm=szt
nu=216
uw=  1310
nsn=
op=0
ob=1	0		1

[PRZEDMIAR]
wo=0.000000	1	0

[RMS 80]
nz=1.000000	0

[ELEMENT 1]
na=Rozbiórka istniejącego ogrodzenia.
id=253
nu=16
nsn=


[ELEMENT 2]
na=Element
id=254
nu=
nsn=

[POZYCJA]
id=255
pd=	KNR AT	09 0303-4
na=Rozbiórka zadaszenia z gontów  istniejącego ogrodzenia.1310Wsp. do R=0,4.
jm=m2
nu=217
uw=Norma: KNR AT-09 0303-04, ATHENASOFT wyd.I 20021310
nsn=
op=0
ob=165.76	165.76		1

[PRZEDMIAR]
wo=165.760000	1	165.760000	korekta

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4

[RMS 284]
nz=2.770000	0

[POZYCJA]
id=256
pd=	KNR	4-01 0430-6
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste
jm=m2
nu=218
uw=Norma: KNR 4-01 0430-06, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 19961310BIMES: Roboty remontowe budowlane
nsn=
op=0
ob=153.92	153.92		1

[PRZEDMIAR]
wo=153.920000	1	153.920000	korekta

[RMS 284]
nz=0.160000	0

[POZYCJA]
id=257
pd=	KNRW	2-25 0310-2
na=Rozbiórka przęseł ogrodzeniowych z desek na łatach.
jm=m2
nu=219
uw=Norma: KNR-W 2-25 0310-02, WACETOB wyd.I 19921310
nsn=
op=0
ob=76.96	76.96		1

[PRZEDMIAR]
wo=76.960000	1	76.960000	korekta

[RMS 284]
nz=0.040000	0

[POZYCJA]
id=258
pd=	KNR	2-02 0407-2
na=Rozbiórka podwaliny drewnianej .1310wsp. do R=0,4
jm=m3 drew.
nu=220
uw=Norma: KNR 2-02 0407-02, ORGBUD wyd. spec. 19981310BIMES: Konstrukcje budowlane
nsn=
op=0
ob=1.004	1.004		1

[PRZEDMIAR]
wo=1.004000	1	1.004000	korekta

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4

[RMS 284]
nz=9.280000	0

[POZYCJA]
id=259
pd=	KNR	4-01 0212-3
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - słupy ogrodzeniowe.
jm=m3
nu=221
uw=Norma: KNR 4-01 0212-03, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 19961310BIMES: Roboty remontowe budowlane
nsn=
op=0
ob=7.2	7.2		1

[PRZEDMIAR]
wo=7.200000	1	0,5*0,4*2,0*18	

[RMS 284]
nz=24.760000	0

[POZYCJA]
id=260
pd=	KNRW	2-01 0501-3
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne
jm=m3
nu=222
uw=Norma: KNR-W 2-01 0501-03, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/20011310BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
nsn=
op=0
ob=2.88	2.88		1

[PRZEDMIAR]
wo=2.880000	1	0,5*0,4*0,8*18	

[RMS 284]
nz=0.790000	0

[RMS 101]
nz=1.060000	0

[RMS 242]
nz=0.033000	0

